Comm       : 1
Links      : 15
Nodes      : 11
Hubs       : 7
HLinks     : 15
L/N Ratio  : 1.36364
H/N Ratio  : 0.636364
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C283        R:R:N97            100           3.15             No            Yes
           2       R:R:C283        R:R:Y63            100           6.72             No            Yes
           3       R:R:F242        R:R:F98            100           4.29            Yes            Yes
           4       R:R:F242       R:R:L246            100           6.09            Yes             No
           5       R:R:F242       R:R:T279            100           9.08            Yes             No
           6       R:R:F242       R:R:Y272            100           8.25            Yes            Yes
           7        R:R:F98        R:R:N97            100           6.04            Yes            Yes
           8        R:R:F98       R:R:T279            100           9.08            Yes             No
           9        R:R:F98        R:R:Y63            100           9.28            Yes            Yes
          10        R:R:I71        R:R:L67            100           7.14             No            Yes
          11        R:R:I71        R:R:Y21            100           6.04             No            Yes
          12       R:R:L246       R:R:Y272            100           5.86             No            Yes
          13        R:R:L67        R:R:Y21            100           4.69            Yes            Yes
          14        R:R:L67        R:R:Y63            100           8.21            Yes            Yes
          15        R:R:N97        R:R:Y63            100          13.96            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 15
Nodes      : 11
Hubs       : 5
HLinks     : 12
L/N Ratio  : 1.36364
H/N Ratio  : 0.454545
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C170        R:R:C87            100           7.28             No             No
           2       R:R:C170       R:R:T155            100           5.07             No            Yes
           3        R:R:C87       R:R:T155            100           5.07             No            Yes
           4        R:R:C87        R:R:W80            100          13.06             No            Yes
           5        R:R:D72        R:R:F82              0           2.39             No            Yes
           6        R:R:D72        R:R:N76            100           5.39             No             No
           7        R:R:D72        R:R:W75            100           4.47             No            Yes
           8        R:R:F82        R:R:L86            100           3.65            Yes            Yes
           9        R:R:F82        R:R:W80            100           9.02            Yes            Yes
          10        R:R:L69        R:R:L86            100           4.15             No            Yes
          11        R:R:L69        R:R:S90            100           6.01             No             No
          12        R:R:L69        R:R:W80            100           6.83             No            Yes
          13        R:R:L86        R:R:W80            100           9.11            Yes            Yes
          14        R:R:N76        R:R:W75            100           9.04             No            Yes
          15        R:R:S90        R:R:W80            100           3.71             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 11
Nodes      : 7
Hubs       : 5
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.57143
H/N Ratio  : 0.714286
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D13        R:R:D78            100           9.31            Yes            Yes
           2        R:R:D13        R:R:F17            100           3.58            Yes             No
           3        R:R:D13        R:R:H10            100            6.3            Yes            Yes
           4        R:R:D13       R:R:R273            100          17.87            Yes            Yes
           5       R:R:D172        R:R:D78            100           3.99            Yes            Yes
           6       R:R:D172         R:R:E8            100            3.9            Yes             No
           7       R:R:D172       R:R:R273            100           7.15            Yes            Yes
           8        R:R:D78        R:R:H10            100           7.56            Yes            Yes
           9         R:R:E8        R:R:H10            100          12.31             No            Yes
          10         R:R:E8       R:R:R273            100           5.82             No            Yes
          11        R:R:F17       R:R:R273            100           3.21             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 3
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.428571
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D286        R:R:D60            100          11.98            Yes             No
           2       R:R:D286        R:R:L56            100          10.86            Yes             No
           3        R:R:D60        R:R:L56            100           8.14             No             No
           4       R:R:F104        R:R:L56            100           4.87            Yes             No
           5       R:R:F104       R:R:S100            100           3.96            Yes             No
           6       R:R:F104        R:R:S59            100           3.96            Yes             No
           7       R:R:F104       R:R:W139            100          11.02            Yes            Yes
           8       R:R:S100        R:R:S59            100           6.52             No             No
           9       R:R:S100       R:R:W139            100           3.71             No            Yes
          10        R:R:S59       R:R:W139            100           7.41             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F122       R:R:L114            100           7.31            Yes             No
           2       R:R:F122       R:R:L125            100           3.65            Yes             No
           3       R:R:F122       R:R:Y118            100           5.16            Yes            Yes
           4       R:R:L114       R:R:L125            100           5.54             No             No
           5       R:R:L114       R:R:Y113            100           3.52             No            Yes
           6       R:R:V117       R:R:Y113            100           7.57             No            Yes
           7       R:R:V117       R:R:Y118            100          12.62             No            Yes
           8       R:R:Y113       R:R:Y118            100           9.93            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R187        R:R:Y95            100            7.2            Yes             No
           2       R:R:R187        R:R:Y99            100          12.35            Yes            Yes
           3        R:R:Y95        R:R:Y99            100           5.96             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E154       R:R:E177            100           5.07            Yes             No
           2       R:R:E154       R:R:Q180            100           7.65            Yes            Yes
           3       R:R:E177       R:R:Q180            100          16.57             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E253       R:R:P175            100           9.43             No             No
           2       R:R:E253       R:R:Y174            100           5.61             No             No
           3       R:R:P175       R:R:Y174            100           8.34             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I225       R:R:R211            100           6.26             No             No
           2       R:R:I225       R:R:Y207            100           6.04             No            Yes
           3       R:R:R211       R:R:Y207            100           9.26             No            Yes

