Comm       : 1
Links      : 32
Nodes      : 21
Hubs       : 15
HLinks     : 31
L/N Ratio  : 1.52381
H/N Ratio  : 0.714286
HL/N Ratio : 0.96875
HL/L Ratio : 0.96875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C168        R:R:C90            100           7.28             No             No
           2       R:R:C168        R:R:W83            100          11.75             No            Yes
           3        R:R:C90        R:R:W83            100           7.84             No            Yes
           4        R:R:D16        R:R:F77            100           3.58            Yes            Yes
           5        R:R:D16       R:R:H269            100            6.3            Yes            Yes
           6        R:R:D16        R:R:P20            100           8.05            Yes            Yes
           7       R:R:D161       R:R:F167            100          10.75            Yes            Yes
           8       R:R:D161       R:R:H165            100           5.04            Yes            Yes
           9        R:R:D81       R:R:F265            100           5.97             No            Yes
          10        R:R:D81        R:R:F77            100           9.55             No            Yes
          11        R:R:D81        R:R:Y76            100           3.45             No            Yes
          12       R:R:F167       R:R:F172            100           9.65            Yes            Yes
          13       R:R:F167       R:R:H165            100          10.18            Yes            Yes
          14       R:R:F167        R:R:Y76            100           5.16            Yes            Yes
          15       R:R:F169        R:R:G94            100          10.54            Yes             No
          16       R:R:F169        R:R:W73            100           4.01            Yes            Yes
          17       R:R:F172       R:R:F265            100          16.08            Yes            Yes
          18       R:R:F172       R:R:H269            100           4.53            Yes            Yes
          19       R:R:F265       R:R:H269            100           4.53            Yes            Yes
          20        R:R:F77       R:R:H269            100          14.71            Yes            Yes
          21        R:R:F77        R:R:Y76            100          10.32            Yes            Yes
          22        R:R:F97        R:R:L70            100           6.09            Yes             No
          23        R:R:F97        R:R:W73            100          23.05            Yes            Yes
          24        R:R:F97        R:R:Y24            100           4.13            Yes            Yes
          25        R:R:F97        R:R:Y98            100           7.22            Yes             No
          26        R:R:G94        R:R:W73            100           5.63             No            Yes
          27       R:R:H269        R:R:P20            100           4.58            Yes            Yes
          28        R:R:L70        R:R:Y24            100          12.89             No            Yes
          29        R:R:W73        R:R:W83            100          11.25            Yes            Yes
          30        R:R:W73        R:R:Y76            100           5.79            Yes            Yes
          31        R:R:W73        R:R:Y98            100           9.65            Yes             No
          32        R:R:W83        R:R:Y76            100           3.86            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.375
HL/N Ratio : 0.7
HL/L Ratio : 0.7
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A120       R:R:H121            100           7.32             No            Yes
           2       R:R:A120       R:R:Y116            100           8.01             No            Yes
           3       R:R:F125       R:R:H121            100           7.92            Yes            Yes
           4       R:R:F125       R:R:R124            100           9.62            Yes             No
           5       R:R:H121       R:R:R124            100          13.54            Yes             No
           6       R:R:H121       R:R:Y116            100           6.53            Yes            Yes
           7       R:R:S112       R:R:S200            100           6.52             No             No
           8       R:R:S112       R:R:V113              0           1.62             No             No
           9       R:R:S200       R:R:V113              0           1.62             No             No
          10       R:R:S200       R:R:Y116              0           2.54             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.285714
HL/N Ratio : 0.555556
HL/L Ratio : 0.555556
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C236       R:R:F237            100           4.19             No            Yes
           2       R:R:C236       R:R:F274            100           4.19             No             No
           3       R:R:C236       R:R:N278            100            6.3             No            Yes
           4       R:R:F237       R:R:N278            100          10.87            Yes            Yes
           5       R:R:F237       R:R:V233            100           3.93            Yes             No
           6       R:R:F274        R:R:L23            100           3.65             No             No
           7       R:R:F274       R:R:L277            100          12.18             No             No
           8        R:R:L23       R:R:L277            100           9.69             No             No
           9       R:R:N278       R:R:V233            100          11.82            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.571429
HL/L Ratio : 0.571429
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I204       R:R:V119              0           1.54             No             No
           2       R:R:I204       R:R:V208              0           1.54             No             No
           3       R:R:I204       R:R:Y201            100           3.63             No            Yes
           4       R:R:L229       R:R:Y201            100           4.69            Yes            Yes
           5       R:R:L229       R:R:Y286            100           8.21            Yes            Yes
           6       R:R:V119       R:R:V208              0            1.6             No             No
           7       R:R:Y201       R:R:Y286            100           3.97            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F107        R:R:N58            100          12.08            Yes            Yes
           2       R:R:F107       R:R:S138            100           5.28            Yes             No
           3       R:R:F107       R:R:W142            100           5.01            Yes             No
           4        R:R:N58       R:R:S138            100           8.94            Yes             No
           5        R:R:N58       R:R:W142            100           5.65            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:L52        R:R:L56            100           4.15             No             No
           2        R:R:L52        R:R:Q45            100           3.99             No             No
           3        R:R:L56        R:R:Q45            100           3.99             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:V131       R:R:V135              0            1.6             No             No
           2       R:R:V131        R:R:V54              0            1.6             No             No
           3       R:R:V135        R:R:V54              0           3.21             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F95       R:R:N149            100           3.62            Yes             No
           2        R:R:F95        R:R:T99            100           6.49            Yes             No
           3       R:R:N149        R:R:T99            100           11.7             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K219       R:R:K223            100           4.31             No             No
           2       R:R:K219       R:R:L205            100           4.23             No             No
           3       R:R:K223       R:R:L205            100           5.64             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E215       R:R:E218            100           6.34             No             No
           2       R:R:E215       R:R:Q217            100           8.92             No             No
           3       R:R:E218       R:R:Q217            100          12.74             No             No

