Comm       : 1
Links      : 13
Nodes      : 10
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.3
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.692308
HL/L Ratio : 0.692308
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D16       R:R:F265            100           5.97             No            Yes
           2        R:R:D16       R:R:H269            100          16.39             No             No
           3        R:R:D16        R:R:S13            100          10.31             No             No
           4       R:R:E261       R:R:F265            100            3.5            Yes            Yes
           5       R:R:E261        R:R:V11            100           2.85            Yes            Yes
           6        R:R:F19        R:R:L18            100          12.18             No             No
           7        R:R:F19        R:R:V15            100           3.93             No            Yes
           8       R:R:F265       R:R:H269            100           9.05            Yes             No
           9       R:R:F265        R:R:V11            100          14.42            Yes            Yes
          10        R:R:L18        R:R:V15            100           4.47             No            Yes
          11        R:R:S13       R:R:S266            100           6.52             No             No
          12        R:R:S13        R:R:V15              0           1.62             No            Yes
          13       R:R:S266        R:R:V15              0           1.62             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L277        R:R:V27            100           2.98            Yes             No
           2       R:R:L277       R:R:V280            100           2.98            Yes             No
           3        R:R:V27       R:R:V280            100           4.81             No             No

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:N35       R:R:P283            100          13.03            Yes             No
           2        R:R:N35        R:R:T34            100           2.92            Yes             No
           3       R:R:P283        R:R:T34            100           6.99             No             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F107        R:R:N58            100          13.29            Yes             No
           2       R:R:F107       R:R:W142            100           7.02            Yes             No
           3        R:R:N58       R:R:W142            100           5.65             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C168        R:R:C90            100           5.46             No             No
           2       R:R:C168       R:R:E157            100           3.04             No            Yes
           3        R:R:C90       R:R:E157            100          10.64             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A120       R:R:H121            100           5.85             No            Yes
           2       R:R:A120       R:R:Y116            100           6.67             No            Yes
           3       R:R:H121       R:R:Y116            100           7.62            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D161       R:R:F167            100          11.94             No            Yes
           2       R:R:D161       R:R:H165            100          12.61             No             No
           3       R:R:F167       R:R:H165            100           6.79            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L244       R:R:Y240            100          10.55             No            Yes
           2       R:R:L244       R:R:Y268            100           8.21             No            Yes
           3       R:R:Y240       R:R:Y268            100           8.94            Yes            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E215       R:R:E218            100           8.88             No             No
           2       R:R:E215       R:R:T214              0           1.41             No            Yes
           3       R:R:E218       R:R:T214              0           1.41             No            Yes

