Comm       : 1
Links      : 11
Nodes      : 8
Hubs       : 5
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.375
H/N Ratio  : 0.625
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:?12         L:L:Q9            100           3.29            Yes             No
           2        L:L:?12       R:R:H421            100           9.55            Yes            Yes
           3        L:L:?12       R:R:T204            100           3.65            Yes             No
           4         L:L:Q9       R:R:C220            100           4.58             No            Yes
           5         L:L:Q9       R:R:W213            100           4.38             No            Yes
           6       R:R:C220       R:R:C308            100           7.28            Yes            Yes
           7       R:R:C220       R:R:L284            100           4.76            Yes             No
           8       R:R:C220       R:R:W213            100           9.14            Yes            Yes
           9       R:R:C308       R:R:L284            100           3.17            Yes             No
          10       R:R:C308       R:R:W213            100           7.84            Yes            Yes
          11       R:R:H421       R:R:T204            100           5.48            Yes             No

Comm       : 2
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:R10       R:R:E310            100           8.14            Yes            Yes
           2        L:L:R10       R:R:Y321            100            7.2            Yes             No
           3       R:R:E310       R:R:M283            100           6.77            Yes            Yes
           4       R:R:E310       R:R:W312            100          15.27            Yes            Yes
           5       R:R:E310       R:R:Y321            100           6.73            Yes             No
           6       R:R:M283       R:R:M317            100           4.33            Yes             No
           7       R:R:M283       R:R:W312            100           6.98            Yes            Yes
           8       R:R:M317       R:R:W312            100           9.31             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 9
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.888889
HL/L Ratio : 0.888889
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I132       R:R:I134            100           2.94             No            Yes
           2       R:R:I132       R:R:K290            100           2.91             No            Yes
           3       R:R:I132       R:R:Y291            100           7.25             No             No
           4       R:R:I134       R:R:K290            100           4.36            Yes            Yes
           5       R:R:I134       R:R:R293            100           3.76            Yes            Yes
           6       R:R:I134       R:R:Y136            100           8.46            Yes             No
           7       R:R:K290       R:R:R293            100            9.9            Yes            Yes
           8       R:R:K290       R:R:Y291            100           3.58            Yes             No
           9       R:R:R293       R:R:Y136            100           3.09            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 5
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:F4         L:L:F6            100           5.36            Yes            Yes
           2         L:L:F4       R:R:Y292            100           8.25            Yes            Yes
           3         L:L:F6       R:R:I414            100           8.79            Yes            Yes
           4         L:L:F6       R:R:Q410            100           5.86            Yes            Yes
           5         L:L:F6       R:R:Y292            100           6.19            Yes            Yes
           6       R:R:I414       R:R:Q410            100           4.12            Yes            Yes
           7       R:R:Q410       R:R:Y292            100           3.38            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:Q2       R:R:E289            100           6.37             No            Yes
           2         L:L:Q2       R:R:Q287            100           12.8             No             No
           3       R:R:E289       R:R:Q287            100           3.82            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F326       R:R:W393            100           9.02             No            Yes
           2       R:R:F326       R:R:Y330            100           7.22             No             No
           3       R:R:W393       R:R:Y330            100           9.65            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I151       R:R:I209            100           2.94             No             No
           2       R:R:I151       R:R:L205            100           2.85             No             No
           3       R:R:I209       R:R:L205            100           5.71             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F159       R:R:M162            100           3.73             No             No
           2       R:R:F159       R:R:M163            100           4.98             No             No
           3       R:R:M162       R:R:M163            100           2.89             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D193       R:R:L189            100           8.14            Yes            Yes
           2       R:R:D193       R:R:S234            100           5.89            Yes             No
           3       R:R:L189       R:R:S234            100              3            Yes             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L187       R:R:M173            100           2.83             No             No
           2       R:R:L187       R:R:V172            100           5.96             No             No
           3       R:R:M173       R:R:V172            100           3.04             No             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E288       R:R:P304            100             11             No             No
           2       R:R:E288       R:R:Y306            100          12.35             No             No
           3       R:R:P304       R:R:Y306            100           2.78             No             No

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A402       R:R:L398              0           1.58             No             No
           2       R:R:A402       R:R:L404              0           1.58             No            Yes
           3       R:R:L398       R:R:L404            100           4.15             No            Yes

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E440       R:R:N439            100           5.26             No             No
           2       R:R:E440       R:R:N441            100           6.57             No             No
           3       R:R:N439       R:R:N441            100           6.81             No             No

