Comm       : 1
Links      : 20
Nodes      : 14
Hubs       : 10
HLinks     : 20
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.714286
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:L271            100          17.02            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:N202            100          28.94            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:R267            100          25.61            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:Y123            100          23.68            Yes             No
           5         L:L:?1       R:R:Y127            100           10.3            Yes            Yes
           6       R:R:C210       R:R:H264            100          11.79             No            Yes
           7       R:R:C210       R:R:L206            100           9.52             No            Yes
           8       R:R:H264       R:R:L206            100           3.86            Yes            Yes
           9       R:R:H264       R:R:R267            100           3.39            Yes            Yes
          10       R:R:H264       R:R:Y263            100           3.27            Yes            Yes
          11       R:R:I126       R:R:P213            100           3.39             No            Yes
          12       R:R:I126       R:R:Y127            100           3.63             No            Yes
          13       R:R:L271       R:R:N202            100          13.73            Yes            Yes
          14       R:R:L271       R:R:Q199            100           3.99            Yes            Yes
          15       R:R:L271       R:R:Y203            100          22.27            Yes             No
          16       R:R:N202       R:R:R267            100          13.26            Yes            Yes
          17       R:R:P213       R:R:Y127            100           5.56            Yes            Yes
          18       R:R:Q199       R:R:Y203            100           12.4            Yes             No
          19       R:R:R267       R:R:Y123            100           4.12            Yes             No
          20       R:R:R267       R:R:Y263            100           4.12            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 5
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.714286
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F312        R:R:F63            100            7.5            Yes            Yes
           2       R:R:F312        R:R:S59            100           5.28            Yes             No
           3       R:R:F312       R:R:Y306            100          18.57            Yes            Yes
           4        R:R:F63        R:R:N74            100           6.04            Yes            Yes
           5        R:R:F63        R:R:S59            100           3.96            Yes             No
           6        R:R:K69        R:R:N74            100          12.59             No            Yes
           7        R:R:K69       R:R:R315            100           3.71             No            Yes
           8        R:R:N74       R:R:R315            100           8.44            Yes            Yes
           9        R:R:S59       R:R:Y306            100          10.17             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C279        R:R:N35            100            6.3             No             No
           2       R:R:C279       R:R:W274            100          11.75             No            Yes
           3       R:R:H284        R:R:N35            100          12.75            Yes             No
           4       R:R:H284       R:R:W274            100           3.17            Yes            Yes
           5        R:R:N35       R:R:W274            100           4.52             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C159        R:R:N79            100          11.02             No             No
           2       R:R:C159       R:R:W156            100           7.84             No            Yes
           3        R:R:N79       R:R:W156            100           4.52             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D96       R:R:N103            100          13.46             No             No
           2        R:R:D96       R:R:R100            100           4.76             No             No
           3       R:R:N103       R:R:R100            100          12.05             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L217       R:R:S133            100           7.51             No             No
           2       R:R:L217       R:R:Y221            100           5.86             No            Yes
           3       R:R:S133       R:R:Y221            100           6.36             No            Yes

