Comm       : 1
Links      : 20
Nodes      : 13
Hubs       : 9
HLinks     : 19
L/N Ratio  : 1.53846
H/N Ratio  : 0.692308
HL/N Ratio : 0.95
HL/L Ratio : 0.95
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:A205            100           4.45            Yes             No
           2         L:L:?1        R:R:F41            100           3.44            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:I166            100           5.64            Yes             No
           4         L:L:?1       R:R:N202            100           3.88            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:R267            100           5.49            Yes            Yes
           6         L:L:?1       R:R:Y123            100            5.3            Yes            Yes
           7         L:L:?1       R:R:Y127            100           4.64            Yes            Yes
           8         L:L:?1        R:R:Y98            100           5.96            Yes            Yes
           9       R:R:A205       R:R:Y123            100              4             No            Yes
          10        R:R:F36        R:R:Y97            100           3.09             No             No
          11        R:R:F36        R:R:Y98            100          12.38             No            Yes
          12        R:R:F41        R:R:Y98            100          11.35            Yes            Yes
          13       R:R:H264       R:R:R267            100           5.64            Yes            Yes
          14       R:R:H264       R:R:Y123            100          10.89            Yes            Yes
          15       R:R:H264       R:R:Y263            100           7.62            Yes            Yes
          16       R:R:I166       R:R:Y127            100           4.84             No            Yes
          17       R:R:N202       R:R:R267            100          14.46            Yes            Yes
          18       R:R:R267       R:R:Y123            100           6.17            Yes            Yes
          19       R:R:R267       R:R:Y263            100           8.23            Yes            Yes
          20        R:R:Y97        R:R:Y98            100           7.94             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 15
Nodes      : 11
Hubs       : 5
HLinks     : 13
L/N Ratio  : 1.36364
H/N Ratio  : 0.454545
HL/N Ratio : 0.866667
HL/L Ratio : 0.866667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C159       R:R:F128            100           4.19            Yes            Yes
           2       R:R:C159        R:R:N79            100          11.02            Yes             No
           3       R:R:C159       R:R:W156            100           5.22            Yes            Yes
           4       R:R:F128        R:R:N79            100           14.5            Yes             No
           5       R:R:F128       R:R:S124            100           5.28            Yes             No
           6       R:R:F128       R:R:W163            100          14.03            Yes             No
           7        R:R:F76       R:R:V135              0           2.62            Yes             No
           8        R:R:F76        R:R:V73              0           2.62            Yes             No
           9        R:R:F76        R:R:V75            100           5.24            Yes            Yes
          10       R:R:I152        R:R:V75            100           3.07             No            Yes
          11       R:R:I152       R:R:W156            100           8.22             No            Yes
          12        R:R:N79       R:R:W156            100           6.78             No            Yes
          13       R:R:S124       R:R:W163            100          12.36             No             No
          14       R:R:V135        R:R:V73            100           4.81             No             No
          15        R:R:V75       R:R:W156            100          13.48            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L217       R:R:S133            100              3             No             No
           2       R:R:L217       R:R:Y221            100           4.69             No            Yes
           3       R:R:R136       R:R:Y221            100           9.26             No            Yes
           4       R:R:R136       R:R:Y305            100           8.23             No            Yes
           5       R:R:S133       R:R:Y221            100          13.99             No            Yes
           6       R:R:Y221       R:R:Y305            100           5.96            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C279       R:R:H284            100           7.37             No            Yes
           2       R:R:C279       R:R:W274            100           22.2             No            Yes
           3       R:R:H270       R:R:H284            100          13.14             No            Yes
           4       R:R:H270       R:R:W274            100          15.87             No            Yes
           5       R:R:H284       R:R:W274            100          11.64            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D84        R:R:N56            100           9.42            Yes             No
           2        R:R:D84       R:R:P302            100           3.22            Yes             No
           3        R:R:N56       R:R:P302            100          13.03             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:M167       R:R:V120            100           3.04             No             No
           2       R:R:M167       R:R:Y116            100           4.79             No            Yes
           3       R:R:V120       R:R:Y116            100          21.45             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C259       R:R:F260            100          11.17             No             No
           2       R:R:C259       R:R:N297            100           9.45             No             No
           3       R:R:F260       R:R:N297            100          10.87             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F137       R:R:H142            100           3.39            Yes             No
           2       R:R:F137       R:R:V141            100          10.49            Yes            Yes
           3       R:R:H142       R:R:V141            100           6.92             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F214       R:R:F257            100           5.36            Yes             No
           2       R:R:F214       R:R:L261            100           7.31            Yes            Yes
           3       R:R:F257       R:R:L261            100           6.09             No            Yes

