Comm       : 1
Links      : 19
Nodes      : 14
Hubs       : 9
HLinks     : 18
L/N Ratio  : 1.35714
H/N Ratio  : 0.642857
HL/N Ratio : 0.947368
HL/L Ratio : 0.947368
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A291       R:R:F257            100           4.16             No            Yes
           2       R:R:A291       R:R:W254            100           6.48             No            Yes
           3       R:R:F250       R:R:I116            100           3.77            Yes            Yes
           4       R:R:F250       R:R:V113            100           2.62            Yes             No
           5       R:R:F250       R:R:W254            100           4.01            Yes            Yes
           6       R:R:F257       R:R:Q258            100           5.86            Yes            Yes
           7       R:R:F257       R:R:W254            100           4.01            Yes            Yes
           8       R:R:I116       R:R:N298            100            8.5            Yes            Yes
           9       R:R:I116       R:R:Y302            100          10.88            Yes            Yes
          10       R:R:I119       R:R:R123            100           5.01             No            Yes
          11       R:R:I119       R:R:Y302            100           3.63             No            Yes
          12       R:R:I224       R:R:L243            100           2.85             No             No
          13       R:R:I224       R:R:Y221            100           4.84             No            Yes
          14       R:R:L243       R:R:Y221            100           8.21             No            Yes
          15       R:R:N298       R:R:Y302            100           8.14            Yes            Yes
          16       R:R:Q258       R:R:W254            100           4.38            Yes            Yes
          17       R:R:R123       R:R:Y221            100            7.2            Yes            Yes
          18       R:R:R123       R:R:Y302            100           6.17            Yes            Yes
          19       R:R:V113       R:R:W254            100           3.68             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F309       R:R:V303            100           7.87            Yes             No
           2       R:R:F309        R:R:V47            100           3.93            Yes            Yes
           3       R:R:F309        R:R:V50            100          10.49            Yes            Yes
           4        R:R:M55       R:R:R312            100           7.44             No             No
           5        R:R:M55        R:R:V50            100           3.04             No            Yes
           6       R:R:R312        R:R:V50            100           2.62             No            Yes
           7       R:R:V303        R:R:V47            100           6.41             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D106            100           4.04            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:F110            100            2.9            Yes             No
           3         L:L:?1       R:R:T177            100           7.03            Yes             No
           4         L:L:?1       R:R:Y175            100          14.67            Yes            Yes
           5       R:R:D106       R:R:F110            100          14.33             No             No
           6       R:R:T177       R:R:Y175            100           8.74             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I279       R:R:I282            100           2.94             No            Yes
           2       R:R:I279       R:R:L283            100           4.28             No             No
           3       R:R:I282       R:R:L283            100           2.85            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F292        R:R:F74            100          11.79            Yes            Yes
           2       R:R:F292        R:R:L78            100           3.65            Yes            Yes
           3        R:R:F74        R:R:L78            100          15.83            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L317       R:R:S316            100              3             No             No
           2       R:R:L317        R:R:W49            100           6.83             No             No
           3       R:R:S316        R:R:W49            100           4.94             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I146       R:R:L115            100           2.85             No             No
           2       R:R:I146        R:R:N66            100           7.08             No             No
           3       R:R:L115        R:R:N66            100           2.75             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F93        R:R:P92            100           8.67            Yes             No
           2        R:R:F93        R:R:V83            100           3.93            Yes             No
           3        R:R:P92        R:R:V83            100           3.53             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L297       R:R:L301            100           2.77             No            Yes
           2       R:R:L297       R:R:S249            100              3             No             No
           3       R:R:L301       R:R:S249            100              3            Yes             No

