Comm       : 1
Links      : 28
Nodes      : 19
Hubs       : 12
HLinks     : 27
L/N Ratio  : 1.47368
H/N Ratio  : 0.631579
HL/N Ratio : 0.964286
HL/L Ratio : 0.964286
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D103            100          15.15            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:F186            100            3.4            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F267            100          13.59            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:F268            100            6.8            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:I290            100           3.98            Yes            Yes
           6         L:L:?1       R:R:S107            100           6.98            Yes             No
           7         L:L:?1       R:R:S108              0           2.79            Yes             No
           8         L:L:?1       R:R:S198              0           2.79            Yes             No
           9       R:R:D103       R:R:S107            100           4.42            Yes             No
          10       R:R:F186       R:R:G191            100           3.01            Yes             No
          11       R:R:F186       R:R:S190            100           7.93            Yes            Yes
          12       R:R:F195       R:R:F199            100           6.43            Yes             No
          13       R:R:F195       R:R:F268            100           6.43            Yes            Yes
          14       R:R:F199       R:R:F268            100          20.36             No            Yes
          15       R:R:F260       R:R:G203            100           3.01            Yes             No
          16       R:R:F260       R:R:I111            100           3.77            Yes             No
          17       R:R:F260       R:R:M206            100           4.98            Yes            Yes
          18       R:R:F260       R:R:N296            100           3.62            Yes            Yes
          19       R:R:F260       R:R:W264            100           8.02            Yes            Yes
          20       R:R:F267       R:R:F268            100           6.43            Yes            Yes
          21       R:R:F267       R:R:I290            100           3.77            Yes            Yes
          22       R:R:F268       R:R:W264            100           5.01            Yes            Yes
          23       R:R:G191       R:R:S190            100           3.71             No            Yes
          24       R:R:G203       R:R:M206            100           3.49             No            Yes
          25       R:R:I111       R:R:W264            100           7.05             No            Yes
          26       R:R:N296       R:R:W264            100          10.17            Yes            Yes
          27       R:R:S107       R:R:W264            100           4.94             No            Yes
          28       R:R:S108       R:R:S198            100           6.52             No             No

Comm       : 2
Links      : 15
Nodes      : 9
Hubs       : 4
HLinks     : 13
L/N Ratio  : 1.66667
H/N Ratio  : 0.444444
HL/N Ratio : 0.866667
HL/L Ratio : 0.866667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C182        R:R:C96            100           5.46             No             No
           2       R:R:C182        R:R:R83            100           6.96             No            Yes
           3       R:R:C182        R:R:W89            100          13.06             No            Yes
           4        R:R:C96        R:R:W89            100           9.14             No            Yes
           5        R:R:F91        R:R:F95            100           3.22            Yes             No
           6        R:R:F91        R:R:W89            100          24.05            Yes            Yes
           7        R:R:F91        R:R:Y79            100           9.28            Yes             No
           8        R:R:F95        R:R:W89            100           6.01             No            Yes
           9        R:R:F95        R:R:Y79            100          15.47             No             No
          10        R:R:H99        R:R:R83            100           3.39            Yes            Yes
          11        R:R:H99        R:R:S80            100           6.97            Yes             No
          12        R:R:H99        R:R:W89            100           5.29            Yes            Yes
          13        R:R:H99        R:R:Y79            100           4.36            Yes             No
          14        R:R:R83        R:R:S80            100           3.95            Yes             No
          15        R:R:R83        R:R:W89            100              5            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:A85        R:R:E86            100           4.53             No            Yes
           2        R:R:A85        R:R:Y27            100           5.34             No             No
           3        R:R:E86        R:R:R23            100            9.3            Yes             No
           4        R:R:E86        R:R:Y27            100           7.86            Yes             No
           5        R:R:R23        R:R:Y27            100          10.29             No             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H113        R:R:S64            100           8.37            Yes             No
           2       R:R:H113        R:R:V68            100           4.15            Yes            Yes
           3       R:R:H113       R:R:W148            100           5.29            Yes            Yes
           4        R:R:S64       R:R:W148            100           6.18             No            Yes
           5        R:R:V68       R:R:W148            100           8.58            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 6
Nodes      : 4
Hubs       : 4
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F185       R:R:H175            100           6.79            Yes            Yes
           2       R:R:F185       R:R:I171            100           3.77            Yes            Yes
           3       R:R:F185       R:R:Y279            100          13.41            Yes            Yes
           4       R:R:H175       R:R:I171            100           3.98            Yes            Yes
           5       R:R:H175       R:R:Y279            100           8.71            Yes            Yes
           6       R:R:I171       R:R:Y279            100           3.63            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F311        R:R:I48            100           3.77            Yes            Yes
           2       R:R:F311        R:R:V44            100           3.93            Yes             No
           3        R:R:I48        R:R:V44            100           3.07            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F51        R:R:H50            100          10.18             No             No
           2        R:R:F51       R:R:M318            100           8.71             No            Yes
           3        R:R:H50       R:R:M318            100           9.19             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D120       R:R:M135            100           8.32             No             No
           2       R:R:D120       R:R:Y131            100           5.75             No             No
           3       R:R:M135       R:R:Y131            100           5.99             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C126       R:R:R212            100           4.18             No             No
           2       R:R:C126       R:R:Y122            100           12.1             No             No
           3       R:R:R212       R:R:Y122            100          11.32             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E219       R:R:L223            100            5.3             No             No
           2       R:R:E219       R:R:R222            100          10.47             No             No
           3       R:R:L223       R:R:R222            100           6.07             No             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I281       R:R:L285            100           8.56             No             No
           2       R:R:I281       R:R:P282            100           3.39             No            Yes
           3       R:R:L285       R:R:P282            100           3.28             No            Yes

