Comm       : 1
Links      : 18
Nodes      : 13
Hubs       : 9
HLinks     : 17
L/N Ratio  : 1.38462
H/N Ratio  : 0.692308
HL/N Ratio : 0.944444
HL/L Ratio : 0.944444
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:F107            100          10.68            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:F180            100           7.47            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:L104            100           3.64            Yes             No
           4         L:L:?1       R:R:S179            100           5.27            Yes             No
           5         L:L:?1        R:R:V83            100          13.06            Yes             No
           6         L:L:?1       R:R:Y284            100          11.31            Yes            Yes
           7       R:R:E190       R:R:F276            100           8.16            Yes            Yes
           8       R:R:E190       R:R:R251            100           4.65            Yes            Yes
           9       R:R:E196       R:R:F193            100          12.83             No            Yes
          10       R:R:E196       R:R:Q112            100          11.47             No            Yes
          11       R:R:F107        R:R:V83            100           5.24            Yes             No
          12       R:R:F107       R:R:Y284            100           7.22            Yes            Yes
          13       R:R:F180       R:R:F276            100            7.5            Yes            Yes
          14       R:R:F180       R:R:S179            100           3.96            Yes             No
          15       R:R:F193       R:R:Q112            100           3.51            Yes            Yes
          16       R:R:F193       R:R:R251            100           4.28            Yes            Yes
          17       R:R:F276       R:R:R251            100           8.55            Yes            Yes
          18       R:R:L104       R:R:S179            100            4.5             No             No

Comm       : 2
Links      : 14
Nodes      : 11
Hubs       : 5
HLinks     : 12
L/N Ratio  : 1.27273
H/N Ratio  : 0.454545
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F105       R:R:L163            100           4.87            Yes             No
           2       R:R:F105       R:R:M109            100           4.98            Yes            Yes
           3       R:R:F105       R:R:T159            100           3.89            Yes             No
           4       R:R:F105       R:R:V160            100           5.24            Yes             No
           5       R:R:F117        R:R:N68            100          10.87             No            Yes
           6       R:R:F117       R:R:W152            100           7.02             No            Yes
           7        R:R:I98       R:R:K164            100          11.63             No             No
           8        R:R:I98       R:R:R101            100          10.02             No            Yes
           9       R:R:K164       R:R:R101            100          17.33             No            Yes
          10       R:R:L163       R:R:R101            100          20.65             No            Yes
          11       R:R:L163       R:R:V160            100           4.47             No             No
          12       R:R:M109       R:R:T159            100           6.02            Yes             No
          13       R:R:M109       R:R:W152            100           3.49            Yes            Yes
          14        R:R:N68       R:R:W152            100           4.52            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 2
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.7
HL/L Ratio : 0.7
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F127       R:R:H134            100           4.53            Yes             No
           2       R:R:F127       R:R:L136            100           8.53            Yes             No
           3       R:R:F127       R:R:Y126            100           5.16            Yes            Yes
           4       R:R:F206       R:R:R210            100           5.34             No             No
           5       R:R:F206       R:R:Y126            100           3.09             No            Yes
           6       R:R:H131       R:R:V130            100           6.92             No             No
           7       R:R:H131       R:R:Y126            100           6.53             No            Yes
           8       R:R:H134       R:R:L136            100           3.86             No             No
           9       R:R:R210       R:R:Y126            100           6.17             No            Yes
          10       R:R:V130       R:R:Y126            100          10.09             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 8
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.6
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C100       R:R:C177            100           7.28            Yes             No
           2       R:R:C100       R:R:L167            100           3.17            Yes             No
           3       R:R:C100       R:R:N175            100            6.3            Yes            Yes
           4       R:R:C100        R:R:W93            100          19.59            Yes            Yes
           5       R:R:C177       R:R:L167            100           4.76             No             No
           6       R:R:C177       R:R:N175            100           9.45             No            Yes
           7       R:R:L167       R:R:N175            100           4.12             No            Yes
           8       R:R:N175        R:R:W93            100           6.78            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:M84        R:R:P31            100           3.35             No            Yes
           2        R:R:M84        R:R:Y87            100           5.99             No             No
           3        R:R:P31        R:R:P32            100           5.84            Yes             No
           4        R:R:P31        R:R:Y87            100          20.86            Yes             No
           5        R:R:P32        R:R:Y87            100           4.17             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I178       R:R:S181            100           9.29             No             No
           2       R:R:I178        R:R:V20            100          12.29             No            Yes
           3       R:R:S181        R:R:V20            100           8.08             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D23        R:R:F25            100           3.58            Yes            Yes
           2        R:R:D23       R:R:L274            100           6.79            Yes             No
           3        R:R:F25       R:R:L274            100           6.09            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F296        R:R:I51            100           5.02             No             No
           2       R:R:F296        R:R:L47            100           4.87             No             No
           3        R:R:I51        R:R:L47            100           7.14             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:C79        R:R:I78            100           3.27             No             No
           2        R:R:C79       R:R:M106            100           4.86             No             No
           3        R:R:I78       R:R:M106            100           5.83             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F197       R:R:F240            100           3.22            Yes             No
           2       R:R:F197       R:R:L201            100           3.65            Yes            Yes
           3       R:R:F240       R:R:L201            100           3.65             No            Yes

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I226       R:R:I230              0           2.94            Yes             No
           2       R:R:I226       R:R:L215              0           2.85            Yes             No
           3       R:R:I230       R:R:L215              0           2.85             No             No

