Comm       : 1
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:F107            100          23.96            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:Y284            100           9.23            Yes            Yes
           3       R:R:F107        R:R:F38            100           4.29            Yes            Yes
           4       R:R:F107       R:R:Y284            100          14.44            Yes            Yes
           5        R:R:F38       R:R:Y284            100           6.19            Yes            Yes
           6       R:R:L280       R:R:T283            100            5.9             No             No
           7       R:R:L280       R:R:Y284            100           8.21             No            Yes
           8       R:R:T283       R:R:Y284            100           4.99             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F197       R:R:F198            100           9.65            Yes             No
           2       R:R:F197       R:R:F240            100           4.29            Yes            Yes
           3       R:R:F197       R:R:L201            100           4.87            Yes            Yes
           4       R:R:F197       R:R:V248            100          18.35            Yes             No
           5       R:R:F198       R:R:V248            100           3.93             No             No
           6       R:R:F240       R:R:L201            100           7.31            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D23       R:R:L274            100           5.43             No             No
           2        R:R:D23       R:R:R270            100          11.91             No            Yes
           3       R:R:L274       R:R:R270            100          10.93             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F117        R:R:N68            100          15.71             No             No
           2       R:R:F117       R:R:W152            100          13.03             No            Yes
           3        R:R:N68       R:R:W152            100           6.78             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H131       R:R:V130            100           6.92             No             No
           2       R:R:H131       R:R:Y126            100           7.62             No            Yes
           3       R:R:V130       R:R:Y126            100          13.88             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F276       R:R:T279            100           3.89            Yes             No
           2       R:R:F276       R:R:V250            100           3.93            Yes             No
           3       R:R:T279       R:R:V250            100           4.76             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F186       R:R:F255            100           6.43             No             No
           2       R:R:F186       R:R:W188            100           8.02             No             No
           3       R:R:F255       R:R:W188            100           9.02             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:Q217       R:R:R218            100           4.67             No             No
           2       R:R:Q217       R:R:W213            100           4.38             No             No
           3       R:R:R218       R:R:W213            100              9             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H253       R:R:L257            100          11.57             No            Yes
           2       R:R:H253       R:R:W256            100           5.29             No             No
           3       R:R:L257       R:R:W256            100           5.69            Yes             No

