Comm       : 1
Links      : 18
Nodes      : 13
Hubs       : 5
HLinks     : 14
L/N Ratio  : 1.38462
H/N Ratio  : 0.384615
HL/N Ratio : 0.777778
HL/L Ratio : 0.777778
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:H262            100          22.49            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:L266            100           4.04            Yes             No
           3         L:L:?1        R:R:Y91            100           3.42            Yes             No
           4        R:R:E96        R:R:I32            100            8.2             No            Yes
           5        R:R:E96        R:R:Y95            100           10.1             No             No
           6       R:R:H262       R:R:L266            100          14.14             No             No
           7       R:R:H262       R:R:Y248            100           5.44             No            Yes
           8        R:R:H36        R:R:I32            100           3.98            Yes            Yes
           9        R:R:H36        R:R:P33            100           7.63            Yes             No
          10        R:R:H36        R:R:Y91            100          15.24            Yes             No
          11        R:R:I32        R:R:P33            100           3.39            Yes             No
          12        R:R:I32        R:R:Y95            100           4.84            Yes             No
          13       R:R:L266       R:R:Y248            100           5.86             No            Yes
          14       R:R:M244       R:R:S269            100          10.73            Yes             No
          15       R:R:M244       R:R:Y116            100          28.74            Yes             No
          16       R:R:M244       R:R:Y248            100          19.16            Yes            Yes
          17        R:R:P33        R:R:Y91            100           4.17             No             No
          18       R:R:S269       R:R:Y116            100           3.82             No             No

Comm       : 2
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 3
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.375
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A192       R:R:L249            100           4.73             No            Yes
           2       R:R:A192       R:R:R245            100           6.91             No            Yes
           3       R:R:C171       R:R:C184            100           5.46             No             No
           4       R:R:C171       R:R:I188            100           3.27             No            Yes
           5       R:R:C184       R:R:I188            100           3.27             No            Yes
           6       R:R:E167       R:R:I188            100          13.66             No            Yes
           7       R:R:E167       R:R:Y252            100          16.83             No             No
           8       R:R:I188       R:R:L249              0           2.85            Yes            Yes
           9       R:R:I188       R:R:Y252            100           3.63            Yes             No
          10       R:R:L249       R:R:R245            100           3.64            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D77        R:R:L73            100           8.14            Yes            Yes
           2        R:R:D77       R:R:N276            100           4.04            Yes            Yes
           3       R:R:L123        R:R:L73            100           4.15             No            Yes
           4       R:R:L123       R:R:N276            100           5.49             No            Yes
           5       R:R:L123       R:R:Y280            100           7.03             No             No
           6        R:R:L73       R:R:N276            100           4.12            Yes            Yes
           7       R:R:N276       R:R:Y280            100           5.81            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F114       R:R:S160            100           5.28            Yes             No
           2       R:R:F114       R:R:T118            100           3.89            Yes            Yes
           3       R:R:F114       R:R:W157            100           8.02            Yes             No
           4       R:R:S160       R:R:T118            100            4.8             No            Yes
           5       R:R:T118       R:R:W157            100          20.62            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:I39       R:R:L267            100           7.14             No            Yes
           2        R:R:I39        R:R:V35            100           4.61             No             No
           3       R:R:L267        R:R:V35            100           4.47            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F85        R:R:M40            100           11.2             No             No
           2        R:R:F85        R:R:S43            100           6.61             No            Yes
           3        R:R:M40        R:R:S43            100           3.07             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F281        R:R:L53            100           9.74             No             No
           2       R:R:F281        R:R:L57            100           4.87             No            Yes
           3        R:R:L53        R:R:L57            100           6.92             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D90       R:R:I105            100            9.8             No            Yes
           2        R:R:D90        R:R:S99            100           8.83             No            Yes
           3       R:R:I105        R:R:S99            100            3.1            Yes            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:M203       R:R:S127            100            4.6             No             No
           2       R:R:M203       R:R:S207            100           3.07             No             No
           3       R:R:S127       R:R:S207            100           4.89             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C131       R:R:I209            100           3.27            Yes             No
           2       R:R:C131       R:R:L135            100           6.35            Yes            Yes
           3       R:R:I209       R:R:L135            100           4.28             No            Yes

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K225       R:R:V229            100           4.55             No             No
           2       R:R:K225       R:R:V283            100           3.04             No             No
           3       R:R:V229       R:R:V283            100           4.81             No             No

