Comm       : 1
Links      : 19
Nodes      : 12
Hubs       : 5
HLinks     : 16
L/N Ratio  : 1.58333
H/N Ratio  : 0.416667
HL/N Ratio : 0.842105
HL/L Ratio : 0.842105
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:E119            100          10.48            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:F314            100           6.88            Yes             No
           3         L:L:?1       R:R:F344            100            5.5            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:R318            100           5.49            Yes            Yes
           5       R:R:E119       R:R:R318            100           4.65            Yes            Yes
           6       R:R:E119       R:R:Y123            100           4.49            Yes            Yes
           7       R:R:F314       R:R:H315            100          12.44             No             No
           8       R:R:F314       R:R:R318            100          20.31             No            Yes
           9       R:R:F344        R:R:I87            100           6.28            Yes             No
          10       R:R:F344       R:R:T122            100           9.08            Yes             No
          11       R:R:H315       R:R:R318            100           9.03             No            Yes
          12        R:R:I87       R:R:T122            100           4.56             No             No
          13       R:R:R318       R:R:T252            100           7.76            Yes             No
          14       R:R:R318       R:R:Y123            100           5.14            Yes            Yes
          15       R:R:S169       R:R:Y123            100           3.82             No            Yes
          16       R:R:S169       R:R:Y255            100            8.9             No             No
          17       R:R:T122       R:R:Y123            100           4.99             No            Yes
          18       R:R:T252       R:R:Y123            100           8.74             No            Yes
          19       R:R:Y123       R:R:Y255            100          15.89            Yes             No

Comm       : 2
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F33       R:R:Q334            100          14.05            Yes             No
           2        R:R:F33       R:R:Y335            100          13.41            Yes            Yes
           3       R:R:Q334       R:R:Y335            100           6.76             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N356        R:R:T59            100           8.77             No             No
           2       R:R:N356       R:R:Y362            100          12.79             No            Yes
           3        R:R:T59       R:R:Y362            100           7.49             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:M129        R:R:M80            100           5.78             No            Yes
           2       R:R:M129       R:R:N351            100           5.61             No             No
           3        R:R:M80       R:R:N351            100           5.61            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L263       R:R:S133            100            4.5             No             No
           2       R:R:L263       R:R:Y267            100           3.52             No            Yes
           3       R:R:S133       R:R:Y267            100          10.17             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:P143       R:R:R142              0           1.44             No            Yes
           2       R:R:P143       R:R:R145              0           1.44             No             No
           3       R:R:R142       R:R:R145            100           8.53            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I322       R:R:N323            100           4.25             No             No
           2       R:R:I322       R:R:R246            100           6.26             No             No
           3       R:R:N323       R:R:R246            100          10.85             No             No

