Comm       : 1
Links      : 16
Nodes      : 11
Hubs       : 4
HLinks     : 13
L/N Ratio  : 1.45455
H/N Ratio  : 0.363636
HL/N Ratio : 0.8125
HL/L Ratio : 0.8125
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1        R:R:I27            100           4.81            Yes             No
           2         L:L:?1        R:R:M31            100          11.44            Yes             No
           3         L:L:?1        R:R:S28            100           9.11            Yes             No
           4         L:L:?1       R:R:S305            100           9.11            Yes             No
           5         L:L:?1       R:R:T185            100           7.95            Yes             No
           6         L:L:?1        R:R:V89            100           9.04            Yes             No
           7         L:L:?1       R:R:W186            100          19.96            Yes            Yes
           8         L:L:?1        R:R:Y93            100           3.95            Yes            Yes
           9        R:R:E23        R:R:L19            100           3.98             No            Yes
          10        R:R:E23       R:R:T185            100           4.23             No             No
          11        R:R:E23        R:R:Y93            100           8.98             No            Yes
          12        R:R:I27        R:R:M31            100           4.37             No             No
          13        R:R:L19        R:R:Y93            100           4.69            Yes            Yes
          14        R:R:S28        R:R:V89            100           4.85             No             No
          15       R:R:S305       R:R:W186            100           4.94             No            Yes
          16       R:R:T185        R:R:Y93            100           6.24             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E133        R:R:F67            100           5.83            Yes            Yes
           2       R:R:E133       R:R:R134            100          15.12            Yes            Yes
           3       R:R:E259       R:R:I138            100           5.47             No            Yes
           4       R:R:E259       R:R:S137            100           4.31             No             No
           5        R:R:F67       R:R:R134            100           4.28            Yes            Yes
           6       R:R:I138       R:R:S137            100           6.19            Yes             No
           7       R:R:R134       R:R:S137            100           7.91            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:C13       R:R:C182            100           7.28             No             No
           2        R:R:C13       R:R:Q180            100           9.16             No            Yes
           3       R:R:C182       R:R:Q180            100           9.16             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D78        R:R:L74            100           6.79             No             No
           2        R:R:D78       R:R:T123            100           8.67             No             No
           3        R:R:L74       R:R:T123            100           4.42             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N215       R:R:T270            100           7.31             No             No
           2       R:R:N215       R:R:V211            100           4.43             No            Yes
           3       R:R:T270       R:R:V211            100           4.76             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A103       R:R:A108              0           1.79            Yes             No
           2       R:R:A103       R:R:L102              0           1.58            Yes             No
           3       R:R:A108       R:R:L102              0           1.58             No             No

