Comm       : 1
Links      : 11
Nodes      : 6
Hubs       : 6
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.83333
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D82        R:R:N54            100          14.81            Yes            Yes
           2        R:R:D82       R:R:S288            100           8.83            Yes            Yes
           3        R:R:D82        R:R:S50            100           5.89            Yes            Yes
           4        R:R:D82        R:R:S86            100           4.42            Yes            Yes
           5       R:R:M285       R:R:S288            100           6.13            Yes            Yes
           6       R:R:M285        R:R:S50            100           3.07            Yes            Yes
           7       R:R:M285        R:R:S86            100           6.13            Yes            Yes
           8        R:R:N54        R:R:S50            100           4.47            Yes            Yes
           9       R:R:S288        R:R:S50            100           3.26            Yes            Yes
          10       R:R:S288        R:R:S86            100           4.89            Yes            Yes
          11        R:R:S50        R:R:S86            100           4.89            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 9
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.888889
HL/L Ratio : 0.888889
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I136       R:R:R140            100           6.26             No            Yes
           2       R:R:I136       R:R:Y295            100           3.63             No            Yes
           3       R:R:I294       R:R:L243            100           4.28             No             No
           4       R:R:I294       R:R:Y295            100           6.04             No            Yes
           5       R:R:L243       R:R:Y205            100           5.86             No            Yes
           6       R:R:L243       R:R:Y295            100           5.86             No            Yes
           7       R:R:R140       R:R:Y205            100           6.17            Yes            Yes
           8       R:R:R140       R:R:Y295            100           5.14            Yes            Yes
           9       R:R:Y205       R:R:Y295            100           3.97            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C264       R:R:C270            100           7.28            Yes             No
           2       R:R:C264       R:R:L260            100           4.76            Yes            Yes
           3       R:R:C264       R:R:N267            100            6.3            Yes             No
           4       R:R:C264       R:R:S263            100           3.44            Yes             No
           5       R:R:C270       R:R:L260            100           3.17             No            Yes
           6       R:R:C270       R:R:N267            100            6.3             No             No
           7       R:R:L260       R:R:S263            100              3            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E301        R:R:L67            100            5.3             No            Yes
           2       R:R:E301        R:R:Y72            100           4.49             No            Yes
           3        R:R:I61        R:R:L67            100           4.28            Yes            Yes
           4        R:R:I61        R:R:Y72            100           4.84            Yes            Yes
           5        R:R:L67        R:R:Y72            100           9.38            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:M154        R:R:P70            100           3.35             No            Yes
           2       R:R:M154       R:R:Y150            100           7.18             No            Yes
           3        R:R:P70       R:R:Y150            100           4.17            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I166       R:R:S132              0           1.55             No             No
           2       R:R:I166        R:R:S77              0           1.55             No            Yes
           3       R:R:S132        R:R:S77            100           3.26             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H103        R:R:L98            100           3.86             No             No
           2       R:R:H103       R:R:N101            100           7.65             No             No
           3        R:R:L98       R:R:N101            100           4.12             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F194       R:R:M130            100           7.46            Yes             No
           2       R:R:F194       R:R:W251            100           3.01            Yes            Yes
           3       R:R:M130       R:R:W251            100           3.49             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F145       R:R:H207            100          19.23            Yes             No
           2       R:R:F145       R:R:Y141            100          20.63            Yes            Yes
           3       R:R:H207       R:R:Y141            100          11.98             No            Yes

