Comm       : 1
Links      : 16
Nodes      : 12
Hubs       : 4
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.6875
HL/L Ratio : 0.6875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D298        R:R:D90            100           9.31             No             No
           2       R:R:D298        R:R:L86            100           4.07             No            Yes
           3        R:R:D90        R:R:L86            100           5.43             No            Yes
           4        R:R:D90       R:R:S295            100           4.42             No             No
           5        R:R:G55        R:R:S58              0           1.86             No            Yes
           6        R:R:G55        R:R:S94              0           1.86             No             No
           7       R:R:I143        R:R:L86            100           2.85             No            Yes
           8       R:R:I143       R:R:R147            100           6.26             No             No
           9       R:R:I143       R:R:Y302            100           3.63             No            Yes
          10       R:R:I301       R:R:L250            100           4.28            Yes             No
          11       R:R:I301       R:R:Y302            100           6.04            Yes            Yes
          12       R:R:L250       R:R:Y302            100           9.38             No            Yes
          13       R:R:R147       R:R:Y302            100           6.17             No            Yes
          14       R:R:S295        R:R:S58            100           6.52             No            Yes
          15       R:R:S295        R:R:S94            100           4.89             No             No
          16        R:R:S58        R:R:S94            100           6.52            Yes             No

Comm       : 2
Links      : 14
Nodes      : 10
Hubs       : 7
HLinks     : 14
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.7
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F201       R:R:F262            100          30.01            Yes            Yes
           2       R:R:F201       R:R:I137            100           6.28            Yes            Yes
           3       R:R:F201       R:R:W258            100           7.02            Yes            Yes
           4       R:R:F261       R:R:F262            100          13.93            Yes            Yes
           5       R:R:F261       R:R:I291            100           8.79            Yes             No
           6       R:R:F261       R:R:L265              0           2.44            Yes             No
           7       R:R:F261       R:R:Y287            100           8.25            Yes            Yes
           8       R:R:F262       R:R:L265              0           2.44            Yes             No
           9       R:R:F262       R:R:W258            100           3.01            Yes            Yes
          10       R:R:I137       R:R:M200            100           5.83            Yes             No
          11       R:R:I137       R:R:M204            100           4.37            Yes            Yes
          12       R:R:I137       R:R:W258            100           7.05            Yes            Yes
          13       R:R:I291       R:R:Y287            100           7.25             No            Yes
          14       R:R:M200       R:R:M204            100           2.89             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 11
Nodes      : 7
Hubs       : 3
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.57143
H/N Ratio  : 0.428571
HL/N Ratio : 0.909091
HL/L Ratio : 0.909091
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C271       R:R:C277            100           7.28            Yes             No
           2       R:R:C271       R:R:F267            100           5.59            Yes            Yes
           3       R:R:C271       R:R:S270            100           5.16            Yes             No
           4       R:R:C277       R:R:F267            100           5.59             No            Yes
           5       R:R:F267       R:R:F280            100          33.22            Yes             No
           6       R:R:F267       R:R:I266            100           5.02            Yes            Yes
           7       R:R:F267       R:R:L263            100           6.09            Yes             No
           8       R:R:F267       R:R:S270            100           5.28            Yes             No
           9       R:R:F280       R:R:L263            100           6.09             No             No
          10       R:R:I266       R:R:L263            100           2.85            Yes             No
          11       R:R:I266       R:R:S270            100           4.64            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E308        R:R:L75            100          11.93             No             No
           2       R:R:E308       R:R:S306            100           4.31             No             No
           3       R:R:E308        R:R:Y80            100           4.49             No            Yes
           4        R:R:L75        R:R:Y80            100          17.58             No            Yes
           5       R:R:S306        R:R:Y80            100           7.63             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N285        R:R:Q43            100           7.92             No            Yes
           2       R:R:N285        R:R:V46            100          10.35             No             No
           3        R:R:Q43        R:R:V46            100            8.6            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:M161        R:R:P78            100           5.03            Yes            Yes
           2       R:R:M161       R:R:Y157            100           8.38            Yes            Yes
           3        R:R:P78       R:R:Y157            100           5.56            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I121       R:R:I125            100           4.42             No            Yes
           2       R:R:I121       R:R:V103            100           3.07             No             No
           3       R:R:I125       R:R:V103            100           3.07            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F117       R:R:S116            100           3.96             No             No
           2       R:R:F117       R:R:T118            100           6.49             No             No
           3       R:R:S116       R:R:T118            100            3.2             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F152       R:R:H214            100           9.05            Yes             No
           2       R:R:F152       R:R:Y148            100          20.63            Yes            Yes
           3       R:R:H214       R:R:Y148            100           6.53             No            Yes

