Comm       : 1
Links      : 11
Nodes      : 8
Hubs       : 3
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.375
H/N Ratio  : 0.375
HL/N Ratio : 0.818182
HL/L Ratio : 0.818182
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A286        R:R:A48              0           1.79             No             No
           2       R:R:A286       R:R:L283              0           1.58             No            Yes
           3        R:R:A48       R:R:L283              0           1.58             No            Yes
           4       R:R:E282        R:R:L55            100            5.3            Yes             No
           5       R:R:E282       R:R:P281            100           7.86            Yes             No
           6       R:R:E282       R:R:S280            100           8.62            Yes             No
           7       R:R:E282        R:R:Y60            100           6.73            Yes            Yes
           8       R:R:L283        R:R:Y60            100           4.69            Yes            Yes
           9        R:R:L55        R:R:Y60            100          10.55             No            Yes
          10       R:R:P281       R:R:S280            100           5.34             No             No
          11       R:R:S280        R:R:Y60            100           7.63             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 7
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.875
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F188       R:R:M185            100           4.98            Yes            Yes
           2       R:R:F188       R:R:S122            100           7.93            Yes             No
           3       R:R:F228       R:R:I118            100           5.02            Yes            Yes
           4       R:R:F228       R:R:W232            100           8.02            Yes            Yes
           5       R:R:I118       R:R:M185            100           5.83            Yes            Yes
           6       R:R:I118       R:R:W232            100          10.57            Yes            Yes
           7       R:R:I265       R:R:L114            100           4.28            Yes            Yes
           8       R:R:I265       R:R:W232            100           8.22            Yes            Yes
           9       R:R:L114       R:R:W232            100           9.11            Yes            Yes
          10       R:R:M185       R:R:S122            100            4.6            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:E28        R:R:F32            100          12.83             No            Yes
           2        R:R:E28        R:R:K77            100           6.75             No            Yes
           3        R:R:F32        R:R:K77            100           9.93            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D70        R:R:N42            100          12.12            Yes            Yes
           2        R:R:D70       R:R:P273            100           6.44            Yes            Yes
           3        R:R:N42       R:R:P273            100           8.15            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L224       R:R:Y193            100           3.52             No            Yes
           2       R:R:L224       R:R:Y276            100          12.89             No            Yes
           3       R:R:Y193       R:R:Y276            100           8.94            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F133       R:R:H195            100          14.71            Yes             No
           2       R:R:F133       R:R:Y129            100          11.35            Yes             No
           3       R:R:H195       R:R:Y129            100           7.62             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R145       R:R:R146            100          13.86             No             No
           2       R:R:R145       R:R:T143              0           1.29             No             No
           3       R:R:R146       R:R:T143              0           1.29             No             No

