Comm       : 1
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.9
HL/L Ratio : 0.9
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E395       R:R:F396            100           9.33             No            Yes
           2       R:R:E395       R:R:W112            100          17.45             No            Yes
           3       R:R:F396       R:R:M106            100           8.71            Yes             No
           4       R:R:F396       R:R:W112            100           5.01            Yes            Yes
           5       R:R:K107       R:R:M106            100           4.32            Yes             No
           6       R:R:K107       R:R:T122            100            4.5            Yes            Yes
           7       R:R:L119       R:R:N123            100           9.61             No             No
           8       R:R:L119       R:R:T122            100           4.42             No            Yes
           9       R:R:M106       R:R:T122            100           4.52             No            Yes
          10       R:R:N123       R:R:T122            100           5.85             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 11
Nodes      : 7
Hubs       : 4
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.57143
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A378       R:R:N342            100           4.69             No            Yes
           2       R:R:A378       R:R:W339            100           7.78             No            Yes
           3       R:R:K271       R:R:M166            100           8.64            Yes             No
           4       R:R:K271       R:R:N342            100            4.2            Yes            Yes
           5       R:R:K271       R:R:Q343            100           12.2            Yes            Yes
           6       R:R:K271       R:R:T346            100           7.51            Yes             No
           7       R:R:M166       R:R:Q343            100           4.08             No            Yes
           8       R:R:M166       R:R:W339            100           5.82             No            Yes
           9       R:R:N342       R:R:W339            100           6.78            Yes            Yes
          10       R:R:Q343       R:R:T346            100           4.25            Yes             No
          11       R:R:Q343       R:R:W339            100           7.67            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        N:N:F20        N:N:R26            100           9.62            Yes             No
           2        N:N:F20       R:R:Q367            100          11.71            Yes            Yes
           3        N:N:R26       R:R:F371            100          27.79             No            Yes
           4        N:N:R26       R:R:Q367            100           9.35             No            Yes
           5       R:R:F371       R:R:Q367            100          10.54            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        N:N:R16       R:R:D145            100          10.72             No             No
           2        N:N:R16       R:R:F146            100          10.69             No            Yes
           3       R:R:D145       R:R:F146            100           4.78             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D259       R:R:L264            100           4.07             No             No
           2       R:R:D259       R:R:W263            100           8.93             No            Yes
           3       R:R:L264       R:R:W263            100           7.97             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L124       R:R:L173            100           6.92             No             No
           2       R:R:L124       R:R:N385            100           4.12             No             No
           3       R:R:L173       R:R:N385            100           9.61             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A168       R:R:T127            100           5.03             No             No
           2       R:R:A168       R:R:W222            100           3.89             No            Yes
           3       R:R:T127       R:R:W222            100           7.28             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C155       R:R:C247            100           7.28             No             No
           2       R:R:C155       R:R:W148            100           6.53             No            Yes
           3       R:R:C247       R:R:W148            100           9.14             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I352       R:R:W348            100           5.87             No            Yes
           2       R:R:I352       R:R:Y363            100           8.46             No             No
           3       R:R:W348       R:R:Y363            100           3.86            Yes             No

