Comm       : 1
Links      : 21
Nodes      : 14
Hubs       : 7
HLinks     : 20
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.952381
HL/L Ratio : 0.952381
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:F371            100           8.53            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:K271            100          14.82            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:M166            100           8.25            Yes             No
           4         L:L:?1       R:R:N342            100           6.41            Yes             No
           5         L:L:?1       R:R:Q367            100          12.43            Yes             No
           6         L:L:?1       R:R:T162            100           6.88            Yes             No
           7         L:L:?1       R:R:V375            100          10.44            Yes            Yes
           8         L:L:?1       R:R:W138            100          37.23            Yes            Yes
           9         L:L:?1       R:R:W339            100           5.32            Yes            Yes
          10       R:R:C155       R:R:C247            100           7.28             No             No
          11       R:R:C155       R:R:W148            100           9.14             No            Yes
          12       R:R:C247       R:R:W148            100          18.28             No            Yes
          13       R:R:E141       R:R:W138            100           9.81             No            Yes
          14       R:R:E141       R:R:W148            100           4.36             No            Yes
          15       R:R:F371       R:R:Q367            100          12.88            Yes             No
          16       R:R:F371       R:R:V375            100           6.55            Yes            Yes
          17       R:R:K271       R:R:M166            100           4.32            Yes             No
          18       R:R:M166       R:R:W339            100           4.65             No            Yes
          19       R:R:N342       R:R:V375            100           4.43             No            Yes
          20       R:R:T162       R:R:W138            100           7.28             No            Yes
          21       R:R:W138       R:R:W148            100           5.62            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D128        R:R:N99            100          13.46             No             No
           2       R:R:D128       R:R:P386            100           6.44             No             No
           3       R:R:F129       R:R:L133              0           3.65             No             No
           4       R:R:F129        R:R:L96              0           3.65             No             No
           5       R:R:F129        R:R:N99            100           7.25             No             No
           6       R:R:L133        R:R:L96              0           4.15             No             No
           7        R:R:N99       R:R:P386            100           6.52             No             No

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F396       R:R:N118            100           4.83             No            Yes
           2       R:R:F396       R:R:R393            100          16.03             No            Yes
           3       R:R:N118       R:R:R393            100           6.03            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A226       R:R:M160              0           1.61             No            Yes
           2       R:R:A226       R:R:M164              0           1.61             No             No
           3       R:R:M160       R:R:M164            100           4.33            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F171       R:R:L274            100           6.09            Yes             No
           2       R:R:F171       R:R:Y167            100           5.16            Yes            Yes
           3       R:R:L274       R:R:Y167            100           7.03             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K254       R:R:L255            100           9.87             No             No
           2       R:R:K254       R:R:W263            100          10.44             No            Yes
           3       R:R:L255       R:R:W263            100           4.56             No            Yes

