Comm       : 1
Links      : 27
Nodes      : 19
Hubs       : 11
HLinks     : 24
L/N Ratio  : 1.42105
H/N Ratio  : 0.578947
HL/N Ratio : 0.888889
HL/L Ratio : 0.888889
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:F180            100          14.99            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:H161            100           8.33            Yes             No
           3         L:L:?1       R:R:H189            100           9.16            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:L158            100           5.38            Yes             No
           5         L:L:?1       R:R:L162            100          11.65            Yes             No
           6         L:L:?1       R:R:M192            100           11.9            Yes            Yes
           7         L:L:?1       R:R:Q112            100           7.76            Yes            Yes
           8         L:L:?1       R:R:W188            100           8.85            Yes             No
           9         L:L:?1        R:R:Y87            100           3.04            Yes            Yes
          10       R:R:A174       R:R:N171            100           4.69             No            Yes
          11       R:R:A174        R:R:R22            100           6.91             No            Yes
          12       R:R:C100       R:R:C177            100           7.28             No             No
          13       R:R:C100       R:R:P168            100           7.53             No            Yes
          14       R:R:C100        R:R:W93            100           9.14             No            Yes
          15       R:R:C177        R:R:W93            100          11.75             No            Yes
          16       R:R:F180       R:R:H189            100           4.53            Yes            Yes
          17       R:R:H161       R:R:L162            100          10.29             No             No
          18       R:R:H161       R:R:W188            100          14.81             No             No
          19       R:R:L158       R:R:Q112            100           7.99             No            Yes
          20       R:R:M192       R:R:W188            100           8.14            Yes             No
          21       R:R:N171        R:R:R22            100           4.82            Yes            Yes
          22        R:R:N86        R:R:W91            100           9.04             No            Yes
          23        R:R:N86        R:R:W93            100           5.65             No            Yes
          24        R:R:N86        R:R:Y87            100           3.49             No            Yes
          25       R:R:P168        R:R:W93            100           4.05            Yes            Yes
          26        R:R:R22        R:R:W91            100              5            Yes            Yes
          27        R:R:W91        R:R:Y87            100           5.79            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:L66       R:R:Y294            100           4.69             No            Yes
           2        R:R:L66       R:R:Y295            100           8.21             No            Yes
           3       R:R:R125       R:R:V121            100           5.23             No             No
           4       R:R:R125       R:R:Y294            100            7.2             No            Yes
           5       R:R:V121       R:R:Y294            100           6.31             No            Yes
           6       R:R:Y294       R:R:Y295            100           3.97            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D23        R:R:D24            100           5.32             No             No
           2        R:R:D23        R:R:F25            100           8.36             No             No
           3        R:R:D23       R:R:L274            100           6.79             No             No
           4        R:R:D24        R:R:F25            100           3.58             No             No
           5        R:R:F25       R:R:L274            100           6.09             No             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H131       R:R:V130            100          11.07            Yes            Yes
           2       R:R:H131       R:R:Y126            100           6.53            Yes            Yes
           3       R:R:R210       R:R:V130            100           3.92             No            Yes
           4       R:R:R210       R:R:Y126            100          11.32             No            Yes
           5       R:R:V130       R:R:Y126            100          11.36            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:C19       R:R:C266            100           5.46             No             No
           2        R:R:C19        R:R:F21            100           4.19             No            Yes
           3       R:R:C266        R:R:F21            100           6.98             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:C18       R:R:C183            100           7.28             No             No
           2        R:R:C18        R:R:D14            100           6.22             No             No
           3       R:R:C183        R:R:D14            100           3.11             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:E37       R:R:M285            100           5.41            Yes             No
           2        R:R:E37       R:R:M288            100           4.06            Yes             No
           3       R:R:M285       R:R:M288            100           4.33             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D124       R:R:R128            100          11.91             No             No
           2       R:R:D124        R:R:S62            100           5.89             No             No
           3       R:R:R128        R:R:S62            100           3.95             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F117        R:R:N68            100           9.67             No             No
           2       R:R:F117       R:R:W152            100          11.02             No             No
           3        R:R:N68       R:R:W152            100           7.91             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F105       R:R:M109            100           6.22            Yes            Yes
           2       R:R:F105       R:R:T159            100           6.49            Yes             No
           3       R:R:M109       R:R:T159            100           4.52            Yes             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F197       R:R:F240            100           4.29            Yes             No
           2       R:R:F197       R:R:L201            100           3.65            Yes            Yes
           3       R:R:F240       R:R:L201            100           6.09             No            Yes

