Comm       : 1
Links      : 31
Nodes      : 20
Hubs       : 12
HLinks     : 30
L/N Ratio  : 1.55
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.967742
HL/L Ratio : 0.967742
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?9        L:L:R10            100           7.41            Yes            Yes
           2         L:L:?9       R:R:I116            100            2.9            Yes             No
           3         L:L:?9       R:R:L117            100           2.82            Yes             No
           4         L:L:?9       R:R:Y290            100           7.15            Yes            Yes
           5         L:L:K4         L:L:M6            100           5.76             No            Yes
           6         L:L:K4       R:R:V190            100           3.04             No            Yes
           7         L:L:M6         L:L:P7            100           3.35            Yes            Yes
           8         L:L:M6        L:L:R10            100           2.48            Yes            Yes
           9         L:L:M6       R:R:V190            100           3.04            Yes            Yes
          10         L:L:P7        L:L:R10            100           4.32            Yes            Yes
          11         L:L:P7       R:R:D282            100           4.83            Yes            Yes
          12        L:L:R10       R:R:D282            100          10.72            Yes            Yes
          13        L:L:R10       R:R:L117            100           3.64            Yes             No
          14        L:L:R10       R:R:Y258            100           8.23            Yes            Yes
          15       R:R:A289       R:R:W255            100           3.89             No            Yes
          16       R:R:A289       R:R:Y258            100           2.67             No            Yes
          17       R:R:D282       R:R:K279            100           4.15            Yes             No
          18       R:R:D282       R:R:M265            100           6.93            Yes            Yes
          19       R:R:F211       R:R:F251            100           3.22            Yes            Yes
          20       R:R:F211       R:R:W255            100           3.01            Yes            Yes
          21       R:R:F251       R:R:I124            100           2.51            Yes             No
          22       R:R:F251       R:R:W255            100           8.02            Yes            Yes
          23       R:R:F275       R:R:K279            100           2.48             No             No
          24       R:R:F275       R:R:M265            100           9.95             No            Yes
          25       R:R:I116       R:R:Y290            100           2.42             No            Yes
          26       R:R:I124       R:R:W255            100            4.7             No            Yes
          27       R:R:K279       R:R:M265            100           2.88             No            Yes
          28       R:R:M120       R:R:W255            100           2.33             No            Yes
          29       R:R:M120       R:R:Y258            100           3.59             No            Yes
          30       R:R:M120       R:R:Y290            100           4.79             No            Yes
          31       R:R:W255       R:R:Y258            100           3.86            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.428571
HL/N Ratio : 0.777778
HL/L Ratio : 0.777778
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C109       R:R:C188            100           5.46             No             No
           2       R:R:C109       R:R:W102            100           6.53             No            Yes
           3       R:R:C188       R:R:W102            100           7.84             No            Yes
           4       R:R:F104       R:R:P103            100           2.89            Yes            Yes
           5       R:R:F104       R:R:W102            100              2            Yes            Yes
           6       R:R:H101       R:R:P103            100           3.05             No            Yes
           7       R:R:H101        R:R:Q98            100          11.13             No             No
           8       R:R:P103        R:R:Q98            100           3.16            Yes             No
           9       R:R:P103       R:R:W102            100            2.7            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F254       R:R:F288            100           9.65            Yes             No
           2       R:R:F254       R:R:I253              0           1.26            Yes            Yes
           3       R:R:F254       R:R:I291            100           3.77            Yes            Yes
           4       R:R:F254       R:R:I295            100           3.77            Yes             No
           5       R:R:F288       R:R:I253              0           1.26             No            Yes
           6       R:R:F288       R:R:I291            100           2.51             No            Yes
           7       R:R:I291       R:R:I295            100           2.94            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C293        R:R:D82            100           3.11             No            Yes
           2       R:R:C293        R:R:S85            100           3.44             No             No
           3        R:R:D82        R:R:L78            100           5.43            Yes            Yes
           4        R:R:D82       R:R:S123            100           5.89            Yes             No
           5        R:R:D82        R:R:S85            100           2.94            Yes             No
           6        R:R:L78       R:R:S123            100            4.5            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:D5         L:L:F3            100           2.39             No            Yes
           2         L:L:D5       R:R:L187            100           6.79             No             No
           3         L:L:F3       R:R:L187            100           7.31            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D133       R:R:L137            100           2.71             No             No
           2       R:R:D133       R:R:R148            100           7.15             No             No
           3       R:R:L137       R:R:R148            100          13.36             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L218       R:R:S131            100            4.5             No             No
           2       R:R:L218       R:R:Y222            100           7.03             No            Yes
           3       R:R:S131       R:R:Y222            100            8.9             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F135       R:R:F139            100          10.72            Yes            Yes
           2       R:R:F135       R:R:F224            100           3.22            Yes             No
           3       R:R:F139       R:R:F224            100           3.22            Yes             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E180       R:R:F182            100          11.66             No             No
           2       R:R:E180       R:R:Y181            100           4.49             No             No
           3       R:R:F182       R:R:Y181            100          13.41             No             No

