Comm       : 1
Links      : 11
Nodes      : 9
Hubs       : 5
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.22222
H/N Ratio  : 0.555556
HL/N Ratio : 0.818182
HL/L Ratio : 0.818182
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F107       R:R:F111            100           4.29             No            Yes
           2       R:R:F107       R:R:M153            100           3.73             No             No
           3       R:R:F111       R:R:M153            100           4.98            Yes             No
           4       R:R:F111       R:R:V110            100           3.93            Yes            Yes
           5       R:R:F338       R:R:F379            100           5.36            Yes            Yes
           6       R:R:F338       R:R:F380            100           4.29            Yes             No
           7       R:R:F338       R:R:T384            100           7.78            Yes             No
           8       R:R:F379       R:R:V110            100           3.93            Yes            Yes
           9       R:R:F379       R:R:W383            100           9.02            Yes            Yes
          10       R:R:F380       R:R:T384            100          11.67             No             No
          11       R:R:V110       R:R:W383            100           7.36            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 11
Nodes      : 8
Hubs       : 4
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.375
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D68        R:R:L64            100           5.43            Yes            Yes
           2        R:R:D68       R:R:S109            100           7.36            Yes             No
           3        R:R:F61       R:R:I116            100           3.77             No            Yes
           4        R:R:F61       R:R:Y428            100           5.16             No            Yes
           5       R:R:I116       R:R:R120            100           6.26            Yes             No
           6       R:R:I116       R:R:Y428            100           7.25            Yes            Yes
           7       R:R:L113        R:R:L64            100           5.54             No            Yes
           8       R:R:L113       R:R:Y428            100           8.21             No            Yes
           9        R:R:L64       R:R:S109            100            4.5            Yes             No
          10        R:R:L64       R:R:Y428            100           3.52            Yes            Yes
          11       R:R:R120       R:R:Y428            100            7.2             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 4
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.8
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:H14        L:L:R10            100           9.03            Yes            Yes
           2        L:L:H14       R:R:L393            100           6.43            Yes             No
           3        L:L:H14       R:R:M407            100          18.38            Yes            Yes
           4        L:L:H14       R:R:P398            100           7.63            Yes            Yes
           5        L:L:R10       R:R:M407            100          11.17            Yes            Yes
           6        L:L:R10       R:R:P398            100           4.32            Yes            Yes
           7       R:R:L393       R:R:M407            100           4.24             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 1
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.2
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C130       R:R:I123            100           4.91             No             No
           2       R:R:C130       R:R:R134            100           4.18             No            Yes
           3       R:R:I123       R:R:R134            100           6.26             No            Yes
           4        R:R:N57       R:R:R134            100           4.82             No            Yes
           5        R:R:N57        R:R:V56            100           5.91             No             No
           6       R:R:R134        R:R:V56            100           7.85            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:C95       R:R:L163            100           9.52             No            Yes
           2        R:R:C95        R:R:W88            100           3.92             No            Yes
           3       R:R:L163        R:R:W88            100           3.42            Yes            Yes
           4        R:R:P89        R:R:W88            100           6.76             No            Yes
           5        R:R:P89        R:R:Y90            100           8.34             No            Yes
           6        R:R:W88        R:R:Y90            100          15.43            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:R21       R:R:D410            100          15.48            Yes             No
           2        L:L:R21       R:R:I414            100           5.01            Yes            Yes
           3        L:L:R21       R:R:V389            100           3.92            Yes            Yes
           4       R:R:D410       R:R:I414            100            4.2             No            Yes
           5       R:R:D410       R:R:V389            100           4.38             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:P21        R:R:Q20            100           4.74             No            Yes
           2        R:R:P21        R:R:Q22            100            7.9             No             No
           3        R:R:Q20        R:R:Q22            100           12.8            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A429       R:R:F435            100           4.16             No            Yes
           2       R:R:A429        R:R:V44            100           5.09             No             No
           3       R:R:F435        R:R:V44            100           9.18            Yes             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:K51       R:R:S442            100           6.12             No             No
           2        R:R:K51        R:R:W46            100            5.8             No             No
           3       R:R:S442        R:R:W46            100           4.94             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F140        R:R:T54            100           7.78             No             No
           2       R:R:F140        R:R:V59            100           11.8             No             No
           3        R:R:T54        R:R:V59            100           4.76             No             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R161       R:R:V157            100           3.92            Yes             No
           2       R:R:R161       R:R:Y174            100          12.35            Yes             No
           3       R:R:V157       R:R:Y174            100           6.31             No             No

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:M356       R:R:S364            100           7.67            Yes             No
           2       R:R:M356       R:R:T368            100           9.03            Yes             No
           3       R:R:S364       R:R:T368            100            6.4             No             No

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K367       R:R:L431            100           5.64             No             No
           2       R:R:K367       R:R:V371            100           4.55             No             No
           3       R:R:L431       R:R:V371            100           7.45             No             No

