Comm       : 1
Links      : 18
Nodes      : 13
Hubs       : 8
HLinks     : 16
L/N Ratio  : 1.38462
H/N Ratio  : 0.615385
HL/N Ratio : 0.888889
HL/L Ratio : 0.888889
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D68        R:R:L64            100           5.43            Yes            Yes
           2        R:R:D68       R:R:N424            100          12.12            Yes            Yes
           3        R:R:H63       R:R:L112            100           3.86            Yes            Yes
           4        R:R:H63       R:R:W147            100           8.46            Yes            Yes
           5       R:R:I116       R:R:R120            100           7.52             No             No
           6       R:R:I116       R:R:Y428            100           6.04             No            Yes
           7       R:R:L112        R:R:L64            100           4.15            Yes            Yes
           8       R:R:L112       R:R:W147            100           3.42            Yes            Yes
           9       R:R:L113        R:R:L64            100           5.54             No            Yes
          10       R:R:L113       R:R:N424            100           9.61             No            Yes
          11       R:R:L113       R:R:Y428            100           7.03             No            Yes
          12        R:R:L64       R:R:N424            100           4.12            Yes            Yes
          13        R:R:L64       R:R:Y428            100           4.69            Yes            Yes
          14       R:R:M345       R:R:S117            100           7.67             No             No
          15       R:R:M345       R:R:Y349            100           4.79             No            Yes
          16       R:R:R120       R:R:Y349            100           9.26             No            Yes
          17       R:R:R120       R:R:Y428            100           6.17             No            Yes
          18       R:R:S117       R:R:Y349            100            8.9             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.75
HL/L Ratio : 0.75
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C130       R:R:I123            100           3.27             No             No
           2       R:R:C130       R:R:R134            100           4.18             No            Yes
           3       R:R:D119       R:R:I123            100            5.6             No             No
           4       R:R:D119       R:R:R134            100          14.29             No            Yes
           5       R:R:I123       R:R:R134            100          10.02             No            Yes
           6        R:R:N57       R:R:R134            100           4.82             No            Yes
           7        R:R:N57        R:R:V56            100           4.43             No            Yes
           8       R:R:R134        R:R:V56            100           7.85            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:H15       R:R:I171            100            5.3             No             No
           2        L:L:H15       R:R:M166            100           3.94             No             No
           3       R:R:I171       R:R:M166            100           8.75             No             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C172        R:R:C95            100           5.46             No             No
           2       R:R:C172        R:R:W88            100          10.45             No            Yes
           3        R:R:C95        R:R:W88            100           7.84             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F69        R:R:L38              0           2.44             No             No
           2        R:R:F69        R:R:L73              0           2.44             No             No
           3        R:R:L38        R:R:L73              0           2.77             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A429       R:R:F435            100           4.16             No            Yes
           2       R:R:A429        R:R:V44            100           5.09             No             No
           3       R:R:F435        R:R:V44            100           7.87            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D162        R:R:K96            100          11.06            Yes             No
           2       R:R:D162        R:R:L92            100           4.07            Yes             No
           3        R:R:K96        R:R:L92            100           4.23             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C121       R:R:H125            100            5.9            Yes             No
           2       R:R:C121       R:R:L351            100           3.17            Yes             No
           3       R:R:H125       R:R:L351            100           6.43             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L326       R:R:L394            100           4.15             No             No
           2       R:R:L326       R:R:M327            100           4.24             No             No
           3       R:R:L394       R:R:M327            100           8.48             No             No

