Comm       : 1
Links      : 20
Nodes      : 12
Hubs       : 7
HLinks     : 19
L/N Ratio  : 1.66667
H/N Ratio  : 0.583333
HL/N Ratio : 0.95
HL/L Ratio : 0.95
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:C120            100            8.1            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:D116            100          10.88            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F361            100          21.31            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:F362            100           7.99            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:N386            100              5            Yes             No
           6         L:L:?1       R:R:T200            100            4.3            Yes             No
           7         L:L:?1       R:R:Y390            100           7.69            Yes            Yes
           8       R:R:C120       R:R:D116            100           4.67             No            Yes
           9       R:R:C120       R:R:W358            100           5.22             No            Yes
          10       R:R:D116       R:R:Y390            100          10.34            Yes            Yes
          11       R:R:F204       R:R:F354            100           6.43            Yes             No
          12       R:R:F204       R:R:F362            100          18.22            Yes            Yes
          13       R:R:F204       R:R:L208            100           8.53            Yes             No
          14       R:R:F204       R:R:W358            100           4.01            Yes            Yes
          15       R:R:F354       R:R:L208            100           3.65             No             No
          16       R:R:F361       R:R:F362            100           6.43            Yes            Yes
          17       R:R:F361       R:R:N386            100           8.46            Yes             No
          18       R:R:F361       R:R:W358            100           5.01            Yes            Yes
          19       R:R:F362       R:R:T200            100           3.89            Yes             No
          20       R:R:F362       R:R:W358            100           5.01            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 15
Nodes      : 10
Hubs       : 5
HLinks     : 13
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.866667
HL/L Ratio : 0.866667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D82        R:R:L78            100           8.14            Yes            Yes
           2        R:R:D82       R:R:N396            100           6.73            Yes            Yes
           3        R:R:D82        R:R:N54            100           6.73            Yes             No
           4        R:R:D82       R:R:P397            100           4.83            Yes             No
           5       R:R:H126        R:R:L78            100           7.71            Yes            Yes
           6       R:R:H126       R:R:S122            100           8.37            Yes             No
           7       R:R:H126        R:R:T81            100           6.85            Yes             No
           8       R:R:H126       R:R:W161            100           6.35            Yes            Yes
           9       R:R:L127        R:R:L78            100           6.92             No            Yes
          10       R:R:L127       R:R:N396            100          10.98             No            Yes
          11        R:R:L78       R:R:N396            100           5.49            Yes            Yes
          12        R:R:N54       R:R:P397            100           6.52             No             No
          13       R:R:S122        R:R:T81            100           7.99             No             No
          14       R:R:S122       R:R:W161            100          18.53             No            Yes
          15        R:R:T81       R:R:W161            100           7.28             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:P170       R:R:P171            100           5.84            Yes             No
           2       R:R:P170       R:R:W175            100            5.4            Yes            Yes
           3       R:R:P170       R:R:Y195            100           4.17            Yes            Yes
           4       R:R:P171       R:R:Y195            100           9.74             No            Yes
           5       R:R:W175       R:R:Y195            100           4.82            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D133       R:R:R148            100           5.96             No             No
           2       R:R:D133        R:R:V70            100           5.84             No             No
           3       R:R:R148        R:R:V70            100             17             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L104       R:R:T108            100           7.37             No             No
           2       R:R:L104       R:R:W102            100          12.53             No            Yes
           3       R:R:T108       R:R:W102            100           4.85             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E330       R:R:K334            100           4.05             No             No
           2       R:R:E330       R:R:R333            100          10.47             No             No
           3       R:R:K334       R:R:R333            100           7.43             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C371       R:R:C375            100           7.28             No             No
           2       R:R:C371       R:R:V367              0           1.71             No             No
           3       R:R:C375       R:R:V367              0           1.71             No             No

