Comm       : 1
Links      : 13
Nodes      : 10
Hubs       : 6
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.3
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.846154
HL/L Ratio : 0.846154
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F212       R:R:F252            100           4.29            Yes            Yes
           2       R:R:F212       R:R:L216            100          12.18            Yes            Yes
           3       R:R:F252       R:R:L216            100           4.87            Yes            Yes
           4       R:R:F252       R:R:L219            100           7.31            Yes             No
           5       R:R:F252       R:R:N293            100          12.08            Yes            Yes
           6       R:R:F252       R:R:W256            100          15.03            Yes            Yes
           7       R:R:L127       R:R:N293            100           4.12             No            Yes
           8       R:R:L127       R:R:N297            100          12.36             No             No
           9       R:R:L219       R:R:S131            100            4.5             No             No
          10       R:R:L219       R:R:Y223            100           4.69             No            Yes
          11       R:R:N293       R:R:N297            100           4.09            Yes             No
          12       R:R:N293       R:R:W256            100           9.04            Yes            Yes
          13       R:R:S131       R:R:Y223            100          13.99             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 6
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       L:L:D746       L:L:N707            100           6.73             No            Yes
           2       L:L:D746       R:R:E280            100            6.5             No            Yes
           3       L:L:N707       R:R:E280            100           5.26            Yes            Yes
           4       L:L:N707       R:R:K281            100            4.2            Yes             No
           5        R:R:D37       R:R:K281            100           9.68            Yes             No
           6        R:R:D37        R:R:P35            100           6.44            Yes            Yes
           7       R:R:E280       R:R:I266            100           5.47            Yes            Yes
           8       R:R:E280       R:R:L276            100          11.93            Yes            Yes
           9       R:R:I266       R:R:L276            100           5.71            Yes            Yes
          10       R:R:K281        R:R:P35            100           5.02             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       L:L:C698       L:L:C724            100           7.28            Yes             No
           2       L:L:C698       L:L:V695            100           5.12            Yes            Yes
           3       L:L:C724       L:L:V695            100           6.83             No            Yes
           4       L:L:K691       L:L:R723            100           8.66             No             No
           5       L:L:K691       L:L:Y690            100          10.75             No            Yes
           6       L:L:R723       L:L:V695            100           6.54             No            Yes
           7       L:L:R723       L:L:Y690            100          29.84             No            Yes
           8       L:L:V695       L:L:Y690            100          17.66            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:A40       R:R:S288            100           3.42             No            Yes
           2        R:R:A40        R:R:Y44            100              4             No            Yes
           3       R:R:S288        R:R:Y44            100            8.9            Yes            Yes
           4       R:R:V287       R:R:Y291            100           6.31             No            Yes
           5       R:R:V287        R:R:Y44            100           3.79             No            Yes
           6       R:R:Y291        R:R:Y44            100           4.96            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C109       R:R:C188            100           7.28             No             No
           2       R:R:C109       R:R:W102            100           7.84             No            Yes
           3       R:R:C188       R:R:W102            100          10.45             No            Yes
           4       R:R:L112       R:R:P113            100           3.28            Yes             No
           5       R:R:L112       R:R:W102            100           5.69            Yes            Yes
           6       R:R:P113       R:R:W102            100            5.4             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       L:L:A703       L:L:I683            100           4.87             No             No
           2       L:L:A703       R:R:F181            100           6.93             No            Yes
           3       L:L:I683       R:R:F181            100           11.3             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E184       R:R:H185            100           7.39             No            Yes
           2       R:R:E184       R:R:Y182            100          14.59             No            Yes
           3       R:R:H185       R:R:Y182            100            9.8            Yes            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D82        R:R:N55            100          14.81            Yes             No
           2        R:R:D82       R:R:P298            100           3.22            Yes             No
           3        R:R:N55       R:R:P298            100           6.52             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F308       R:R:R311            100           3.21            Yes             No
           2       R:R:F308        R:R:V61            100           3.93            Yes             No
           3       R:R:R311        R:R:V61            100           3.92             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D133       R:R:L137            100           4.07             No             No
           2       R:R:D133       R:R:R148            100          10.72             No            Yes
           3       R:R:L137       R:R:R148            100          10.93             No            Yes

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F135       R:R:F139            100          21.43             No             No
           2       R:R:F135       R:R:F225            100           5.36             No            Yes
           3       R:R:F139       R:R:F225            100           3.22             No            Yes

