Comm       : 1
Links      : 15
Nodes      : 11
Hubs       : 4
HLinks     : 13
L/N Ratio  : 1.36364
H/N Ratio  : 0.363636
HL/N Ratio : 0.866667
HL/L Ratio : 0.866667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?8       R:R:I102            100           5.04            Yes             No
           2         L:L:?8        R:R:I98            100           3.78            Yes            Yes
           3       R:R:C172        R:R:C95            100           7.28             No             No
           4       R:R:C172        R:R:W88            100          11.75             No            Yes
           5        R:R:C95        R:R:W88            100           7.84             No            Yes
           6       R:R:I101        R:R:I98              0           2.94             No            Yes
           7       R:R:I101        R:R:L97              0           1.43             No             No
           8       R:R:I102        R:R:I98            100           5.89             No            Yes
           9        R:R:I98        R:R:L94              0           2.85            Yes             No
          10        R:R:I98        R:R:L97              0           1.43            Yes             No
          11        R:R:L94        R:R:W88            100           4.56             No            Yes
          12        R:R:L94        R:R:Y90            100           5.86             No            Yes
          13        R:R:P89        R:R:W88            100           6.76             No            Yes
          14        R:R:P89        R:R:Y90            100           5.56             No            Yes
          15        R:R:W88        R:R:Y90            100          17.36            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 4
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.8
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I116       R:R:R120            100           3.76            Yes             No
           2       R:R:I116       R:R:Y435            100           6.04            Yes            Yes
           3       R:R:R120       R:R:Y356            100            7.2             No            Yes
           4       R:R:R120       R:R:Y435            100           6.17             No            Yes
           5       R:R:V382       R:R:Y356            100           3.79            Yes            Yes
           6       R:R:V382       R:R:Y435            100           3.79            Yes            Yes
           7       R:R:Y356       R:R:Y435            100           4.96            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:E20        R:R:P21            100           3.14             No             No
           2        R:R:E20        R:R:P22            100           9.43             No            Yes
           3        R:R:E20       R:R:S415            100           4.31             No             No
           4        R:R:P21        R:R:P22            100           7.79             No            Yes
           5        R:R:P22       R:R:S415            100           3.56            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K445        R:R:K51            100          22.99            Yes            Yes
           2       R:R:K445       R:R:S449            100           6.12            Yes             No
           3        R:R:K51       R:R:S449            100          12.24            Yes             No
           4        R:R:K51        R:R:W46            100           11.6            Yes            Yes
           5       R:R:S449        R:R:W46            100           3.71             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H394       R:R:W390            100           7.41            Yes            Yes
           2       R:R:H394       R:R:Y393            100            9.8            Yes            Yes
           3       R:R:W390       R:R:Y393            100           4.82            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D68        R:R:L64            100           8.14            Yes             No
           2        R:R:D68       R:R:S109            100           5.89            Yes             No
           3        R:R:L64       R:R:S109            100              3             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C143        R:R:H63            100          16.22             No            Yes
           2       R:R:C143        R:R:I59            100           3.27             No            Yes
           3        R:R:H63        R:R:I59            100            5.3            Yes            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F125       R:R:R362            100           5.34            Yes             No
           2       R:R:F125       R:R:V124              0           2.62            Yes             No
           3       R:R:R362       R:R:V124              0           2.62             No             No

