Comm       : 1
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 2
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.7
HL/L Ratio : 0.7
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C382       R:R:N420            100           9.45             No             No
           2       R:R:C382       R:R:W383            100           3.92             No            Yes
           3       R:R:F338       R:R:F380            100           5.36            Yes             No
           4       R:R:F338       R:R:H387            100          10.18            Yes             No
           5       R:R:F338       R:R:L334            100           2.44            Yes             No
           6       R:R:F338       R:R:T384            100           2.59            Yes             No
           7       R:R:F380       R:R:T384            100          10.38             No             No
           8       R:R:H387       R:R:L334            100           2.57             No             No
           9       R:R:H387       R:R:W383            100           4.23             No            Yes
          10       R:R:N420       R:R:W383            100           11.3             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:H81        R:R:I98            100           3.98            Yes             No
           2        R:R:H81        R:R:W88            100           6.35            Yes            Yes
           3        R:R:I98        R:R:W88            100           3.52             No            Yes
           4        R:R:P89        R:R:W88            100            5.4             No            Yes
           5        R:R:P89        R:R:Y90            100          19.47             No             No
           6        R:R:W88        R:R:Y90            100          14.47            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D23        R:R:Q20            100           7.83             No             No
           2        R:R:D23        R:R:Q22            100           2.61             No             No
           3        R:R:P21        R:R:Q20            100           3.16             No             No
           4        R:R:P21        R:R:Q22            100           4.74             No             No
           5        R:R:Q20        R:R:Q22            100          11.52             No             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F107       R:R:I103            100           5.02            Yes             No
           2       R:R:F107       R:R:M153            100           2.49            Yes             No
           3       R:R:F107       R:R:R333            100           4.28            Yes            Yes
           4       R:R:I103       R:R:R333            100          12.53             No            Yes
           5       R:R:M153       R:R:R333            100           2.48             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D68        R:R:L64            100           2.71            Yes             No
           2        R:R:D68       R:R:S109            100           5.89            Yes             No
           3        R:R:L64       R:R:S109            100              3             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:N57        R:R:T55            100           5.85             No             No
           2        R:R:N57        R:R:T58            100           4.39             No             No
           3        R:R:T55        R:R:T58            100           9.42             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:T54       R:R:V136              0           1.59             No             No
           2        R:R:T54        R:R:V59              0           1.59             No            Yes
           3       R:R:V136        R:R:V59              0            1.6             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C154       R:R:F151            100           4.19             No             No
           2       R:R:C154       R:R:L104            100           6.35             No            Yes
           3       R:R:F151       R:R:L104            100           4.87             No            Yes

