Comm       : 1
Links      : 16
Nodes      : 11
Hubs       : 4
HLinks     : 14
L/N Ratio  : 1.45455
H/N Ratio  : 0.363636
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:F157            100          18.57            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:F174            100           7.74            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F241            100           9.29            Yes             No
           4         L:L:?1        R:R:M82            100           2.69            Yes             No
           5         L:L:?1        R:R:T86            100           3.75            Yes             No
           6         L:L:?1        R:R:V85            100           3.79            Yes             No
           7         L:L:?1        R:R:V93            100           1.89            Yes             No
           8         L:L:?1       R:R:W238            100          13.02            Yes            Yes
           9       R:R:F157        R:R:M82            100           7.46            Yes             No
          10       R:R:F174       R:R:W238            100              2            Yes            Yes
          11       R:R:F241       R:R:W238            100           5.01             No            Yes
          12       R:R:N271       R:R:S237            100           8.94             No             No
          13       R:R:N271       R:R:W238            100           2.26             No            Yes
          14       R:R:S237       R:R:W238            100           3.71             No            Yes
          15        R:R:T86        R:R:V85            100           1.59             No             No
          16        R:R:V93       R:R:W238            100           2.45             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D51        R:R:L47            100           5.43            Yes            Yes
           2        R:R:D51        R:R:N22            100           6.73            Yes            Yes
           3        R:R:D51       R:R:N275            100           6.73            Yes             No
           4        R:R:D51       R:R:S272            100           5.89            Yes             No
           5        R:R:I18        R:R:N22            100           4.25            Yes            Yes
           6        R:R:I18       R:R:S272            100          10.84            Yes             No
           7        R:R:L47       R:R:N275            100           5.49            Yes             No
           8        R:R:N22       R:R:S272            100           4.47            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.75
HL/L Ratio : 0.75
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F146       R:R:F165            100            7.5             No             No
           2       R:R:F146       R:R:I143            100           7.54             No            Yes
           3       R:R:F146       R:R:P140            100           2.89             No            Yes
           4       R:R:F165       R:R:P140            100           5.78             No            Yes
           5       R:R:I143       R:R:M145            100           4.37            Yes             No
           6       R:R:I143       R:R:P140            100           1.69            Yes            Yes
           7       R:R:I143       R:R:P144            100           5.08            Yes             No
           8       R:R:M145       R:R:P144            100           3.35             No             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:L17        R:R:S16            100            1.5             No             No
           2        R:R:L17        R:R:V13            100           1.49             No             No
           3        R:R:S16        R:R:V13            100           3.23             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:A91       R:R:S133            100           3.42             No             No
           2        R:R:A91       R:R:W130            100           3.89             No             No
           3       R:R:S133       R:R:W130            100           3.71             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C155        R:R:C78            100           7.28             No             No
           2       R:R:C155        R:R:T73            100           1.69             No             No
           3        R:R:C78        R:R:T73            100           1.69             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F181       R:R:T100            100           9.08            Yes             No
           2       R:R:F181       R:R:Y185            100           6.19            Yes            Yes
           3       R:R:T100       R:R:Y185            100           4.99             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D187       R:R:K108            100           6.91             No             No
           2       R:R:D187       R:R:Y104            100           5.75             No            Yes
           3       R:R:K108       R:R:Y104            100           4.78             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H162       R:R:P163            100          10.68             No             No
           2       R:R:H162       R:R:Q148            100          11.13             No             No
           3       R:R:P163       R:R:Q148            100           1.58             No             No

