Comm       : 1
Links      : 35
Nodes      : 24
Hubs       : 11
HLinks     : 29
L/N Ratio  : 1.45833
H/N Ratio  : 0.458333
HL/N Ratio : 0.828571
HL/L Ratio : 0.828571
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:D240       A:A:N239            100           5.39             No             No
           2       A:A:D240        B:B:K57            100           2.77             No            Yes
           3       A:A:N239        B:B:K57            100            5.6             No            Yes
           4       A:A:N239       B:B:W332            100           4.52             No            Yes
           5       A:A:W281       B:B:D290            100           2.23             No            Yes
           6       A:A:W281       B:B:R314            100              5             No            Yes
           7       B:B:D290       B:B:R314            100          10.72            Yes            Yes
           8       B:B:D290       B:B:T274            100           2.89            Yes            Yes
           9       B:B:D333       B:B:F335            100           8.36             No             No
          10       B:B:D333       B:B:H311            100           3.78             No            Yes
          11       B:B:D333       B:B:S331            100           4.42             No             No
          12       B:B:F292       B:B:N313            100           4.83             No             No
          13       B:B:F292       B:B:R314            100           2.14             No            Yes
          14       B:B:F335        B:B:R52            100           7.48             No            Yes
          15       B:B:F335        R:R:K35              0           1.24             No            Yes
          16       B:B:G288       B:B:S275            100           1.86            Yes             No
          17       B:B:G288       B:B:T274            100           1.82            Yes            Yes
          18       B:B:G288       B:B:V315            100           1.84            Yes             No
          19       B:B:H311       B:B:K337            100           6.55            Yes            Yes
          20       B:B:H311       B:B:S331            100          15.34            Yes             No
          21       B:B:H311       B:B:V315            100           2.77            Yes             No
          22       B:B:K337        B:B:T47            100            4.5            Yes             No
          23       B:B:K337       B:B:W339            100           3.48            Yes            Yes
          24        B:B:K57        B:B:Q75            100           9.49            Yes             No
          25        B:B:K57       B:B:W332            100          10.44            Yes            Yes
          26        B:B:K57        B:B:Y59            100           3.58            Yes             No
          27       B:B:N313       B:B:R314            100           2.41             No            Yes
          28       B:B:N313       B:B:W332            100           5.65             No            Yes
          29        B:B:Q75        B:B:Y59            100           9.02             No             No
          30       B:B:R314       B:B:T274            100           2.59            Yes            Yes
          31       B:B:R314       B:B:W332            100          17.99            Yes            Yes
          32        B:B:R52        R:R:K35              0           1.24            Yes            Yes
          33       B:B:S275       B:B:T274            100            3.2             No            Yes
          34       B:B:S331       B:B:V315            100           4.85             No             No
          35        B:B:T47       B:B:W339            100           4.85             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 21
Nodes      : 14
Hubs       : 10
HLinks     : 19
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.714286
HL/N Ratio : 0.904762
HL/L Ratio : 0.904762
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:D258       B:B:F222            100           4.78            Yes            Yes
           2       B:B:D258       B:B:Q220            100          11.75            Yes            Yes
           3       B:B:E260       B:B:F253            100           2.33             No            Yes
           4       B:B:E260       B:B:R251            100            9.3             No            Yes
           5       B:B:E260       B:B:T263            100           4.23             No             No
           6       B:B:F222       B:B:F241            100           6.43            Yes            Yes
           7       B:B:F222       B:B:F253            100           2.14            Yes            Yes
           8       B:B:F222       B:B:Q220            100           9.37            Yes            Yes
           9       B:B:F241       B:B:F253            100           9.65            Yes            Yes
          10       B:B:F241       B:B:I232            100           3.77            Yes            Yes
          11       B:B:F241       B:B:T243            100           2.59            Yes            Yes
          12       B:B:F253       B:B:R251            100           2.14            Yes            Yes
          13       B:B:H225       B:B:R251            100          13.54            Yes            Yes
          14       B:B:H225       B:B:T243            100           5.48            Yes            Yes
          15       B:B:H225       B:B:T249            100           2.74            Yes            Yes
          16       B:B:I232       B:B:T243            100           4.56            Yes            Yes
          17       B:B:Q220       B:B:R219            100           7.01            Yes             No
          18       B:B:Q220        G:G:I25            100           4.12            Yes             No
          19       B:B:R219        G:G:I25            100           8.77             No             No
          20       B:B:R251       B:B:T249            100           5.17            Yes            Yes
          21       B:B:R251       B:B:T263            100           3.88            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 20
Nodes      : 13
Hubs       : 7
HLinks     : 19
L/N Ratio  : 1.53846
H/N Ratio  : 0.538462
HL/N Ratio : 0.95
HL/L Ratio : 0.95
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:C166       B:B:F180            100           2.79             No            Yes
           2       B:B:C166       B:B:S160            100           1.72             No            Yes
           3       B:B:C166       B:B:V187            100           3.42             No             No
           4       B:B:C218       B:B:K209            100           6.47            Yes            Yes
           5       B:B:C218       B:B:T221            100           1.69            Yes             No
           6       B:B:C218       B:B:W211            100           2.61            Yes            Yes
           7       B:B:F180       B:B:F199            100           5.36            Yes             No
           8       B:B:F180       B:B:G216            100           3.01            Yes             No
           9       B:B:F180       B:B:T178            100           2.59            Yes            Yes
          10       B:B:F180       B:B:W211            100          11.02            Yes            Yes
          11       B:B:F199       B:B:W211            100          12.03             No            Yes
          12       B:B:G216       B:B:T178            100           1.82             No            Yes
          13       B:B:H183       B:B:K209            100           13.1            Yes            Yes
          14       B:B:H183       B:B:S201            100           4.18            Yes             No
          15       B:B:H183       B:B:V187            100           2.77            Yes             No
          16       B:B:H183       B:B:W211            100           2.12            Yes            Yes
          17       B:B:K209       B:B:T221            100           6.01            Yes             No
          18       B:B:K209       B:B:W211            100            5.8            Yes            Yes
          19       B:B:S160       B:B:V187            100           4.85            Yes             No
          20       B:B:S201       B:B:W211            100           6.18             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 13
Nodes      : 9
Hubs       : 6
HLinks     : 13
L/N Ratio  : 1.44444
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:K233       B:B:C204            100           3.23            Yes            Yes
           2       A:A:K233       B:B:D228            100           6.91            Yes            Yes
           3       A:A:K233       B:B:M188            100           2.88            Yes             No
           4       A:A:K233       B:B:Y145            100           2.39            Yes            Yes
           5       B:B:C204       B:B:D186            100           4.67            Yes            Yes
           6       B:B:C204       B:B:D228            100           6.22            Yes            Yes
           7       B:B:C204       B:B:M188            100           3.24            Yes             No
           8       B:B:D186       B:B:G162            100           1.68            Yes             No
           9       B:B:D186       B:B:Y145            100            4.6            Yes            Yes
          10       B:B:D228       B:B:D246            100           6.65            Yes            Yes
          11       B:B:D228       B:B:N230            100           9.42            Yes             No
          12       B:B:D246       B:B:N230            100           4.04            Yes             No
          13       B:B:G162       B:B:Y145            100           4.35             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 12
Nodes      : 8
Hubs       : 5
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.625
HL/N Ratio : 0.916667
HL/L Ratio : 0.916667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:F219       A:A:F376            100           2.14            Yes            Yes
           2       A:A:F219        A:A:H41            100           4.53            Yes            Yes
           3       A:A:F219       A:A:V217            100           3.93            Yes             No
           4       A:A:F376       A:A:N377            100           4.83            Yes             No
           5       A:A:F376       A:A:R373            100           2.14            Yes             No
           6       A:A:F376       A:A:R380            100           2.14            Yes            Yes
           7       A:A:F376       R:R:F111            100           8.57            Yes            Yes
           8        A:A:H41       A:A:V217            100           2.77            Yes             No
           9        A:A:H41       R:R:F111            100           6.79            Yes            Yes
          10       A:A:N377       A:A:R373            100           7.23             No             No
          11       A:A:N377       A:A:R380            100           3.62             No            Yes
          12       A:A:R380       R:R:F111            100           2.14            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 3
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.428571
HL/N Ratio : 0.888889
HL/L Ratio : 0.888889
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:C271       B:B:D291            100           4.67            Yes             No
           2       B:B:C271       B:B:I269            100           1.64            Yes             No
           3       B:B:C271       B:B:Y289            100           4.03            Yes            Yes
           4       B:B:D291       B:B:Y289            100            4.6             No            Yes
           5       B:B:I269       B:B:Y289            100           2.42             No            Yes
           6       B:B:N295       B:B:R304            100           8.44             No            Yes
           7       B:B:N295       B:B:V307            100           4.43             No             No
           8       B:B:N295       B:B:Y289            100           6.98             No            Yes
           9       B:B:R304       B:B:V307            100           2.62            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 5
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.714286
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F181       R:R:F234            100           6.43            Yes            Yes
           2       R:R:F181        R:R:M97            100           2.49            Yes             No
           3       R:R:F181       R:R:T100            100           2.59            Yes            Yes
           4       R:R:F181       R:R:Y185            100           7.22            Yes            Yes
           5       R:R:F234       R:R:M178            100           3.73            Yes             No
           6       R:R:F234       R:R:W238            100           9.02            Yes            Yes
           7       R:R:M178       R:R:W238            100           9.31             No            Yes
           8        R:R:M97       R:R:T100            100           3.01             No            Yes
           9       R:R:T100       R:R:Y185            100           4.99            Yes            Yes

Comm       : 8
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:I338        B:B:R49            100           2.51             No             No
           2       B:B:I338        G:G:F61            100           2.51             No            Yes
           3        B:B:R49        G:G:F61            100           2.14             No            Yes
           4        B:B:S84        B:B:Y85            100           2.54             No            Yes
           5        B:B:S84        G:G:F61            100           3.96             No            Yes
           6        B:B:Y85        G:G:F61            100           6.19            Yes            Yes
           7        B:B:Y85        G:G:P60            100           8.34            Yes             No
           8        G:G:F61        G:G:P60            100           4.33            Yes             No

Comm       : 9
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 1
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.2
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:E327       A:A:E330            100           7.61             No             No
           2       A:A:E327       A:A:K338            100            5.4             No            Yes
           3       A:A:E330       A:A:K338            100           4.05             No            Yes
           4       A:A:F363       A:A:K338            100            6.2             No            Yes
           5       A:A:F363       A:A:Q294            100            8.2             No             No
           6       A:A:K338       A:A:Q294            100           9.49            Yes             No

Comm       : 10
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:D298       B:B:D303            100           5.32            Yes             No
           2       B:B:D298       B:B:K301            100           9.68            Yes             No
           3       B:B:D298       B:B:R283            100           4.76            Yes            Yes
           4       B:B:D298        B:B:V40            100           5.84            Yes             No
           5       B:B:D303       B:B:K301            100           6.91             No             No
           6       B:B:R283        B:B:V40            100           3.92            Yes             No

Comm       : 11
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 5
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:C121       B:B:C149            100           7.28            Yes            Yes
           2       B:B:C121       B:B:I157            100           1.64            Yes            Yes
           3       B:B:C121       B:B:L146            100           3.17            Yes            Yes
           4       B:B:C149       B:B:I157            100           1.64            Yes            Yes
           5       B:B:C149       B:B:L146            100           3.17            Yes            Yes
           6       B:B:C149       B:B:T159            100           5.07            Yes            Yes
           7       B:B:L146       B:B:T159            100           4.42            Yes            Yes

Comm       : 12
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:F235       B:B:F278            100           8.57            Yes            Yes
           2       B:B:F235       B:B:G282            100           3.01            Yes             No
           3       B:B:F235       B:B:P236            100          14.45            Yes             No
           4       B:B:F278       B:B:P236            100           2.89            Yes             No
           5       B:B:G282       B:B:P236            100           4.06             No             No

Comm       : 13
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C155        R:R:C78            100           7.28             No             No
           2       R:R:C155       R:R:Y151            100           2.69             No            Yes
           3        R:R:C78       R:R:V160            100           1.71             No             No
           4        R:R:C78       R:R:Y151            100           4.03             No            Yes
           5       R:R:V160       R:R:Y151            100           8.83             No            Yes

Comm       : 14
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        B:B:I80        B:B:K89            100           2.91             No            Yes
           2        B:B:I80        B:B:W82            100           8.22             No            Yes
           3        B:B:K89        B:B:W82            100           6.96            Yes            Yes

Comm       : 15
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F120       R:R:S118            100           2.64             No            Yes
           2       R:R:F120       R:R:V121            100           3.93             No             No
           3       R:R:S118       R:R:V121            100           3.23            Yes             No

Comm       : 16
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:E209       A:A:F222            100           9.33             No            Yes
           2       A:A:E209       A:A:H220            100           9.85             No            Yes
           3       A:A:F222       A:A:H220            100           3.39            Yes            Yes

Comm       : 17
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:D295       A:A:E299            100            2.6            Yes             No
           2       A:A:D295       A:A:L296            100           5.43            Yes             No
           3       A:A:E299       A:A:L296            100           3.98             No             No

Comm       : 18
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:L346       A:A:P361            100           1.64            Yes             No
           2       A:A:L346       A:A:R342            100           7.29            Yes            Yes
           3       A:A:P361       A:A:R342            100           2.88             No            Yes

Comm       : 19
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:R385       A:A:Y358            100            7.2            Yes             No
           2       A:A:R385       R:R:I199            100           3.76            Yes             No
           3       A:A:Y358       R:R:I199            100           4.84             No             No

Comm       : 20
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         B:B:D5         B:B:Q6            100          13.05             No             No
           2         B:B:D5         B:B:Q9            100          11.75             No             No
           3         B:B:Q6         B:B:Q9            100           2.56             No             No

Comm       : 21
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        B:B:E10        G:G:K20            100            5.4             No            Yes
           2        B:B:E10        G:G:V16            100            5.7             No            Yes
           3        G:G:K20        G:G:V16            100           4.55            Yes            Yes

Comm       : 22
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        B:B:A56        B:B:D76            100           3.09             No            Yes
           2        B:B:A56        B:B:S74            100           1.71             No             No
           3        B:B:D76        B:B:S74            100           5.89            Yes             No

Comm       : 23
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:D323       B:B:G324            100           1.68             No             No
           2       B:B:D323       B:B:T321            100           5.78             No            Yes
           3       B:B:G324       B:B:T321            100           1.82             No            Yes

Comm       : 24
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:C114        B:B:L95            100           3.17             No            Yes
           2       B:B:C114       B:B:V100            100           1.71             No             No
           3        B:B:L95       B:B:V100            100           4.47            Yes             No

Comm       : 25
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:D163       B:B:G144            100           1.68            Yes             No
           2       B:B:D163       B:B:T143            100           5.78            Yes             No
           3       B:B:G144       B:B:T143            100           3.64             No             No

Comm       : 26
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:E130       B:B:N132            100           2.63             No             No
           2       B:B:E130       B:B:R134            100          12.79             No             No
           3       B:B:N132       B:B:R134            100           8.44             No             No

Comm       : 27
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L129        R:R:N46            100           2.75             No             No
           2       R:R:L129        R:R:T95            100           2.95             No             No
           3        R:R:N46        R:R:T95            100           4.39             No             No

Comm       : 28
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F146       R:R:I143            100          21.35            Yes             No
           2       R:R:F146       R:R:M145            100           4.98            Yes             No
           3       R:R:I143       R:R:M145            100           5.83             No             No

Comm       : 29
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D220       R:R:R200            100           5.96             No             No
           2       R:R:D220       R:R:S196            100           8.83             No             No
           3       R:R:R200       R:R:S196            100           6.59             No             No

Comm       : 30
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R287       R:R:Y281            100           3.09             No             No
           2       R:R:R287       R:R:Y291            100            7.2             No             No
           3       R:R:Y281       R:R:Y291            100           1.99             No             No

