Comm       : 1
Links      : 13
Nodes      : 9
Hubs       : 7
HLinks     : 13
L/N Ratio  : 1.44444
H/N Ratio  : 0.777778
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:F339            100          13.04            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:F340            100           9.13            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:S242            100           4.82            Yes             No
           4         L:L:?1       R:R:T160            100           4.74            Yes            Yes
           5       R:R:F243       R:R:F332            100           5.36            Yes            Yes
           6       R:R:F243       R:R:F340            100          20.36            Yes            Yes
           7       R:R:F243       R:R:L247              0           2.44            Yes             No
           8       R:R:F243       R:R:W336            100           3.01            Yes            Yes
           9       R:R:F332       R:R:L247              0           2.44            Yes             No
          10       R:R:F332       R:R:W336            100           5.01            Yes            Yes
          11       R:R:F339       R:R:F340            100          10.72            Yes            Yes
          12       R:R:F340       R:R:W336            100           3.01            Yes            Yes
          13       R:R:S242       R:R:T160            100            6.4             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 4
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 0.888889
HL/L Ratio : 0.888889
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C148       R:R:C227            100           7.28            Yes             No
           2       R:R:C148       R:R:W141            100          10.45            Yes            Yes
           3       R:R:C227       R:R:W141            100          16.98             No            Yes
           4       R:R:L133       R:R:P142            100           3.28             No            Yes
           5       R:R:L133       R:R:Y137            100           3.52             No             No
           6       R:R:L143       R:R:P142            100           3.28            Yes            Yes
           7       R:R:L143       R:R:W141            100          17.08            Yes            Yes
           8       R:R:P142       R:R:W141            100           4.05            Yes            Yes
           9       R:R:P142       R:R:Y137            100          11.13            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N107       R:R:N110            100           6.81             No             No
           2       R:R:N107       R:R:T109            100           4.39             No             No
           3       R:R:N110       R:R:T109            100           4.39             No             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H165       R:R:S115            100           6.97            Yes             No
           2       R:R:H165       R:R:W200            100           4.23            Yes            Yes
           3       R:R:S115       R:R:W200            100           3.71             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I169       R:R:R173            100           5.01             No             No
           2       R:R:I169       R:R:Y380            100           7.25             No            Yes
           3       R:R:R173       R:R:Y380            100           4.12             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L157       R:R:S207            100           7.51             No             No
           2       R:R:L157       R:R:Y153            100           3.52             No            Yes
           3       R:R:S207       R:R:Y153            100           5.09             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F240       R:R:I344            100           3.77             No             No
           2       R:R:F240       R:R:L236            100           3.65             No             No
           3       R:R:I344       R:R:L236            100           2.85             No             No

