Comm       : 1
Links      : 18
Nodes      : 12
Hubs       : 8
HLinks     : 18
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D155            100          15.17            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:F339            100          14.85            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F340            100            9.9            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:S159            100           9.15            Yes             No
           5         L:L:?1       R:R:S239            100           3.05            Yes             No
           6         L:L:?1       R:R:S242            100           9.15            Yes             No
           7         L:L:?1       R:R:T160            100           2.99            Yes            Yes
           8       R:R:D155       R:R:S159            100           2.94            Yes             No
           9       R:R:F243       R:R:F332            100            7.5            Yes            Yes
          10       R:R:F243       R:R:F340            100          22.51            Yes            Yes
          11       R:R:F243       R:R:L247              0           2.44            Yes             No
          12       R:R:F243       R:R:W336            100           4.01            Yes            Yes
          13       R:R:F332       R:R:L247              0           2.44            Yes             No
          14       R:R:F339       R:R:F340            100          12.86            Yes            Yes
          15       R:R:F339       R:R:W336            100           5.01            Yes            Yes
          16       R:R:F340       R:R:S239            100           5.28            Yes             No
          17       R:R:F340       R:R:W336            100           4.01            Yes            Yes
          18       R:R:S242       R:R:T160            100           7.99             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F112       R:R:H165            100          10.18            Yes            Yes
           2       R:R:F112       R:R:V199            100           5.24            Yes             No
           3       R:R:H165       R:R:S115            100           8.37            Yes             No
           4       R:R:H165       R:R:V199            100            8.3            Yes             No
           5       R:R:H165       R:R:W200            100           4.23            Yes            Yes
           6       R:R:S115       R:R:W200            100           4.94             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C148       R:R:C227            100           7.28             No             No
           2       R:R:C148       R:R:F222            100           6.98             No            Yes
           3       R:R:C148       R:R:V221            100           3.42             No             No
           4       R:R:C227       R:R:F222            100           2.79             No            Yes
           5       R:R:F222       R:R:V221            100           3.93            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D172       R:R:H183            100           7.56             No            Yes
           2       R:R:D172       R:R:K191            100           6.91             No            Yes
           3       R:R:H183       R:R:K191            100           3.93            Yes            Yes
           4       R:R:H183       R:R:N187            100           3.83            Yes             No
           5       R:R:K191       R:R:N187            100            5.6            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L105       R:R:N110            100           8.24             No             No
           2       R:R:L105       R:R:Y387            100           5.86             No            Yes
           3       R:R:N110       R:R:Y387            100           8.14             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L133       R:R:P142            100           3.28             No             No
           2       R:R:L133       R:R:Y137            100           4.69             No             No
           3       R:R:P142       R:R:Y137            100          16.69             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L157       R:R:S207            100           6.01            Yes             No
           2       R:R:L157       R:R:Y153            100           3.52            Yes            Yes
           3       R:R:S207       R:R:Y153            100           3.82             No            Yes

