Comm       : 1
Links      : 23
Nodes      : 14
Hubs       : 11
HLinks     : 22
L/N Ratio  : 1.64286
H/N Ratio  : 0.785714
HL/N Ratio : 0.956522
HL/L Ratio : 0.956522
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D161       R:R:E175            100            5.2             No             No
           2       R:R:D161       R:R:W177            100           5.58             No            Yes
           3       R:R:E170       R:R:R162            100           6.98            Yes            Yes
           4       R:R:E170       R:R:R247            100           5.82            Yes            Yes
           5       R:R:E170       R:R:Y163            100           6.73            Yes            Yes
           6       R:R:E170       R:R:Y268            100           5.61            Yes            Yes
           7       R:R:E170        R:R:Y98            100           6.73            Yes            Yes
           8       R:R:E175       R:R:W177            100           6.54             No            Yes
           9       R:R:L244       R:R:N182            100           15.1            Yes            Yes
          10       R:R:L244       R:R:Y240            100           4.69            Yes            Yes
          11       R:R:L244       R:R:Y268            100           4.69            Yes            Yes
          12       R:R:N182       R:R:R162            100           8.44            Yes            Yes
          13       R:R:N182       R:R:R185            100           6.03            Yes            Yes
          14       R:R:R162       R:R:R185            100           8.53            Yes            Yes
          15       R:R:R162       R:R:V178            100          14.38            Yes             No
          16       R:R:R162       R:R:W177            100              6            Yes            Yes
          17       R:R:R162       R:R:Y163            100           6.17            Yes            Yes
          18       R:R:R162        R:R:Y98            100           6.17            Yes            Yes
          19       R:R:R185        R:R:Y98            100          15.43            Yes            Yes
          20       R:R:R247       R:R:Y268            100          21.61            Yes            Yes
          21       R:R:V178       R:R:W177            100          11.03             No            Yes
          22       R:R:Y163        R:R:Y98            100           9.93            Yes            Yes
          23       R:R:Y240       R:R:Y268            100           8.94            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 13
Nodes      : 8
Hubs       : 7
HLinks     : 13
L/N Ratio  : 1.625
H/N Ratio  : 0.875
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:F167            100           5.26            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:F169            100           5.26            Yes             No
           3         L:L:?1        R:R:F77            100           17.3            Yes            Yes
           4         L:L:?1        R:R:W73            100          28.83            Yes            Yes
           5         L:L:?1        R:R:Y76            100          17.37            Yes            Yes
           6       R:R:F167       R:R:F169            100           5.36            Yes             No
           7       R:R:F167        R:R:Y76            100           5.16            Yes            Yes
           8        R:R:F77        R:R:W73            100           5.01            Yes            Yes
           9        R:R:F77        R:R:Y76            100           7.22            Yes            Yes
          10        R:R:F93        R:R:W73            100          11.02            Yes            Yes
          11        R:R:F93        R:R:W83            100           5.01            Yes            Yes
          12        R:R:W73        R:R:W83            100           6.56            Yes            Yes
          13        R:R:W83        R:R:Y76            100          11.58            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F107        R:R:N58            100           14.5            Yes             No
           2       R:R:F107       R:R:S138            100           6.61            Yes             No
           3       R:R:F107       R:R:W142            100           5.01            Yes            Yes
           4        R:R:N58       R:R:S138            100          10.43             No             No
           5        R:R:N58       R:R:W142            100           6.78             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D114        R:R:L52            100           8.14             No            Yes
           2       R:R:D114       R:R:R115            100           5.96             No             No
           3        R:R:L52       R:R:R115            100          10.93            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D75        R:R:H79            100          15.13             No             No
           2        R:R:D75        R:R:H80            100           7.56             No             No
           3        R:R:H79        R:R:H80            100           5.97             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F237       R:R:I101            100           6.28            Yes            Yes
           2       R:R:F237       R:R:T275            100           5.19            Yes             No
           3       R:R:I101       R:R:T275            100           4.56            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L229       R:R:M197            100           5.65            Yes            Yes
           2       R:R:L229       R:R:S112            100           6.01            Yes             No
           3       R:R:M197       R:R:S112            100           7.67            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A120       R:R:H121            100           7.32             No            Yes
           2       R:R:A120       R:R:Y116            100           6.67             No            Yes
           3       R:R:H121       R:R:Y116            100           4.36            Yes            Yes

