Comm       : 1
Links      : 11
Nodes      : 9
Hubs       : 6
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.22222
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F222       R:R:H288            100           5.66            Yes             No
           2       R:R:F222       R:R:L292            100           4.87            Yes            Yes
           3       R:R:F222       R:R:Y226            100           8.25            Yes            Yes
           4       R:R:F280       R:R:N322            100           8.46             No            Yes
           5       R:R:F280       R:R:W284            100           6.01             No            Yes
           6       R:R:H288       R:R:W284            100           3.17             No            Yes
           7       R:R:H288       R:R:Y226            100           5.44             No            Yes
           8       R:R:L292       R:R:S218            100           6.01            Yes             No
           9       R:R:L292       R:R:S295            100              3            Yes            Yes
          10       R:R:N322       R:R:W284            100           7.91            Yes            Yes
          11       R:R:S218       R:R:S295            100           6.52             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 1
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.125
HL/N Ratio : 0.4
HL/L Ratio : 0.4
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H340        R:R:M78            100          11.82             No            Yes
           2       R:R:H340        R:R:V71            100           4.15             No             No
           3        R:R:K70        R:R:K74            100           7.18             No             No
           4        R:R:K70       R:R:Q344            100           5.42             No             No
           5        R:R:K74       R:R:Q344            100           12.2             No             No
           6        R:R:M78        R:R:S77            100           3.07            Yes             No
           7        R:R:M78        R:R:T75            100           3.01            Yes             No
           8        R:R:M78        R:R:V71            100           3.04            Yes             No
           9       R:R:Q344        R:R:V71            100           2.87             No             No
          10        R:R:S77        R:R:T75            100            4.8             No             No

Comm       : 3
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.9
HL/L Ratio : 0.9
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I240       R:R:L244            100           2.85             No            Yes
           2       R:R:I240       R:R:V149            100           9.22             No            Yes
           3       R:R:I251       R:R:Q262            100           9.61            Yes             No
           4       R:R:I251       R:R:R266            100           3.76            Yes            Yes
           5       R:R:L244       R:R:R266            100           3.64            Yes            Yes
           6       R:R:L244       R:R:V149            100           2.98            Yes            Yes
           7       R:R:Q262       R:R:R266            100            3.5             No            Yes
           8       R:R:T243       R:R:V149            100           3.17             No            Yes
           9       R:R:T243       R:R:V150            100           6.35             No             No
          10       R:R:V149       R:R:V150            100           3.21            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 5
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.714286
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C100       R:R:F320            100           4.19             No            Yes
           2       R:R:C100        R:R:Y54            100           5.38             No            Yes
           3       R:R:F320        R:R:I58            100           5.02            Yes            Yes
           4       R:R:F320        R:R:L97            100           4.87            Yes            Yes
           5       R:R:F320       R:R:V317            100           9.18            Yes             No
           6       R:R:F320        R:R:Y54            100          17.54            Yes            Yes
           7        R:R:I58        R:R:I62            100           2.94            Yes            Yes
           8        R:R:I58        R:R:L97            100           8.56            Yes            Yes
           9        R:R:I62        R:R:L97            100           7.14            Yes            Yes
          10       R:R:V317        R:R:Y54            100           5.05             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F309       R:R:I313            100          10.05             No             No
           2       R:R:F309       R:R:T312            100           5.19             No             No
           3       R:R:I313       R:R:T312            100           3.04             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F136       R:R:F225            100           5.36            Yes            Yes
           2       R:R:F136       R:R:G132            100           3.01            Yes             No
           3       R:R:F225       R:R:G132            100           4.52            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K267       R:R:R271            100           6.19             No             No
           2       R:R:K267       R:R:Y245            100           7.17             No             No
           3       R:R:R271       R:R:Y245            100           3.09             No             No

