Comm       : 1
Links      : 39
Nodes      : 23
Hubs       : 15
HLinks     : 37
L/N Ratio  : 1.69565
H/N Ratio  : 0.652174
HL/N Ratio : 0.948718
HL/L Ratio : 0.948718
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:I5       R:R:F288            100           3.77            Yes            Yes
           2         L:L:I5       R:R:L292            100           4.28            Yes            Yes
           3       R:R:E444       R:R:N448            100          13.15             No            Yes
           4       R:R:E444       R:R:Y421            100           5.61             No            Yes
           5       R:R:E444       R:R:Y443            100           5.61             No            Yes
           6       R:R:F230       R:R:G452            100           4.52            Yes             No
           7       R:R:F230       R:R:I299            100           6.28            Yes            Yes
           8       R:R:F230       R:R:L202            100           4.87            Yes            Yes
           9       R:R:F230       R:R:N295            100          16.92            Yes             No
          10       R:R:F230       R:R:Q451            100          10.54            Yes            Yes
          11       R:R:F230       R:R:R233            100           4.28            Yes            Yes
          12       R:R:F288       R:R:I237            100           3.77            Yes             No
          13       R:R:F288       R:R:L292            100           3.65            Yes            Yes
          14       R:R:F424       R:R:V423            100           9.18             No             No
          15       R:R:F424       R:R:Y443            100           5.16             No            Yes
          16       R:R:G452       R:R:L202            100           3.42             No            Yes
          17       R:R:G452       R:R:S198            100           3.71             No             No
          18       R:R:H420       R:R:N448            100           3.83            Yes            Yes
          19       R:R:H420       R:R:Q451            100           13.6            Yes            Yes
          20       R:R:H420       R:R:Y421            100          15.24            Yes            Yes
          21       R:R:I237       R:R:Y191            100           4.84             No            Yes
          22       R:R:I237       R:R:Y195            100           7.25             No            Yes
          23       R:R:I299       R:R:N295            100           7.08            Yes             No
          24       R:R:I299       R:R:Q451            100           6.86            Yes            Yes
          25       R:R:I299       R:R:Y421            100           3.63            Yes            Yes
          26       R:R:I371       R:R:Y296            100           4.84             No            Yes
          27       R:R:I371       R:R:Y421            100           8.46             No            Yes
          28       R:R:L202       R:R:S198            100            4.5            Yes             No
          29       R:R:L292       R:R:R233            100           3.64            Yes            Yes
          30       R:R:L292       R:R:Y296            100           7.03            Yes            Yes
          31       R:R:N295       R:R:R233            100          14.46             No            Yes
          32       R:R:N448       R:R:Y421            100          11.63            Yes            Yes
          33       R:R:Q451       R:R:Y421            100          11.27            Yes            Yes
          34       R:R:R233       R:R:Y195            100           8.23            Yes            Yes
          35       R:R:R233       R:R:Y296            100           4.12            Yes            Yes
          36       R:R:R233       R:R:Y421            100           4.12            Yes            Yes
          37       R:R:V423       R:R:Y443            100           7.57             No            Yes
          38       R:R:Y191       R:R:Y195            100           6.95            Yes            Yes
          39       R:R:Y296       R:R:Y421            100          18.86            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 14
Nodes      : 11
Hubs       : 3
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.27273
H/N Ratio  : 0.272727
HL/N Ratio : 0.714286
HL/L Ratio : 0.714286
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:?506       R:R:N507            100          10.15            Yes             No
           2       R:R:?506       V:V:K107            100           9.26            Yes             No
           3       R:R:?506         V:V:V8            100           4.89            Yes             No
           4       R:R:N507       V:V:K107            100           6.99             No             No
           5        V:V:G23       V:V:L100            100           3.42             No            Yes
           6        V:V:G23         V:V:V8            100           3.68             No             No
           7       V:V:L100       V:V:L104            100           4.15            Yes             No
           8       V:V:L100         V:V:V8            100           4.47            Yes             No
           9       V:V:L104        V:V:V40            100           7.45             No             No
          10       V:V:L104        V:V:Y21            100           3.52             No            Yes
          11        V:V:L42        V:V:T19            100           4.42             No             No
          12        V:V:L42        V:V:Y21            100           3.52             No            Yes
          13        V:V:T19        V:V:Y21            100           8.74             No            Yes
          14        V:V:V40        V:V:Y21            100           3.79             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 15
Nodes      : 11
Hubs       : 5
HLinks     : 13
L/N Ratio  : 1.36364
H/N Ratio  : 0.454545
HL/N Ratio : 0.866667
HL/L Ratio : 0.866667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:E212       V:V:K205            100            8.1             No             No
           2       V:V:E212       V:V:Y208            100           4.49             No            Yes
           3       V:V:F349       V:V:I214            100           7.54            Yes             No
           4       V:V:F349       V:V:L203            100           3.65            Yes            Yes
           5       V:V:F349       V:V:Y208            100           7.22            Yes            Yes
           6       V:V:F349       V:V:Y321            100           9.28            Yes            Yes
           7       V:V:I214       V:V:Y208            100          10.88             No            Yes
           8       V:V:K205       V:V:Y208            100          13.14             No            Yes
           9       V:V:L203       V:V:L347            100           5.54            Yes             No
          10       V:V:L203       V:V:V323            100           4.47            Yes             No
          11       V:V:L203       V:V:Y208            100           7.03            Yes            Yes
          12       V:V:L347       V:V:V323            100           4.47             No             No
          13       V:V:Q237       V:V:V319            100            4.3            Yes             No
          14       V:V:Q237       V:V:Y321            100          15.78            Yes            Yes
          15       V:V:V319       V:V:Y321            100           5.05             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 11
Nodes      : 9
Hubs       : 7
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.22222
H/N Ratio  : 0.777778
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F315       R:R:L309            100           4.87            Yes            Yes
           2       R:R:F315       R:R:Y305            100           4.13            Yes            Yes
           3       R:R:I310        V:V:F75            100           5.02            Yes            Yes
           4       R:R:I310        V:V:L68            100           4.28            Yes             No
           5       R:R:L309       R:R:Y305            100          16.41            Yes            Yes
           6       R:R:L309        V:V:L68            100           5.54            Yes             No
           7       V:V:F244       V:V:L243            100          10.96             No            Yes
           8       V:V:F244        V:V:Y63            100           7.22             No            Yes
           9        V:V:F75        V:V:L68            100          10.96            Yes             No
          10        V:V:F75        V:V:Y63            100          11.35            Yes            Yes
          11       V:V:L243        V:V:Y63            100           4.69            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.428571
HL/N Ratio : 0.777778
HL/L Ratio : 0.777778
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R282       R:R:W352            100              7             No            Yes
           2       R:R:R282       R:R:Y278            100           8.23             No             No
           3       R:R:R343       R:R:S356            100          13.18            Yes             No
           4       R:R:R343       R:R:T349            100           3.88            Yes             No
           5       R:R:R343       R:R:W339            100              4            Yes            Yes
           6       R:R:R343       R:R:W352            100             10            Yes            Yes
           7       R:R:S356       R:R:T349            100            4.8             No             No
           8       R:R:W339       R:R:W352            100           4.69            Yes            Yes
           9       R:R:W352       R:R:Y278            100           3.86            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 1
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.166667
HL/N Ratio : 0.625
HL/L Ratio : 0.625
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:E346       V:V:K322            100          14.85             No             No
           2       V:V:E346       V:V:Y238            100           7.86             No            Yes
           3       V:V:K250       V:V:Q248            100           5.42             No             No
           4       V:V:K250       V:V:R236            100           3.71             No             No
           5       V:V:K250       V:V:Y238            100           7.17             No            Yes
           6       V:V:K322       V:V:Y238            100           20.3             No            Yes
           7       V:V:Q248       V:V:Y238            100           4.51             No            Yes
           8       V:V:R236       V:V:Y238            100          12.35             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F327       R:R:L331            100           3.65             No             No
           2       R:R:F327       R:R:Y297            100           6.19             No            Yes
           3       R:R:F335       R:R:P366            100          14.45            Yes             No
           4       R:R:F335       R:R:Y297            100           6.19            Yes            Yes
           5       R:R:L331       R:R:Y297            100           8.21             No            Yes
           6       R:R:P366       R:R:Y297            100           5.56             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 1
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.2
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F378       R:R:M414            100           3.73            Yes             No
           2       R:R:F378       R:R:T410            100           3.89            Yes             No
           3       R:R:F378       R:R:V382            100           7.87            Yes             No
           4       R:R:F378       R:R:V419            100           7.87            Yes             No
           5       R:R:M414       R:R:V419            100           6.09             No             No
           6       R:R:T410       R:R:V382            100           4.76             No             No

Comm       : 9
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 1
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.2
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        V:V:D38       V:V:Q101            100           7.83             No            Yes
           2        V:V:D38        V:V:T98            100           8.67             No             No
           3        V:V:L97       V:V:P114            100           4.93             No             No
           4        V:V:L97       V:V:Q101            100           3.99             No            Yes
           5       V:V:P114       V:V:Q101            100           6.32             No            Yes
           6       V:V:Q101        V:V:T98            100          11.34            Yes             No

Comm       : 10
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H225       R:R:T325            100           4.11             No             No
           2       R:R:H225       R:R:W298            100          16.93             No            Yes
           3       R:R:H225       R:R:W329            100           4.23             No            Yes
           4       R:R:T325       R:R:W298            100           4.85             No            Yes
           5       R:R:W298       R:R:W329            100          16.87            Yes            Yes

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L187       R:R:M441            100           5.65            Yes            Yes
           2       R:R:L187       R:R:W437            100           3.42            Yes            Yes
           3       R:R:M441       R:R:W437            100          15.12            Yes            Yes

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:W14       R:R:E177            100           6.54            Yes             No
           2        L:L:W14       R:R:E180            100           9.81            Yes            Yes
           3       R:R:E177       R:R:E180            100          15.22             No            Yes

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E465       V:V:P133            100           9.43            Yes            Yes
           2       R:R:E465       V:V:R285            100           8.14            Yes             No
           3       V:V:P133       V:V:R285            100           5.76            Yes             No

Comm       : 14
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E302       R:R:L306            100           3.98            Yes             No
           2       R:R:E302       R:R:L416            100           7.95            Yes             No
           3       R:R:L306       R:R:L416            100           4.15             No             No

Comm       : 15
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C281       R:R:C351            100           5.46             No             No
           2       R:R:C281       R:R:L244              0           1.59             No             No
           3       R:R:C351       R:R:L244              0           1.59             No             No

Comm       : 16
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:?503       R:R:H502            100          15.84            Yes             No
           2       R:R:?503       V:V:K294            100           9.26            Yes             No
           3       R:R:H502       V:V:K294            100           5.24             No             No

Comm       : 17
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:E359       V:V:P361            100           9.43             No             No
           2       V:V:E359       V:V:R363            100          12.79             No             No
           3       V:V:P361       V:V:R363            100           5.76             No             No

Comm       : 18
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        V:V:G16       V:V:N162            100           3.39             No            Yes
           2        V:V:G16        V:V:Y47            100           4.35             No            Yes
           3       V:V:N162        V:V:Y47            100          10.47            Yes            Yes

Comm       : 19
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        V:V:D35        V:V:H30            100           5.04             No             No
           2        V:V:D35        V:V:V28            100            7.3             No             No
           3        V:V:H30        V:V:V28            100           5.54             No             No

Comm       : 20
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:F115       V:V:F117            100           4.29            Yes            Yes
           2       V:V:F115        V:V:V55            100          14.42            Yes             No
           3       V:V:F117        V:V:V55            100           5.24            Yes             No

Comm       : 21
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        V:V:L48        V:V:V43            100          10.43             No             No
           2        V:V:L48        V:V:V53            100           4.47             No            Yes
           3        V:V:V43        V:V:V53            100           4.81             No            Yes

Comm       : 22
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        V:V:Q85        V:V:R52            100           7.01             No             No
           2        V:V:Q85        V:V:Y54            100          10.15             No            Yes
           3        V:V:R52        V:V:Y54            100            7.2             No            Yes

Comm       : 23
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        V:V:A60        V:V:R62            100           4.15             No             No
           2        V:V:A60        V:V:R76            100           4.15             No             No
           3        V:V:R62        V:V:R76            100           8.53             No             No

Comm       : 24
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        V:V:F80       V:V:L123            100           6.09             No             No
           2        V:V:F80       V:V:P120            100          11.56             No            Yes
           3       V:V:L123       V:V:P120            100           4.93             No            Yes

Comm       : 25
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:H198       V:V:H219            100           4.78            Yes            Yes
           2       V:V:H198       V:V:T221            100           17.8            Yes             No
           3       V:V:H219       V:V:T221            100           4.11            Yes             No

Comm       : 26
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:H210       V:V:H353            100          19.11            Yes             No
           2       V:V:H210       V:V:N299            100          14.03            Yes             No
           3       V:V:H353       V:V:N299            100          11.48             No             No

Comm       : 27
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:F268       V:V:V220            100           3.93             No             No
           2       V:V:F268       V:V:V262            100           11.8             No             No
           3       V:V:V220       V:V:V262            100           4.81             No             No

Comm       : 28
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:D260       V:V:K270            100          12.44             No             No
           2       V:V:D260       V:V:Y272            100           5.75             No            Yes
           3       V:V:K270       V:V:Y272            100          11.94             No            Yes

Comm       : 29
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:C242       V:V:E313            100            7.6             No             No
           2       V:V:C242       V:V:T246            100           8.45             No             No
           3       V:V:E313       V:V:T246            100           12.7             No             No

Comm       : 30
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:D297       V:V:L278            100           4.07             No            Yes
           2       V:V:D297       V:V:R282            100           8.34             No             No
           3       V:V:L278       V:V:R282            100           6.07            Yes             No

