Comm       : 1
Links      : 31
Nodes      : 22
Hubs       : 17
HLinks     : 30
L/N Ratio  : 1.40909
H/N Ratio  : 0.772727
HL/N Ratio : 0.967742
HL/L Ratio : 0.967742
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I200       R:R:V196            100           3.07             No            Yes
           2       R:R:I200       S:S:F203            100          15.07             No            Yes
           3       R:R:I200       S:S:L268            100           2.85             No             No
           4       R:R:V196       S:S:L268            100           4.47            Yes             No
           5        S:S:A83        S:S:N58            100           1.56            Yes            Yes
           6        S:S:A83        S:S:V61            100            1.7            Yes            Yes
           7        S:S:D86        S:S:N58            100          12.12            Yes            Yes
           8        S:S:D86       S:S:P294            100           1.61            Yes            Yes
           9        S:S:D86       S:S:S290            100          10.31            Yes             No
          10        S:S:D86        S:S:V54            100           4.38            Yes            Yes
          11        S:S:E57        S:S:N58            100           2.63            Yes            Yes
          12        S:S:E57       S:S:P294            100           9.43            Yes            Yes
          13       S:S:F202       S:S:F203            100           6.43            Yes            Yes
          14       S:S:F202       S:S:L261            100           2.44            Yes            Yes
          15       S:S:F202       S:S:T264            100          11.67            Yes             No
          16       S:S:F202       S:S:W260            100           3.01            Yes            Yes
          17       S:S:F203       S:S:L261            100           2.44            Yes            Yes
          18       S:S:F203       S:S:T264            100           2.59            Yes             No
          19       S:S:F256       S:S:I124            100           3.77            Yes            Yes
          20       S:S:F256       S:S:L127            100           2.44            Yes            Yes
          21       S:S:F256       S:S:W260            100           4.01            Yes            Yes
          22       S:S:I124       S:S:W260            100           2.35            Yes            Yes
          23       S:S:L127        S:S:L82            100           2.77            Yes             No
          24       S:S:L127       S:S:N293            100           4.12            Yes            Yes
          25       S:S:L127       S:S:Y297            100           3.52            Yes            Yes
          26        S:S:L82       S:S:N293            100          12.36             No            Yes
          27       S:S:N293       S:S:P294            100           8.15            Yes            Yes
          28       S:S:N293       S:S:Y297            100           2.33            Yes            Yes
          29        S:S:N58       S:S:P294            100           6.52            Yes            Yes
          30        S:S:N58        S:S:V61            100           4.43            Yes            Yes
          31       S:S:S290        S:S:V54            100           6.46             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 12
Nodes      : 9
Hubs       : 4
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.444444
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:H194       S:S:L167            100           2.57            Yes             No
           2       S:S:H194       S:S:L170            100           2.57            Yes             No
           3       S:S:H194       S:S:L190            100           2.57            Yes            Yes
           4       S:S:H194       S:S:L198            100              9            Yes             No
           5       S:S:H194       S:S:P171            100          13.73            Yes            Yes
           6       S:S:H194       S:S:W175            100           4.23            Yes            Yes
           7       S:S:L167       S:S:L198            100           2.77             No             No
           8       S:S:L170       S:S:P171            100           1.64             No            Yes
           9       S:S:L190       S:S:P171            100           1.64            Yes            Yes
          10       S:S:N193       S:S:S191            100           5.96             No             No
          11       S:S:N193       S:S:W175            100           5.65             No            Yes
          12       S:S:S191       S:S:W175            100           8.65             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.428571
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        S:S:A99       S:S:I103            100           1.62             No             No
           2        S:S:A99       S:S:L112            100           1.58             No            Yes
           3        S:S:A99       S:S:S105            100           1.71             No             No
           4        S:S:G92       S:S:L112            100           1.71            Yes            Yes
           5        S:S:G92        S:S:L91            100           1.71            Yes             No
           6        S:S:G92        S:S:L95            100           1.71            Yes            Yes
           7       S:S:I103       S:S:S105            100            3.1             No             No
           8       S:S:L112        S:S:L95            100           6.92            Yes            Yes
           9        S:S:L91        S:S:L95            100           4.15             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.428571
HL/L Ratio : 0.428571
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        S:S:A73        S:S:F76            100           4.16             No            Yes
           2        S:S:A73        S:S:M75            100           1.61             No            Yes
           3        S:S:A73        S:S:P74            100           1.87             No             No
           4        S:S:F76        S:S:M75            100           8.71            Yes            Yes
           5        S:S:P74       S:S:T149            100            3.5             No             No
           6        S:S:P74       S:S:T153            100           1.75             No             No
           7       S:S:T149       S:S:T153            100           1.57             No             No

Comm       : 5
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 5
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.833333
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D86        R:R:N58            100          14.81            Yes            Yes
           2        R:R:D86       R:R:P294            100           3.22            Yes            Yes
           3        R:R:D86       R:R:S290            100          10.31            Yes             No
           4        R:R:D86        R:R:V54            100           4.38            Yes            Yes
           5        R:R:N58       R:R:P294            100           6.52            Yes            Yes
           6        R:R:N58        R:R:V61            100           4.43            Yes            Yes
           7       R:R:P294        R:R:V61            100           1.77            Yes            Yes
           8       R:R:S290        R:R:V54            100           6.46             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.166667
HL/N Ratio : 0.428571
HL/L Ratio : 0.428571
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C177       R:R:C184            100           7.28             No             No
           2       R:R:C177       R:R:P189            100           1.88             No            Yes
           3       R:R:C177       R:R:T182            100           3.38             No             No
           4       R:R:C184       R:R:T182            100           1.69             No             No
           5       R:R:L178       R:R:P189            100           3.28             No            Yes
           6       R:R:L178       R:R:Y188            100           5.86             No             No
           7       R:R:P189       R:R:Y188            100           6.95            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 8
Nodes      : 5
Hubs       : 4
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.6
H/N Ratio  : 0.8
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F202       R:R:F203            100           6.43            Yes            Yes
           2       R:R:F202       R:R:L261            100           3.65            Yes            Yes
           3       R:R:F202       R:R:T264            100          11.67            Yes            Yes
           4       R:R:F203       R:R:L261            100           2.44            Yes            Yes
           5       R:R:F203       R:R:T264            100           3.89            Yes            Yes
           6       R:R:L261       R:R:T264            100           2.95            Yes            Yes
           7       R:R:L261       R:R:V265            100           2.98            Yes             No
           8       R:R:T264       R:R:V265            100           1.59            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D303        R:R:F71            100          10.75            Yes            Yes
           2       R:R:D303        R:R:F76            100           2.39            Yes            Yes
           3       R:R:D303       R:R:N301            100          12.12            Yes             No
           4       R:R:D303       R:R:V304            100           2.92            Yes             No
           5        R:R:F71        R:R:F76            100          10.72            Yes            Yes
           6        R:R:F76       R:R:N301            100           2.42            Yes             No
           7       R:R:N301       R:R:V304            100           8.87             No             No

Comm       : 9
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:C177       S:S:C184            100           7.28             No             No
           2       S:S:C177       S:S:P189            100           3.77             No            Yes
           3       S:S:C184       S:S:P189            100           1.88             No            Yes
           4       S:S:C184       S:S:Y188            100           2.69             No             No
           5       S:S:P189       S:S:Y188            100           6.95            Yes             No

Comm       : 10
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 4
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:Q215       R:R:Y135            100           2.25            Yes            Yes
           2       R:R:Q215       S:S:Q215            100           2.56            Yes            Yes
           3       R:R:Q215       S:S:Y135            100           12.4            Yes            Yes
           4       R:R:Y135       S:S:Q215            100          11.27            Yes            Yes
           5       S:S:Q215       S:S:Y135            100           2.25            Yes            Yes

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        S:S:D44        S:S:F97            100           8.36             No            Yes
           2        S:S:D44       S:S:V100            100           4.38             No             No
           3        S:S:F97       S:S:V100            100           2.62            Yes             No

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:A122        S:S:A85            100           1.79             No             No
           2       S:S:A122       S:S:W161            100           7.78             No            Yes
           3        S:S:A85       S:S:W161            100           3.89             No            Yes

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:G245       S:S:K244            100           1.74             No             No
           2       S:S:G245       S:S:T248            100           3.64             No             No
           3       S:S:K244       S:S:T248            100              3             No             No

Comm       : 14
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:A272       S:S:D271            100           1.54             No             No
           2       S:S:A272       S:S:H273            100           2.93             No             No
           3       S:S:D271       S:S:H273            100           3.78             No             No

Comm       : 15
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:G92        R:R:L91            100           1.71             No             No
           2        R:R:G92        R:R:L95            100           1.71             No            Yes
           3        R:R:L91        R:R:L95            100           5.54             No            Yes

Comm       : 16
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:T279       R:R:V186            100           4.76             No             No
           2       R:R:T279       R:R:Y266            100           6.24             No            Yes
           3       R:R:V186       R:R:Y266            100           2.52             No            Yes

Comm       : 17
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A199       R:R:C267            100           3.61             No             No
           2       R:R:A199       R:R:L268            100           1.58             No             No
           3       R:R:C267       R:R:L268            100           3.17             No             No

