Comm       : 1
Links      : 14
Nodes      : 10
Hubs       : 5
HLinks     : 12
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?9       R:R:F319            100           6.03            Yes            Yes
           2         L:L:?9       R:R:H315            100           6.36            Yes            Yes
           3         L:L:?9       R:R:Q123            100           9.88            Yes            Yes
           4         L:L:?9       R:R:T100            100           3.65            Yes             No
           5       R:R:F319       R:R:H315            100           9.05            Yes            Yes
           6       R:R:F319        R:R:M97            100           8.71            Yes            Yes
           7       R:R:F319       R:R:T100            100           7.78            Yes             No
           8        R:R:F54        R:R:M97            100           7.46             No            Yes
           9        R:R:F54        R:R:P98            100          10.11             No             No
          10       R:R:H315       R:R:T100            100           8.21            Yes             No
          11        R:R:M97        R:R:P98            100           3.35            Yes             No
          12       R:R:Q123       R:R:S119            100           5.78            Yes             No
          13       R:R:Q123        R:R:T99            100           4.25            Yes             No
          14       R:R:S119        R:R:T99            100            6.4             No             No

Comm       : 2
Links      : 12
Nodes      : 9
Hubs       : 4
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.444444
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:R7       R:R:E205            100           4.65            Yes            Yes
           2         L:L:R7       R:R:L290            100           6.07            Yes             No
           3         L:L:R7       R:R:T217            100           3.88            Yes             No
           4       R:R:E205       R:R:R213            100           4.65            Yes            Yes
           5       R:R:E205       R:R:T179            100           8.47            Yes             No
           6       R:R:E205       R:R:W207            100           5.45            Yes            Yes
           7       R:R:L290       R:R:T217            100           4.42             No             No
           8       R:R:M212       R:R:P208            100           5.03             No             No
           9       R:R:M212       R:R:W207            100          10.47             No            Yes
          10       R:R:P208       R:R:W207            100            5.4             No            Yes
          11       R:R:R213       R:R:W207            100              5            Yes            Yes
          12       R:R:T179       R:R:W207            100          19.41             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D89        R:R:L85            100           4.07            Yes            Yes
           2        R:R:D89       R:R:N325            100          12.12            Yes             No
           3       R:R:I137        R:R:L85              0           2.85            Yes            Yes
           4       R:R:I137       R:R:R141            100           3.76            Yes             No
           5       R:R:I137       R:R:Y329            100           7.25            Yes            Yes
           6        R:R:L85       R:R:N325            100          10.98            Yes             No
           7       R:R:R141       R:R:Y329            100           3.09             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:M190       R:R:W109            100           8.14             No            Yes
           2       R:R:M190       R:R:Y198            100           3.59             No            Yes
           3       R:R:T107       R:R:W109            100            9.7            Yes            Yes
           4       R:R:T107        R:R:Y35            100          14.98            Yes             No
           5       R:R:W109       R:R:Y198            100          23.15            Yes            Yes
           6       R:R:W109        R:R:Y35            100          12.54            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E185       R:R:S202            100           8.62             No             No
           2       R:R:E185       R:R:T183            100           7.06             No             No
           3       R:R:S202       R:R:T183            100            3.2             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I162        R:R:N84            100          12.74             No             No
           2       R:R:I162       R:R:W166            100           5.87             No            Yes
           3        R:R:N84       R:R:W166            100           5.65             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C116       R:R:C203            100           7.28             No             No
           2       R:R:C116       R:R:P110            100           5.65             No             No
           3       R:R:C203       R:R:P110            100           9.41             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F149       R:R:P148            100           5.78             No             No
           2       R:R:F149       R:R:R150            100           17.1             No             No
           3       R:R:P148       R:R:R150            100           4.32             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:G211       R:R:K210            100           3.49             No             No
           2       R:R:G211       R:R:R214            100            4.5             No            Yes
           3       R:R:K210       R:R:R214            100           3.71             No            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F278       R:R:N321            100           7.25            Yes             No
           2       R:R:F278       R:R:S282            100           3.96            Yes             No
           3       R:R:N321       R:R:S282            100           7.45             No             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A310       R:R:L289            100           3.15             No             No
           2       R:R:A310       R:R:V306            100           3.39             No            Yes
           3       R:R:L289       R:R:V306            100           5.96             No            Yes

