Comm       : 1
Links      : 23
Nodes      : 16
Hubs       : 8
HLinks     : 18
L/N Ratio  : 1.4375
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.782609
HL/L Ratio : 0.782609
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:E105            100           5.17            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:F109            100          13.06            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:I248            100           5.57            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:W166            100           7.77            Yes            Yes
           5       R:R:C188       R:R:I245            100           3.27             No            Yes
           6       R:R:C188       R:R:I248            100           3.27             No            Yes
           7        R:R:D84       R:R:E105            100            3.9             No            Yes
           8        R:R:D84       R:R:E108            100          14.29             No            Yes
           9       R:R:E105       R:R:E108            100           3.81            Yes            Yes
          10       R:R:F109       R:R:H187            100           3.39            Yes             No
          11       R:R:F109       R:R:W166            100           8.02            Yes            Yes
          12       R:R:F109       R:R:Y163            100          18.57            Yes            Yes
          13       R:R:H187       R:R:Y163            100           3.27             No            Yes
          14       R:R:I245       R:R:I248            100           5.89            Yes            Yes
          15       R:R:I245       R:R:L249              0           2.85            Yes             No
          16       R:R:L183       R:R:W166            100           4.56             No            Yes
          17       R:R:L183       R:R:Y163            100          12.89             No            Yes
          18       R:R:L249       R:R:W185            100           3.42             No             No
          19       R:R:L249       R:R:Y253            100           9.38             No             No
          20       R:R:L252       R:R:W185            100           7.97             No             No
          21       R:R:L252       R:R:Y253            100          11.72             No             No
          22       R:R:W166       R:R:Y163            100           4.82            Yes            Yes
          23       R:R:W185       R:R:Y253            100           6.75             No             No

Comm       : 2
Links      : 22
Nodes      : 15
Hubs       : 8
HLinks     : 18
L/N Ratio  : 1.46667
H/N Ratio  : 0.533333
HL/N Ratio : 0.818182
HL/L Ratio : 0.818182
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:A167       B:B:H142            100           2.93             No            Yes
           2       B:B:A167       B:B:Q176            100           6.06             No             No
           3       B:B:A167       B:B:W169            100           5.19             No            Yes
           4       B:B:D163       B:B:H142            100           5.04            Yes            Yes
           5       B:B:D163       B:B:S161            100           2.94            Yes            Yes
           6       B:B:D163       B:B:T165            100          14.45            Yes             No
           7       B:B:D186       B:B:G162            100           6.71            Yes             No
           8       B:B:D186       B:B:Y145            100          10.34            Yes            Yes
           9       B:B:G162       B:B:S161            100           3.71             No            Yes
          10       B:B:G162       B:B:Y145            100           5.79             No            Yes
          11       B:B:H142       B:B:L146            100           3.86            Yes            Yes
          12       B:B:H142       B:B:S161            100          12.55            Yes            Yes
          13       B:B:H142       B:B:W169            100           6.35            Yes            Yes
          14       B:B:I157       B:B:T159            100           3.04             No            Yes
          15       B:B:I157       B:B:W169            100           3.52             No            Yes
          16       B:B:L146       B:B:S161            100              3            Yes            Yes
          17       B:B:L146       B:B:T159            100           4.42            Yes            Yes
          18       B:B:Q176       B:B:W169            100          12.05             No            Yes
          19       B:B:T159       B:B:W169            100           3.64            Yes            Yes
          20       B:B:T165       B:B:T179              0           1.57             No             No
          21       B:B:T165       B:B:T181              0           1.57             No             No
          22       B:B:T179       B:B:T181              0           1.57             No             No

Comm       : 3
Links      : 15
Nodes      : 10
Hubs       : 6
HLinks     : 14
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.933333
HL/L Ratio : 0.933333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:C237        B:B:Q75            100           3.05             No            Yes
           2       A:A:C237        B:B:Y59            100           5.38             No            Yes
           3       A:A:D240       A:A:N239            100           4.04             No             No
           4       A:A:D240        B:B:K57            100           5.53             No            Yes
           5       A:A:N239        B:B:K57            100            5.6             No            Yes
           6       A:A:N239       B:B:W332            100           4.52             No            Yes
           7       A:A:W281       B:B:D290            100           4.47            Yes             No
           8       A:A:W281       B:B:R314            100              5            Yes            Yes
           9       B:B:D290       B:B:R314            100           5.96             No            Yes
          10        B:B:K57        B:B:Q75            100          13.56            Yes            Yes
          11        B:B:K57       B:B:W332            100          18.57            Yes            Yes
          12        B:B:K57        B:B:Y59            100           8.36            Yes            Yes
          13        B:B:Q75        B:B:Y59            100           12.4            Yes            Yes
          14       B:B:R314       B:B:W332            100          18.99            Yes            Yes
          15       B:B:W332        B:B:Y59            100          10.61            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 13
Nodes      : 9
Hubs       : 6
HLinks     : 13
L/N Ratio  : 1.44444
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:E260       B:B:R251            100           22.1             No            Yes
           2       B:B:E260       B:B:T263            100           5.64             No            Yes
           3       B:B:F222       B:B:F241            100          10.72             No            Yes
           4       B:B:F222       B:B:F253            100           9.65             No            Yes
           5       B:B:F241       B:B:F253            100           9.65            Yes            Yes
           6       B:B:F253       B:B:R251            100           5.34            Yes            Yes
           7       B:B:H225       B:B:R251            100          16.93            Yes            Yes
           8       B:B:H225       B:B:T249            100           4.11            Yes            Yes
           9       B:B:R251       B:B:T249            100          10.35            Yes            Yes
          10       B:B:R251       B:B:T263            100           5.17            Yes            Yes
          11       B:B:S265       B:B:T249              0            1.6             No            Yes
          12       B:B:S265       B:B:T263              0            1.6             No            Yes
          13       B:B:T249       B:B:T263            100           3.14            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 11
Nodes      : 8
Hubs       : 4
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.375
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.727273
HL/L Ratio : 0.727273
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:A326       B:B:N340            100           3.13             No            Yes
           2       B:B:A326        G:G:F61            100           4.16             No            Yes
           3       B:B:D323       B:B:M325            100            9.7             No            Yes
           4       B:B:D323        B:B:S67            100           8.83             No             No
           5       B:B:D323       B:B:T321            100           7.23             No             No
           6       B:B:M325        G:G:F61            100           3.73            Yes            Yes
           7       B:B:M325        G:G:N59            100           4.21            Yes            Yes
           8       B:B:N340        G:G:F61            100           4.83            Yes            Yes
           9       B:B:N340        G:G:N59            100          14.98            Yes            Yes
          10        B:B:S67       B:B:T321            100            3.2             No             No
          11        G:G:F61        G:G:N59            100           8.46            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 4
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:C218       B:B:K209            100           3.23             No            Yes
           2       B:B:C218       B:B:W211            100           5.22             No            Yes
           3       B:B:F180       B:B:F199            100           8.57            Yes             No
           4       B:B:F180       B:B:W211            100          10.02            Yes            Yes
           5       B:B:F199       B:B:W211            100          11.02             No            Yes
           6       B:B:H183       B:B:K209            100          17.03            Yes            Yes
           7       B:B:H183       B:B:S201            100           5.58            Yes             No
           8       B:B:H183       B:B:W211            100           4.23            Yes            Yes
           9       B:B:K209       B:B:W211            100            5.8            Yes            Yes
          10       B:B:S201       B:B:W211            100           6.18             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:D368       A:A:E370            100          11.69            Yes             No
           2       A:A:D368       A:A:N371            100           4.04            Yes            Yes
           3       A:A:D368       A:A:R374            100           3.57            Yes             No
           4       A:A:E370       A:A:R374            100           4.65             No             No
           5       A:A:F290       A:A:N371            100           4.83            Yes            Yes
           6       A:A:F290       A:A:T364            100           9.08            Yes             No
           7       A:A:N371       A:A:T364            100           4.39            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:D333       B:B:F335            100           7.17            Yes            Yes
           2       B:B:D333       B:B:H311            100           8.82            Yes            Yes
           3       B:B:D333       B:B:S331            100           8.83            Yes             No
           4       B:B:F335        B:B:R52            100           9.62            Yes             No
           5       B:B:F335        R:R:R58            100           3.21            Yes             No
           6       B:B:H311       B:B:S331            100          16.74            Yes             No
           7        B:B:R52        R:R:R58            100            6.4             No             No

Comm       : 9
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:D298       B:B:R283            100           8.34             No            Yes
           2       B:B:D298        B:B:V40            100           8.76             No            Yes
           3       B:B:L300       B:B:R283            100           4.86             No            Yes
           4       B:B:L300        G:G:C41            100           3.17             No             No
           5       B:B:R283        B:B:V40            100           7.85            Yes            Yes
           6       B:B:R283        G:G:C41            100           4.18            Yes             No

Comm       : 10
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        A:A:Q19        B:B:D83            100           6.53             No            Yes
           2        A:A:Q19        B:B:N88            100          11.88             No            Yes
           3        A:A:Q19        B:B:T86            100           5.67             No             No
           4        B:B:D83        B:B:T86            100           5.78            Yes             No
           5        B:B:N88        B:B:T86            100           8.77            Yes             No

Comm       : 11
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:F376       A:A:K380            100           4.96            Yes             No
           2       A:A:F376       A:A:V217            100           3.93            Yes             No
           3       A:A:F376       R:R:L134            100           4.87            Yes            Yes
           4       A:A:K380       R:R:L134            100           5.64             No            Yes
           5       A:A:V217       R:R:L134            100           2.98             No            Yes

Comm       : 12
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        B:B:H54        B:B:I80            100           7.95            Yes             No
           2        B:B:H54        B:B:S72            100           5.58            Yes             No
           3        B:B:H54        B:B:W82            100           3.17            Yes            Yes
           4        B:B:I80        B:B:W82            100          12.92             No            Yes
           5        B:B:S72        B:B:W82            100           3.71             No            Yes

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:K233       B:B:D228            100            8.3             No            Yes
           2       A:A:K233       B:B:N230            100            5.6             No             No
           3       B:B:D228       B:B:N230            100           4.04            Yes             No

Comm       : 14
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:F273       A:A:F345            100           5.36             No            Yes
           2       A:A:F273       A:A:L289            100           8.53             No            Yes
           3       A:A:F345       A:A:L289            100           3.65            Yes            Yes

Comm       : 15
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:K300       A:A:S306            100           6.12             No             No
           2       A:A:K300       A:A:Y253            100           4.78             No            Yes
           3       A:A:S306       A:A:Y253            100           3.82             No            Yes

Comm       : 16
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:E344       A:A:F312            100           8.16             No            Yes
           2       A:A:E344       A:A:F340            100          10.49             No            Yes
           3       A:A:F312       A:A:F340            100            7.5            Yes            Yes

Comm       : 17
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:F363       A:A:K338            100          12.41             No             No
           2       A:A:F363       A:A:Q294            100           9.37             No             No
           3       A:A:K338       A:A:Q294            100           5.42             No             No

Comm       : 18
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D125       R:R:S140            100           4.42             No             No
           2       R:R:D125       R:R:Y136            100          11.49             No            Yes
           3       R:R:S140       R:R:Y136            100          11.45             No            Yes

Comm       : 19
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:V112        B:B:V71            100           3.21             No            Yes
           2       B:B:V112       B:B:Y105            100           5.05             No            Yes
           3        B:B:V71       B:B:Y105            100           3.79            Yes            Yes

Comm       : 20
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:M272        R:R:Y32            100          13.17             No            Yes
           2       R:R:M272        R:R:Y33            100           9.58             No            Yes
           3        R:R:Y32        R:R:Y33            100           4.96            Yes            Yes

Comm       : 21
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I149       R:R:T145            100           3.04             No            Yes
           2       R:R:I149        R:R:Y65            100           3.63             No            Yes
           3       R:R:T145        R:R:Y65            100          11.24            Yes            Yes

Comm       : 22
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I118       R:R:T114            100           3.04             No             No
           2       R:R:I118       R:R:Y153            100           6.04             No             No
           3       R:R:T114       R:R:Y153            100           8.74             No             No

Comm       : 23
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F237       R:R:N277            100           6.04             No             No
           2       R:R:F237       R:R:W241            100           8.02             No            Yes
           3       R:R:N277       R:R:W241            100           7.91             No            Yes

Comm       : 24
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C131       R:R:H132            100           2.95             No             No
           2       R:R:C131       R:R:Y127            100           8.06             No            Yes
           3       R:R:H132       R:R:Y127            100           3.27             No            Yes

Comm       : 25
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E172       R:R:N168            100           3.94             No             No
           2       R:R:E172       R:R:T171            100           5.64             No             No
           3       R:R:N168       R:R:T171            100          13.16             No             No

