Comm       : 1
Links      : 40
Nodes      : 28
Hubs       : 13
HLinks     : 33
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.464286
HL/N Ratio : 0.825
HL/L Ratio : 0.825
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:K22       R:R:E288            100            8.1             No             No
           2        L:L:K22       R:R:Y116            100           7.17             No            Yes
           3        L:L:L26        L:L:R29            100           3.64            Yes            Yes
           4        L:L:L26       R:R:D262              0           2.71            Yes            Yes
           5        L:L:L26       R:R:E277            100           3.98            Yes             No
           6        L:L:P23       R:R:H203            100          13.73             No            Yes
           7        L:L:P23       R:R:L120            100           3.28             No             No
           8        L:L:R29       R:R:E277            100            9.3            Yes             No
           9        L:L:V24       R:R:I259            100           4.61             No            Yes
          10        L:L:V24       R:R:Y255            100           5.05             No            Yes
          11       R:R:A289        R:R:L41            100           4.73             No             No
          12       R:R:A289        R:R:Y45            100              4             No            Yes
          13       R:R:D262       R:R:I284            100            4.2            Yes             No
          14       R:R:D262       R:R:V280            100           2.92            Yes             No
          15       R:R:E288       R:R:Y116            100           3.37             No            Yes
          16       R:R:E288       R:R:Y255            100           5.61             No            Yes
          17       R:R:F248       R:R:H294            100           7.92            Yes             No
          18       R:R:F248       R:R:W252            100          12.03            Yes            Yes
          19       R:R:F292        R:R:F87            100          10.72             No            Yes
          20       R:R:F292       R:R:Y116            100           6.19             No            Yes
          21       R:R:F292        R:R:Y45            100           7.22             No            Yes
          22        R:R:F87       R:R:Y116            100           6.19            Yes            Yes
          23       R:R:H203       R:R:L120            100           5.14            Yes             No
          24       R:R:H203       R:R:Y121            100           5.44            Yes            Yes
          25       R:R:H203       R:R:Y255            100           6.53            Yes            Yes
          26       R:R:H203       R:R:Y256            100           8.71            Yes            Yes
          27       R:R:H294       R:R:W252            100          11.64             No            Yes
          28       R:R:I259       R:R:I284            100           4.42            Yes             No
          29       R:R:I259       R:R:Y255            100           8.46            Yes            Yes
          30       R:R:I259       R:R:Y256            100           3.63            Yes            Yes
          31       R:R:I284       R:R:V280            100           3.07             No             No
          32       R:R:L120       R:R:W252            100           4.56             No            Yes
          33       R:R:L167       R:R:Q202            100           3.99             No             No
          34       R:R:L167       R:R:V206            100           4.47             No             No
          35       R:R:L167       R:R:Y121            100           8.21             No            Yes
          36        R:R:L41        R:R:Y45            100           3.52             No            Yes
          37       R:R:Q202       R:R:V206            100            4.3             No             No
          38       R:R:V206       R:R:Y121            100           6.31             No            Yes
          39       R:R:W252       R:R:Y255            100           5.79            Yes            Yes
          40       R:R:Y255       R:R:Y256            100           4.96            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 36
Nodes      : 24
Hubs       : 15
HLinks     : 30
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.625
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       C:C:C109       C:C:C186            100           7.28             No             No
           2       C:C:C109       C:C:H113            100           2.95             No            Yes
           3       C:C:C109       C:C:W102            100           3.92             No            Yes
           4       C:C:C186       C:C:H113            100           4.42             No            Yes
           5       C:C:C186       C:C:W102            100          13.06             No            Yes
           6       C:C:D171       C:C:H113            100           5.04            Yes            Yes
           7       C:C:D171       C:C:T117            100          11.56            Yes             No
           8       C:C:D171       C:C:T168            100           2.89            Yes            Yes
           9       C:C:F104        C:C:F93            100          11.79             No            Yes
          10       C:C:F104       C:C:W102            100          17.04             No            Yes
          11       C:C:F248       C:C:H294            100           7.92            Yes            Yes
          12       C:C:F248       C:C:W252            100          13.03            Yes            Yes
          13        C:C:F93       C:C:V112            100           3.93            Yes            Yes
          14        C:C:F93       C:C:W102            100           3.01            Yes            Yes
          15       C:C:H203       C:C:L120            100           6.43            Yes             No
          16       C:C:H203       C:C:Y121            100           5.44            Yes             No
          17       C:C:H203       C:C:Y255            100           6.53            Yes            Yes
          18       C:C:H203       C:C:Y256            100           7.62            Yes            Yes
          19       C:C:H203        Q:Q:P23            100           18.3            Yes            Yes
          20       C:C:H294       C:C:W252            100          14.81            Yes            Yes
          21       C:C:I259       C:C:Y255            100           9.67            Yes            Yes
          22       C:C:I259       C:C:Y256            100           3.63            Yes            Yes
          23       C:C:I259        Q:Q:V24            100           4.61            Yes            Yes
          24       C:C:L120       C:C:W252            100           4.56             No            Yes
          25       C:C:L120        Q:Q:P23            100           3.28             No            Yes
          26       C:C:L167       C:C:Q202            100           3.99             No             No
          27       C:C:L167       C:C:V206            100           4.47             No             No
          28       C:C:L167       C:C:Y121            100          12.89             No             No
          29       C:C:Q202       C:C:V206            100            4.3             No             No
          30       C:C:T117       C:C:T168            100           3.14             No            Yes
          31       C:C:T117        Q:Q:P23            100           5.25             No            Yes
          32       C:C:V112       C:C:W102            100            4.9            Yes            Yes
          33       C:C:V206       C:C:Y121            100           3.79             No             No
          34       C:C:W252       C:C:Y255            100           5.79            Yes            Yes
          35       C:C:Y255       C:C:Y256            100           3.97            Yes            Yes
          36       C:C:Y255        Q:Q:V24            100           6.31            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 34
Nodes      : 23
Hubs       : 16
HLinks     : 28
L/N Ratio  : 1.47826
H/N Ratio  : 0.695652
HL/N Ratio : 0.823529
HL/L Ratio : 0.823529
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        M:M:K22       S:S:H113            100           7.86            Yes            Yes
           2        M:M:K22        S:S:W94            100          13.92            Yes            Yes
           3        M:M:K22       S:S:Y116            100           4.78            Yes            Yes
           4        M:M:P23       S:S:H203            100          16.78            Yes            Yes
           5        M:M:P23       S:S:L120            100           3.28            Yes            Yes
           6        M:M:V24       S:S:I259            100           3.07            Yes            Yes
           7        M:M:V24       S:S:Y255            100           6.31            Yes            Yes
           8       S:S:C109       S:S:C186            100           7.28             No             No
           9       S:S:C109       S:S:H113            100           2.95             No            Yes
          10       S:S:C109       S:S:W102            100           3.92             No            Yes
          11       S:S:C186       S:S:H113            100           4.42             No            Yes
          12       S:S:C186       S:S:W102            100          16.98             No            Yes
          13       S:S:F248       S:S:H294            100           7.92            Yes            Yes
          14       S:S:F248       S:S:W252            100          13.03            Yes            Yes
          15       S:S:F292        S:S:F87            100             15             No            Yes
          16       S:S:F292       S:S:Y116            100           8.25             No            Yes
          17        S:S:F87       S:S:Y116            100           8.25            Yes            Yes
          18       S:S:H113        S:S:W94            100           6.35            Yes            Yes
          19       S:S:H203       S:S:L120            100           6.43            Yes            Yes
          20       S:S:H203       S:S:Y121            100           5.44            Yes             No
          21       S:S:H203       S:S:Y255            100           6.53            Yes            Yes
          22       S:S:H203       S:S:Y256            100           7.62            Yes            Yes
          23       S:S:H294       S:S:W252            100          15.87            Yes            Yes
          24       S:S:I259       S:S:Y255            100           9.67            Yes            Yes
          25       S:S:I259       S:S:Y256            100           3.63            Yes            Yes
          26       S:S:L120       S:S:W252            100           5.69            Yes            Yes
          27       S:S:L120       S:S:Y116            100           3.52            Yes            Yes
          28       S:S:L167       S:S:Q202            100           3.99             No             No
          29       S:S:L167       S:S:V206            100           2.98             No             No
          30       S:S:L167       S:S:Y121            100          11.72             No             No
          31       S:S:Q202       S:S:V206            100            4.3             No             No
          32       S:S:V206       S:S:Y121            100           3.79             No             No
          33       S:S:W252       S:S:Y255            100           5.79            Yes            Yes
          34       S:S:Y255       S:S:Y256            100           4.96            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 19
Nodes      : 13
Hubs       : 8
HLinks     : 14
L/N Ratio  : 1.46154
H/N Ratio  : 0.615385
HL/N Ratio : 0.736842
HL/L Ratio : 0.736842
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       P:P:F248       P:P:H294            100           7.92            Yes            Yes
           2       P:P:F248       P:P:W252            100          13.03            Yes            Yes
           3       P:P:H203       P:P:L120            100           6.43            Yes             No
           4       P:P:H203       P:P:Y121            100           5.44            Yes             No
           5       P:P:H203       P:P:Y255            100           6.53            Yes            Yes
           6       P:P:H203       P:P:Y256            100           6.53            Yes            Yes
           7       P:P:H203        U:U:P23            100          15.25            Yes            Yes
           8       P:P:H294       P:P:W252            100          14.81            Yes            Yes
           9       P:P:I259       P:P:Y255            100           9.67            Yes            Yes
          10       P:P:I259       P:P:Y256            100           3.63            Yes            Yes
          11       P:P:L120       P:P:W252            100           4.56             No            Yes
          12       P:P:L120        U:U:P23            100           3.28             No            Yes
          13       P:P:L167       P:P:Q202            100           3.99             No             No
          14       P:P:L167       P:P:V206            100           4.47             No             No
          15       P:P:L167       P:P:Y121            100          11.72             No             No
          16       P:P:Q202       P:P:V206            100            4.3             No             No
          17       P:P:V206       P:P:Y121            100           3.79             No             No
          18       P:P:W252       P:P:Y255            100           6.75            Yes            Yes
          19       P:P:Y255       P:P:Y256            100           3.97            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 12
Nodes      : 9
Hubs       : 6
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 0.916667
HL/L Ratio : 0.916667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       P:P:C109       P:P:C186            100           7.28             No             No
           2       P:P:C109       P:P:H113            100           2.95             No            Yes
           3       P:P:C109       P:P:W102            100           3.92             No            Yes
           4       P:P:C186       P:P:H113            100           2.95             No            Yes
           5       P:P:C186       P:P:W102            100          16.98             No            Yes
           6       P:P:F292        P:P:F87            100             15            Yes            Yes
           7       P:P:F292       P:P:Y116            100           8.25            Yes             No
           8        P:P:F87       P:P:Y116            100           8.25            Yes             No
           9       P:P:H113        P:P:W94            100           6.35            Yes            Yes
          10       P:P:H113        U:U:K22            100           5.24            Yes            Yes
          11        P:P:W94        U:U:K22            100          13.92            Yes            Yes
          12       P:P:Y116        U:U:K22            100           7.17             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 0.9
HL/L Ratio : 0.9
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C109       R:R:C186            100           7.28             No             No
           2       R:R:C109       R:R:H113            100           2.95             No            Yes
           3       R:R:C109       R:R:W102            100           3.92             No            Yes
           4       R:R:C186       R:R:H113            100           2.95             No            Yes
           5       R:R:C186       R:R:W102            100          18.28             No            Yes
           6       R:R:F104        R:R:F93            100          10.72            Yes             No
           7       R:R:F104       R:R:W102            100          16.04            Yes            Yes
           8        R:R:F93       R:R:V112            100           3.93             No            Yes
           9        R:R:F93       R:R:W102            100           4.01             No            Yes
          10       R:R:V112       R:R:W102            100            4.9            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 5
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.714286
HL/N Ratio : 0.888889
HL/L Ratio : 0.888889
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:S25       R:R:D187            100           4.42             No             No
           2        L:L:S25       R:R:R188            100           5.27             No            Yes
           3       R:R:D187       R:R:R188            100           3.57             No            Yes
           4       R:R:F174       R:R:W195            100           5.01            Yes            Yes
           5       R:R:F174       R:R:Y190            100           8.25            Yes            Yes
           6       R:R:F199       R:R:W195            100           3.01            Yes            Yes
           7       R:R:F199       R:R:Y190            100          14.44            Yes            Yes
           8       R:R:R188       R:R:Y190            100           14.4            Yes            Yes
           9       R:R:W195       R:R:Y190            100           7.72            Yes            Yes

Comm       : 8
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 5
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.833333
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       P:P:I126       P:P:I130            100           2.94            Yes             No
           2       P:P:I126       P:P:V160            100           9.22            Yes            Yes
           3       P:P:I126        P:P:Y76            100           3.63            Yes            Yes
           4       P:P:I130        P:P:Y76            100           4.84             No            Yes
           5       P:P:S122       P:P:V160            100           3.23            Yes            Yes
           6       P:P:S122       P:P:W161            100           8.65            Yes            Yes
           7       P:P:V160       P:P:W161            100           3.68            Yes            Yes

Comm       : 9
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        M:M:F34        S:S:K25            100           3.72             No            Yes
           2        M:M:F34       S:S:K271            100           3.72             No            Yes
           3        M:M:R33       S:S:E268            100          10.47             No             No
           4        M:M:R33       S:S:K271            100           3.71             No            Yes
           5       S:S:E268       S:S:K271            100           4.05             No            Yes
           6        S:S:K25       S:S:K271            100           4.31            Yes            Yes

Comm       : 10
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:F174       S:S:P191            100           2.89            Yes             No
           2       S:S:F174       S:S:W195            100           5.01            Yes            Yes
           3       S:S:F174       S:S:Y190            100           6.19            Yes            Yes
           4       S:S:F199       S:S:W195            100           4.01             No            Yes
           5       S:S:F199       S:S:Y190            100          13.41             No            Yes
           6       S:S:P191       S:S:Y190            100           4.17             No            Yes
           7       S:S:W195       S:S:Y190            100           5.79            Yes            Yes

Comm       : 11
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        P:P:I39       S:S:I261            100           2.94             No            Yes
           2        P:P:I39       S:S:V280            100           3.07             No            Yes
           3        P:P:P42        P:P:V99            100            5.3             No             No
           4        P:P:P42       S:S:I261            100           3.39             No            Yes
           5        P:P:V99       S:S:I261            100           9.22             No            Yes
           6       S:S:I261       S:S:V280            100           3.07            Yes            Yes

Comm       : 12
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 4
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.8
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:H79       R:R:W161            100           3.17            Yes            Yes
           2        R:R:H79       R:R:Y157            100           6.53            Yes             No
           3       R:R:S122       R:R:V160            100           3.23            Yes            Yes
           4       R:R:S122       R:R:W161            100          11.12            Yes            Yes
           5       R:R:V160       R:R:W161            100           3.68            Yes            Yes
           6       R:R:W161       R:R:Y157            100           2.89            Yes             No

Comm       : 13
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       C:C:A137       C:C:R134            100           4.15             No            Yes
           2       C:C:A137       C:C:R148            100           6.91             No            Yes
           3       C:C:D133        C:C:M72            100           5.54             No             No
           4       C:C:D133       C:C:R148            100           8.34             No            Yes
           5        C:C:M72       C:C:R148            100            6.2             No            Yes
           6       C:C:R134       C:C:R148            100            3.2            Yes            Yes

Comm       : 14
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       C:C:F174       C:C:P191            100           4.33            Yes             No
           2       C:C:F174       C:C:W195            100           5.01            Yes            Yes
           3       C:C:F174       C:C:Y190            100           7.22            Yes            Yes
           4       C:C:F199       C:C:W195            100           4.01             No            Yes
           5       C:C:F199       C:C:Y190            100          14.44             No            Yes
           6       C:C:P191       C:C:Y190            100           4.17             No            Yes
           7       C:C:W195       C:C:Y190            100           5.79            Yes            Yes

Comm       : 15
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       P:P:F174       P:P:P191            100           4.33            Yes             No
           2       P:P:F174       P:P:W195            100           5.01            Yes            Yes
           3       P:P:F174       P:P:Y190            100           6.19            Yes            Yes
           4       P:P:F199       P:P:W195            100           4.01             No            Yes
           5       P:P:F199       P:P:Y190            100          12.38             No            Yes
           6       P:P:P191       P:P:Y190            100           4.17             No            Yes
           7       P:P:W195       P:P:Y190            100           6.75            Yes            Yes

Comm       : 16
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:I215       S:S:I245            100           2.94             No            Yes
           2       S:S:I215       S:S:S131            100           9.29             No            Yes
           3       S:S:I245       S:S:S131            100            3.1            Yes            Yes
           4       S:S:I245       S:S:Y219            100           3.63            Yes            Yes
           5       S:S:S131       S:S:Y219            100            8.9            Yes            Yes

Comm       : 17
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I261        S:S:P42            100           3.39             No             No
           2       R:R:I261        S:S:V99            100           9.22             No             No
           3        S:S:P42        S:S:V99            100            5.3             No             No

Comm       : 18
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        S:S:D74        S:S:M63            100           5.54             No             No
           2        S:S:D74       S:S:Y302            100            6.9             No             No
           3        S:S:M63       S:S:Y302            100           8.38             No             No

Comm       : 19
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:S122       S:S:V160            100           3.23            Yes            Yes
           2       S:S:S122       S:S:W161            100           9.88            Yes            Yes
           3       S:S:V160       S:S:W161            100           3.68            Yes            Yes

Comm       : 20
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:H140       S:S:V139            100          11.07            Yes             No
           2       S:S:H140       S:S:Y135            100           3.27            Yes            Yes
           3       S:S:V139       S:S:Y135            100           5.05             No            Yes

Comm       : 21
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I286        R:R:N37            100           4.25             No             No
           2       R:R:I286       R:R:S285            100           4.64             No             No
           3        R:R:N37       R:R:S285            100           2.98             No             No

Comm       : 22
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       C:C:I261        R:R:P42            100           3.39             No             No
           2       C:C:I261        R:R:V99            100           4.61             No             No
           3        R:R:P42        R:R:V99            100           3.53             No             No

Comm       : 23
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D74        R:R:M63            100           6.93             No            Yes
           2        R:R:D74       R:R:Y302            100            6.9             No             No
           3        R:R:M63       R:R:Y302            100           8.38            Yes             No

Comm       : 24
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       C:C:S227        R:R:K68            100           3.06             No             No
           2       C:C:S227        R:R:Q66            100          11.55             No             No
           3        R:R:K68        R:R:Q66            100           4.07             No             No

Comm       : 25
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L136       R:R:R148            100           3.64            Yes            Yes
           2       R:R:L136       R:R:S144            100              3            Yes             No
           3       R:R:R148       R:R:S144            100           3.95            Yes             No

Comm       : 26
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K110       R:R:N106            100            5.6             No             No
           2       R:R:K110       R:R:N176            100           8.39             No             No
           3       R:R:N106       R:R:N176            100          12.26             No             No

Comm       : 27
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        q:q:K22        q:q:L26            100           4.23             No             No
           2        q:q:K22        q:q:V24            100           7.59             No             No
           3        q:q:L26        q:q:V24            100           4.47             No             No

Comm       : 28
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        q:q:C30        q:q:C32            100           7.28             No             No
           2        q:q:C30        q:q:P31              0           1.88             No             No
           3        q:q:C32        q:q:P31              0           1.88             No             No

Comm       : 29
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        C:C:P42        C:C:V99            100           3.53             No             No
           2        C:C:P42       P:P:I261            100           3.39             No            Yes
           3        C:C:V99       P:P:I261            100           7.68             No            Yes

Comm       : 30
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       C:C:F292        C:C:F87            100             15            Yes            Yes
           2       C:C:F292       C:C:Y116            100           8.25            Yes             No
           3        C:C:F87       C:C:Y116            100           8.25            Yes             No

Comm       : 31
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        C:C:D74        C:C:M63            100           6.93             No             No
           2        C:C:D74       C:C:Y302            100            6.9             No             No
           3        C:C:M63       C:C:Y302            100           8.38             No             No

Comm       : 32
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       C:C:S122       C:C:V160            100           3.23            Yes            Yes
           2       C:C:S122       C:C:W161            100           8.65            Yes            Yes
           3       C:C:V160       C:C:W161            100           3.68            Yes            Yes

Comm       : 33
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       C:C:H140       C:C:V139            100          11.07            Yes             No
           2       C:C:H140       C:C:Y135            100           4.36            Yes            Yes
           3       C:C:V139       C:C:Y135            100           6.31             No            Yes

Comm       : 34
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        P:P:E31        P:P:E32            100           3.81            Yes             No
           2        P:P:E31        P:P:N33            100          10.52            Yes             No
           3        P:P:E32        P:P:N33            100           3.94             No             No

Comm       : 35
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        P:P:D74        P:P:M63            100           6.93             No             No
           2        P:P:D74       P:P:Y302            100            6.9             No             No
           3        P:P:M63       P:P:Y302            100           8.38             No             No

Comm       : 36
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       P:P:H140       P:P:V139            100          11.07            Yes             No
           2       P:P:H140       P:P:Y135            100           3.27            Yes            Yes
           3       P:P:V139       P:P:Y135            100           6.31             No            Yes

Comm       : 37
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       P:P:F189       P:P:I185            100           5.02            Yes            Yes
           2       P:P:F189       P:P:S178            100           6.61            Yes             No
           3       P:P:I185       P:P:S178            100            3.1            Yes             No

Comm       : 38
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        Y:Y:K22        Y:Y:L26            100           4.23             No             No
           2        Y:Y:K22        Y:Y:V24            100           7.59             No             No
           3        Y:Y:L26        Y:Y:V24            100           4.47             No             No

Comm       : 39
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        J:J:K22        J:J:L26            100           4.23             No             No
           2        J:J:K22        J:J:V24            100           7.59             No             No
           3        J:J:L26        J:J:V24            100           4.47             No             No

