Comm       : 1
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 6
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.857143
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F659       R:R:L752            100           4.87            Yes            Yes
           2       R:R:F659       R:R:P753            100           7.22            Yes            Yes
           3       R:R:F659       R:R:Y756            100           9.28            Yes            Yes
           4       R:R:F659       R:R:Y834            100           6.19            Yes            Yes
           5       R:R:F827       R:R:S598            100           5.28            Yes             No
           6       R:R:F827       R:R:Y756            100           6.19            Yes            Yes
           7       R:R:L752       R:R:P753            100           3.28            Yes            Yes
           8       R:R:L752       R:R:Y834            100           4.69            Yes            Yes
           9       R:R:P753       R:R:Y834            100           15.3            Yes            Yes
          10       R:R:S598       R:R:Y756            100           5.09             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I586       R:R:I815            100           2.94             No            Yes
           2       R:R:I586       R:R:L816            100           7.14             No             No
           3       R:R:I595       R:R:I815            100           8.83            Yes            Yes
           4       R:R:I595       R:R:N822            100            8.5            Yes             No
           5       R:R:I595       R:R:T593            100           4.56            Yes            Yes
           6       R:R:I815       R:R:L816            100           2.85            Yes             No
           7       R:R:I815       R:R:N822            100           7.08            Yes             No
           8       R:R:N822       R:R:T593            100          13.16             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.571429
HL/L Ratio : 0.571429
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:C608       S:S:L587            100           3.17             No             No
           2       S:S:C608       S:S:V591            100           3.42             No             No
           3       S:S:F590       S:S:H810            100           3.39            Yes            Yes
           4       S:S:F590       S:S:L611            100           6.09            Yes            Yes
           5       S:S:H810       S:S:L611            100          15.43            Yes            Yes
           6       S:S:L587       S:S:L611            100           5.54             No            Yes
           7       S:S:L587       S:S:V591            100           2.98             No             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F808       R:R:I583            100           6.28            Yes             No
           2       R:R:F808       R:R:L608            100          14.61            Yes             No
           3       R:R:I583       R:R:L608            100           5.71             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C632       R:R:L636            100           3.17             No             No
           2       R:R:C632       R:R:V617            100           3.42             No             No
           3       R:R:L636       R:R:V617            100           8.94             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D735       R:R:F641            100           3.58             No            Yes
           2       R:R:D735       R:R:Y769            100          12.64             No            Yes
           3       R:R:F641       R:R:Y769            100          11.35            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:G677       R:R:P678            100           4.06             No            Yes
           2       R:R:G677       R:R:W672            100           8.44             No            Yes
           3       R:R:P678       R:R:W672            100          13.51            Yes            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:L573       S:S:L576              0           1.38             No             No
           2       S:S:L573       S:S:L622              0           1.38             No             No
           3       S:S:L576       S:S:L622              0           2.77             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:F828       S:S:F829            100           8.57             No            Yes
           2       S:S:F828       S:S:Y758            100           4.13             No            Yes
           3       S:S:F829       S:S:Y758            100          11.35            Yes            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:L700       S:S:P638            100           4.93             No             No
           2       S:S:L700       S:S:Y699            100           9.38             No            Yes
           3       S:S:P638       S:S:Y699            100           8.34             No            Yes

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:L781       S:S:V785            100           2.98             No             No
           2       S:S:L781       S:S:V793            100           2.98             No             No
           3       S:S:V785       S:S:V793            100           4.81             No             No

