Comm       : 1
Links      : 13
Nodes      : 9
Hubs       : 4
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.44444
H/N Ratio  : 0.444444
HL/N Ratio : 0.846154
HL/L Ratio : 0.846154
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C140       R:R:C217            100           7.28             No             No
           2       R:R:C140       R:R:T208            100           3.38             No            Yes
           3       R:R:C140       R:R:W133            100           3.92             No            Yes
           4       R:R:C217       R:R:W133            100          19.59             No            Yes
           5       R:R:F123       R:R:F135            100           9.65             No            Yes
           6       R:R:F123       R:R:L139              0           2.44             No             No
           7       R:R:F135       R:R:L139              0           2.44            Yes             No
           8       R:R:F135       R:R:P134            100           7.22            Yes             No
           9       R:R:F135       R:R:W133            100          17.04            Yes            Yes
          10       R:R:I215       R:R:T208            100            7.6            Yes            Yes
          11       R:R:I215       R:R:W133            100            4.7            Yes            Yes
          12       R:R:P134       R:R:W133            100           4.05             No            Yes
          13       R:R:T208       R:R:W133            100           3.64            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D147            100          16.96            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:Y326            100          12.45            Yes             No
           3       R:R:D147       R:R:Y326            100           5.75             No             No

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H319        R:R:I71            100          11.93            Yes             No
           2       R:R:H319       R:R:Y128            100           7.62            Yes             No
           3        R:R:I71       R:R:Y128            100           9.67             No             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D114       R:R:L110            100           8.14            Yes             No
           2       R:R:D114       R:R:N332            100           6.73            Yes            Yes
           3       R:R:L110       R:R:N332            100           5.49             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F108        R:R:I93            100           3.77             No             No
           2       R:R:F108        R:R:M99            100           8.71             No             No
           3        R:R:I93        R:R:M99            100           4.37             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N150       R:R:W192            100           3.39            Yes            Yes
           2       R:R:N150       R:R:Y149            100           4.65            Yes            Yes
           3       R:R:W192       R:R:Y149            100           8.68            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A206       R:R:I144            100           4.87             No             No
           2       R:R:A206       R:R:L219            100           3.15             No             No
           3       R:R:I144       R:R:L219            100           2.85             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K303       R:R:W318            100            5.8             No             No
           2       R:R:K303       R:R:Y299            100           4.78             No            Yes
           3       R:R:W318       R:R:Y299            100           7.72             No            Yes

