Comm       : 1
Links      : 22
Nodes      : 16
Hubs       : 8
HLinks     : 19
L/N Ratio  : 1.375
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.863636
HL/L Ratio : 0.863636
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:E327       S:S:L323            100           3.98             No            Yes
           2       S:S:E327       S:S:Y482            100           5.61             No            Yes
           3       S:S:F308       S:S:V283            100           5.24             No             No
           4       S:S:F308       S:S:W310            100           5.01             No            Yes
           5       S:S:F480       S:S:S318            100           5.28             No             No
           6       S:S:F480       S:S:Y492            100           5.16             No            Yes
           7       S:S:G312       S:S:T335            100           3.64             No             No
           8       S:S:G312       S:S:W316            100           5.63             No            Yes
           9       S:S:L274       S:S:Q252            100           2.66             No            Yes
          10       S:S:L274       S:S:S222            100              3             No            Yes
          11       S:S:L323       S:S:Y482            100           8.21            Yes            Yes
          12       S:S:L323       S:S:Y492            100           3.52            Yes            Yes
          13       S:S:Q252       S:S:S222            100           5.78            Yes            Yes
          14       S:S:Q252       S:S:Y220            100           7.89            Yes            Yes
          15       S:S:S222       S:S:V283            100           4.85            Yes             No
          16       S:S:S222       S:S:Y220            100           6.36            Yes            Yes
          17       S:S:S318       S:S:Y492            100           3.82             No            Yes
          18       S:S:T335       S:S:W316            100           7.28             No            Yes
          19       S:S:V283       S:S:W310            100           3.68             No            Yes
          20       S:S:W310       S:S:W316            100           2.81            Yes            Yes
          21       S:S:W316       S:S:Y492              0           1.93            Yes            Yes
          22       S:S:Y482       S:S:Y492            100           8.94            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 21
Nodes      : 15
Hubs       : 7
HLinks     : 17
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.466667
HL/N Ratio : 0.809524
HL/L Ratio : 0.809524
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:D211       S:S:Q207            100           6.53             No            Yes
           2       S:S:D211       S:S:W498            100            6.7             No            Yes
           3       S:S:D472       S:S:P201            100           8.05             No             No
           4       S:S:D472       S:S:R197            100           7.15             No            Yes
           5       S:S:F195       S:S:L186            100          10.96            Yes             No
           6       S:S:F195       S:S:R197            100           6.41            Yes            Yes
           7       S:S:F195       S:S:S178            100           3.96            Yes             No
           8       S:S:F204       S:S:G475            100           6.02            Yes             No
           9       S:S:F204       S:S:P200            100           2.89            Yes            Yes
          10       S:S:F204       S:S:P201            100           2.89            Yes             No
          11       S:S:F204       S:S:Y477            100           3.09            Yes            Yes
          12       S:S:G475       S:S:P200            100           4.06             No            Yes
          13       S:S:G475       S:S:Y477            100           4.35             No            Yes
          14       S:S:L186       S:S:R197            100           4.86             No            Yes
          15       S:S:P200       S:S:Y477            100           2.78            Yes            Yes
          16       S:S:P201       S:S:R197            100          10.09             No            Yes
          17       S:S:Q207       S:S:W498            100           3.29            Yes            Yes
          18       S:S:S162       S:S:S178            100           3.26             No             No
          19       S:S:S162       S:S:S181            100           6.52             No             No
          20       S:S:S178       S:S:S181            100           6.52             No             No
          21       S:S:W498       S:S:Y477            100           2.89            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 20
Nodes      : 12
Hubs       : 8
HLinks     : 19
L/N Ratio  : 1.66667
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 0.95
HL/L Ratio : 0.95
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D211       R:R:L502            100           2.71             No            Yes
           2       R:R:D211       R:R:Q207            100           6.53             No            Yes
           3       R:R:D211       R:R:W498            100            6.7             No            Yes
           4       R:R:G332       R:R:Q481            100           3.29             No            Yes
           5       R:R:G332       R:R:W511            100           5.63             No             No
           6       R:R:I495       R:R:L504            100           4.28            Yes            Yes
           7       R:R:I495       R:R:M509            100           2.92            Yes            Yes
           8       R:R:I495       R:R:Q481            100           5.49            Yes            Yes
           9       R:R:I495       R:R:R516            100           6.26            Yes            Yes
          10       R:R:I506       R:R:L504            100           2.85             No            Yes
          11       R:R:I506       R:R:M509            100           2.92             No            Yes
          12       R:R:I506       R:R:R516            100          22.55             No            Yes
          13       R:R:L502       R:R:L504            100           2.77            Yes            Yes
          14       R:R:L502       R:R:W498            100           4.56            Yes            Yes
          15       R:R:L504       R:R:M509            100           2.83            Yes            Yes
          16       R:R:L504       R:R:R516            100          13.36            Yes            Yes
          17       R:R:M509       R:R:Q481            100            6.8            Yes            Yes
          18       R:R:M509       R:R:R516            100          29.78            Yes            Yes
          19       R:R:Q207       R:R:W498            100           3.29            Yes            Yes
          20       R:R:Q481       R:R:W511            100           6.57            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 15
Nodes      : 12
Hubs       : 6
HLinks     : 12
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F308       R:R:V283            100           5.24             No             No
           2       R:R:F308       R:R:W310            100           4.01             No            Yes
           3       R:R:G312       R:R:T335            100           3.64             No             No
           4       R:R:G312       R:R:W316            100           5.63             No            Yes
           5       R:R:H326       R:R:I329            100            5.3            Yes            Yes
           6       R:R:H326       R:R:L296            100           5.14            Yes            Yes
           7       R:R:I329       R:R:L296            100           2.85            Yes            Yes
           8       R:R:L274       R:R:Q252            100           2.66             No             No
           9       R:R:L274       R:R:S222            100              3             No            Yes
          10       R:R:L296       R:R:W310            100           4.56            Yes            Yes
          11       R:R:Q252       R:R:S222            100           5.78             No            Yes
          12       R:R:S222       R:R:V283            100           4.85            Yes             No
          13       R:R:T335       R:R:W316            100           7.28             No            Yes
          14       R:R:V283       R:R:W310            100           3.68             No            Yes
          15       R:R:W310       R:R:W316            100           3.75            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C109        R:R:C67            100           7.28             No             No
           2       R:R:C109        R:R:H58            100           2.95             No             No
           3        R:R:C67        R:R:H58            100           2.95             No             No
           4       R:R:D107        R:R:V57            100           2.92             No            Yes
           5       R:R:D107       R:R:W363            100           7.82             No            Yes
           6        R:R:H58        R:R:V57            100           4.15             No            Yes
           7        R:R:I43       R:R:V362            100           3.07             No             No
           8        R:R:I43       R:R:W363            100           3.52             No            Yes
           9       R:R:V362       R:R:W363            100          11.03             No            Yes
          10        R:R:V57       R:R:W363            100           7.36            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:C109        S:S:C67            100           7.28             No             No
           2       S:S:C109        S:S:H58            100           2.95             No             No
           3        S:S:C67        S:S:H58            100           2.95             No             No
           4       S:S:D107        S:S:V57            100           2.92             No            Yes
           5       S:S:D107       S:S:W363            100           7.82             No            Yes
           6        S:S:H58        S:S:V57            100           4.15             No            Yes
           7        S:S:I43       S:S:V362            100           4.61             No             No
           8        S:S:I43       S:S:W363            100           3.52             No            Yes
           9       S:S:V362       S:S:W363            100          11.03             No            Yes
          10        S:S:V57       S:S:W363            100           7.36            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 3
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.375
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:D347       S:S:T351            100           4.34             No             No
           2       S:S:D347       S:S:Y402            100           8.05             No            Yes
           3       S:S:F350        S:S:H77            100           5.66            Yes             No
           4       S:S:F350       S:S:Y367            100           4.13            Yes            Yes
           5       S:S:F350       S:S:Y402            100           5.16            Yes            Yes
           6        S:S:H77       S:S:Y402            100           5.44             No            Yes
           7       S:S:N371        S:S:R72            100           8.44             No             No
           8       S:S:N371       S:S:Y367            100           6.98             No            Yes
           9        S:S:R72       S:S:Y367            100           6.17             No            Yes
          10       S:S:T351       S:S:Y402            100           3.75             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 0.9
HL/L Ratio : 0.9
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D472       R:R:F204            100           3.58            Yes            Yes
           2       R:R:D472       R:R:P201            100           8.05            Yes             No
           3       R:R:D472       R:R:R197            100           7.15            Yes             No
           4       R:R:F204       R:R:G475            100           6.02            Yes             No
           5       R:R:F204       R:R:P200            100           2.89            Yes            Yes
           6       R:R:F204       R:R:P201            100           2.89            Yes             No
           7       R:R:F204       R:R:Y477            100           3.09            Yes            Yes
           8       R:R:G475       R:R:P200            100           4.06             No            Yes
           9       R:R:P200       R:R:Y477            100           4.17            Yes            Yes
          10       R:R:P201       R:R:R197            100          11.53             No             No

Comm       : 9
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 5
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.714286
HL/N Ratio : 0.9
HL/L Ratio : 0.9
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E786       R:R:I790            100           5.47            Yes            Yes
           2       R:R:E786       R:R:K676            100            2.7            Yes            Yes
           3       R:R:E786       R:R:Y789            100          19.08            Yes            Yes
           4       R:R:I790       R:R:K676            100           2.91            Yes            Yes
           5       R:R:I790       R:R:M839            100           2.92            Yes            Yes
           6       R:R:I790       R:R:Y789            100           9.67            Yes            Yes
           7       R:R:M839       R:R:Y789            100          13.17            Yes            Yes
           8       R:R:N785       R:R:P843            100           3.26             No             No
           9       R:R:N785       R:R:Y789            100           4.65             No            Yes
          10       R:R:P843       R:R:Y789            100           4.17             No            Yes

Comm       : 10
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.428571
HL/N Ratio : 0.777778
HL/L Ratio : 0.777778
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C667       R:R:Q713            100           7.63             No            Yes
           2       R:R:C667       R:R:Y762            100           5.38             No            Yes
           3       R:R:M666       R:R:S669            100           3.07             No             No
           4       R:R:M666       R:R:S763            100            4.6             No             No
           5       R:R:M666       R:R:Y670            100           7.18             No            Yes
           6       R:R:Q713       R:R:Y762            100          11.27            Yes            Yes
           7       R:R:S669       R:R:Y670            100            8.9             No            Yes
           8       R:R:S763       R:R:Y670            100           5.09             No            Yes
           9       R:R:S763       R:R:Y762              0           1.27             No            Yes

Comm       : 11
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 0.9
HL/L Ratio : 0.9
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:G332       S:S:Q481            100           4.93             No            Yes
           2       S:S:G332       S:S:W511            100           4.22             No            Yes
           3       S:S:I495       S:S:M509            100           2.92            Yes            Yes
           4       S:S:I495       S:S:Q481            100           5.49            Yes            Yes
           5       S:S:L309       S:S:P519            100           8.21             No             No
           6       S:S:L309       S:S:W511            100           5.69             No            Yes
           7       S:S:M509       S:S:Q481            100            6.8            Yes            Yes
           8       S:S:M509       S:S:W511            100          10.47            Yes            Yes
           9       S:S:P519       S:S:W511            100           8.11             No            Yes
          10       S:S:Q481       S:S:W511            100           7.67            Yes            Yes

Comm       : 12
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.428571
HL/L Ratio : 0.428571
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L171       S:S:I168            100           2.85             No             No
           2       R:R:L171       S:S:L116            100           4.15             No             No
           3       R:R:L171       S:S:N167            100           2.75             No             No
           4       S:S:I168       S:S:L116            100           4.28             No             No
           5       S:S:N167       S:S:R191            100           8.44             No            Yes
           6       S:S:N167       S:S:Y192            100           3.49             No            Yes
           7       S:S:R191       S:S:Y192            100          17.49            Yes            Yes

Comm       : 13
Links      : 10
Nodes      : 6
Hubs       : 6
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.66667
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:D314       S:S:Q205            100          20.88            Yes            Yes
           2       S:S:D314       S:S:S313            100           4.42            Yes            Yes
           3       S:S:D314       S:S:Y230            100           3.45            Yes            Yes
           4       S:S:F286       S:S:M209            100           6.22            Yes            Yes
           5       S:S:F286       S:S:S313            100           5.28            Yes            Yes
           6       S:S:M209       S:S:Q205            100           4.08            Yes            Yes
           7       S:S:M209       S:S:S313            100           3.07            Yes            Yes
           8       S:S:Q205       S:S:S313            100           8.66            Yes            Yes
           9       S:S:Q205       S:S:Y230            100           3.38            Yes            Yes
          10       S:S:S313       S:S:Y230            100           5.09            Yes            Yes

Comm       : 14
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F350       R:R:I396            100           3.77            Yes             No
           2       R:R:F350       R:R:Y367            100           4.13            Yes            Yes
           3       R:R:I396       R:R:Y367            100           4.84             No            Yes
           4       R:R:N371        R:R:R72            100           6.03            Yes             No
           5       R:R:N371       R:R:Y367            100           8.14            Yes            Yes
           6        R:R:R72       R:R:Y367            100           5.14             No            Yes

Comm       : 15
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D314       R:R:Q205            100          20.88             No             No
           2       R:R:D314       R:R:S313            100           5.89             No            Yes
           3       R:R:F286       R:R:M209            100           7.46            Yes            Yes
           4       R:R:F286       R:R:S313            100           5.28            Yes            Yes
           5       R:R:M209       R:R:Q205            100           2.72            Yes             No
           6       R:R:M209       R:R:S313            100           3.07            Yes            Yes
           7       R:R:Q205       R:R:S313            100           8.66             No            Yes

Comm       : 16
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:D328       S:S:I329            100            8.4             No            Yes
           2       S:S:D328       S:S:K300            100            8.3             No            Yes
           3       S:S:H326       S:S:I329            100            5.3            Yes            Yes
           4       S:S:H326       S:S:K300            100           3.93            Yes            Yes
           5       S:S:H326       S:S:Q325            100           4.95            Yes             No
           6       S:S:I329       S:S:K300            100           2.91            Yes            Yes
           7       S:S:K300       S:S:Q325            100          10.85            Yes             No

Comm       : 17
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E148        R:R:T50            100          11.29             No             No
           2       R:R:E148       R:R:V150            100            5.7             No             No
           3        R:R:T50       R:R:V150            100           3.17             No             No

Comm       : 18
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F55        R:R:R78            100           3.21            Yes            Yes
           2        R:R:F55       R:R:Y179            100          10.32            Yes            Yes
           3        R:R:R78       R:R:Y179            100           6.17            Yes            Yes

Comm       : 19
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D92        R:R:L95            100           2.71             No             No
           2        R:R:D92        R:R:N94            100           4.04             No             No
           3        R:R:L95        R:R:N94            100           4.12             No             No

Comm       : 20
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I168       R:R:L116            100           4.28             No             No
           2       R:R:I168       S:S:L171            100           2.85             No            Yes
           3       R:R:L116       S:S:L171            100           2.77             No            Yes

Comm       : 21
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F172       R:R:I127            100           5.02             No            Yes
           2       R:R:F172       R:R:V123            100           6.55             No             No
           3       R:R:I127       R:R:V123            100           3.07            Yes             No

Comm       : 22
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C136       R:R:R135            100           6.96             No             No
           2       R:R:C136       S:S:C136            100           7.28             No             No
           3       R:R:R135       S:S:C136            100           4.18             No             No

Comm       : 23
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I452       R:R:L448            100           2.85             No             No
           2       R:R:I452       R:R:P175            100           3.39             No            Yes
           3       R:R:L448       R:R:P175            100           3.28             No            Yes

Comm       : 24
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L248       R:R:V213            100           2.98             No             No
           2       R:R:L248       R:R:V221            100           4.47             No             No
           3       R:R:V213       R:R:V221            100           3.21             No             No

Comm       : 25
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I270       R:R:Q273            100           2.74            Yes             No
           2       R:R:I270       R:R:V254            100           4.61            Yes             No
           3       R:R:Q273       R:R:V254            100            4.3             No             No

Comm       : 26
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E290       R:R:K293            100            2.7             No             No
           2       R:R:E290       R:R:Q294            100           8.92             No             No
           3       R:R:K293       R:R:Q294            100           5.42             No             No

Comm       : 27
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E327       R:R:L323            100           3.98             No             No
           2       R:R:E327       R:R:Y482            100           3.37             No            Yes
           3       R:R:L323       R:R:Y482            100           8.21             No            Yes

Comm       : 28
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C548       R:R:C560            100           7.28             No             No
           2       R:R:C548       R:R:Q552            100           3.05             No             No
           3       R:R:C560       R:R:Q552            100           3.05             No             No

Comm       : 29
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C563       R:R:C576            100           7.28             No             No
           2       R:R:C563       R:R:Y553            100           4.03             No            Yes
           3       R:R:C576       R:R:Y553            100           2.69             No            Yes

Comm       : 30
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D578       R:R:P580            100           9.66             No             No
           2       R:R:D578       R:R:R568            100          10.72             No             No
           3       R:R:P580       R:R:R568            100           4.32             No             No

Comm       : 31
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R659       R:R:V660              0           1.31            Yes             No
           2       R:R:R659       R:R:V717              0           1.31            Yes             No
           3       R:R:V660       R:R:V717            100           4.81             No             No

Comm       : 32
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:E148       S:S:R104            100            9.3             No            Yes
           2       S:S:E148        S:S:R44            100           6.98             No             No
           3       S:S:R104        S:S:R44            100           7.46            Yes             No

Comm       : 33
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:I154        S:S:L51            100           4.28             No             No
           2       S:S:I154       S:S:M418            100           4.37             No             No
           3        S:S:L51       S:S:M418            100           2.83             No             No

Comm       : 34
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        S:S:F55        S:S:R78            100           3.21            Yes            Yes
           2        S:S:F55       S:S:Y179            100          10.32            Yes            Yes
           3        S:S:R78       S:S:Y179            100            7.2            Yes            Yes

Comm       : 35
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:I452       S:S:L448            100           2.85            Yes            Yes
           2       S:S:I452       S:S:P175            100           3.39            Yes            Yes
           3       S:S:L448       S:S:P175            100           3.28            Yes            Yes

Comm       : 36
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:L248       S:S:V213            100           2.98             No             No
           2       S:S:L248       S:S:V221            100           4.47             No             No
           3       S:S:V213       S:S:V221            100           3.21             No             No

Comm       : 37
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:I270       S:S:Q273            100           2.74            Yes             No
           2       S:S:I270       S:S:V254            100           4.61            Yes             No
           3       S:S:Q273       S:S:V254            100            4.3             No             No

Comm       : 38
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:C249       S:S:C541            100           7.28             No             No
           2       S:S:C249       S:S:C542              0           1.82             No             No
           3       S:S:C541       S:S:C542              0           1.82             No             No

Comm       : 39
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:K513       S:S:N486            100          13.99            Yes             No
           2       S:S:K513       S:S:Q510            100           2.71            Yes             No
           3       S:S:N486       S:S:Q510            100           5.28             No             No

Comm       : 40
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:C563       S:S:C576            100           7.28             No             No
           2       S:S:C563       S:S:Y553            100           2.69             No            Yes
           3       S:S:C576       S:S:Y553            100           2.69             No            Yes

Comm       : 41
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:F612       S:S:S629            100           5.28             No             No
           2       S:S:F612       S:S:Y630            100           4.13             No             No
           3       S:S:S629       S:S:Y630            100           5.09             No             No

Comm       : 42
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:Q755       S:S:R659            100           4.67            Yes            Yes
           2       S:S:Q755       S:S:W720            100           3.29            Yes             No
           3       S:S:R659       S:S:W720            100              8            Yes             No

Comm       : 43
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:C667       S:S:Q713            100           7.63             No             No
           2       S:S:C667       S:S:Y762            100           4.03             No            Yes
           3       S:S:Q713       S:S:Y762            100           7.89             No            Yes

Comm       : 44
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:M842       S:S:N785            100           5.61            Yes             No
           2       S:S:M842       S:S:Y789            100          14.37            Yes             No
           3       S:S:N785       S:S:Y789            100           5.81             No             No

