Comm       : 1
Links      : 31
Nodes      : 22
Hubs       : 11
HLinks     : 28
L/N Ratio  : 1.40909
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.903226
HL/L Ratio : 0.903226
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:A333       S:S:W310              0           2.59             No            Yes
           2       S:S:A333       S:S:W316              0           2.59             No            Yes
           3       S:S:D328       S:S:I329            100              7             No            Yes
           4       S:S:D328       S:S:K300            100            8.3             No            Yes
           5       S:S:E327       S:S:L323            100           3.98             No             No
           6       S:S:E327       S:S:Y482            100           6.73             No            Yes
           7       S:S:F308       S:S:V283            100           5.24             No             No
           8       S:S:F308       S:S:W310            100           9.02             No            Yes
           9       S:S:F480       S:S:S318            100           5.28            Yes             No
          10       S:S:F480       S:S:Y492            100           4.13            Yes            Yes
          11       S:S:G312       S:S:T335            100           3.64             No             No
          12       S:S:G312       S:S:W316            100           5.63             No            Yes
          13       S:S:H326       S:S:I329            100            5.3            Yes            Yes
          14       S:S:H326       S:S:K300            100           3.93            Yes            Yes
          15       S:S:H326       S:S:L296            100           6.43            Yes            Yes
          16       S:S:H326       S:S:Q325            100           4.95            Yes             No
          17       S:S:I329       S:S:K300            100           2.91            Yes            Yes
          18       S:S:I329       S:S:L296            100           2.85            Yes            Yes
          19       S:S:K300       S:S:Q325            100          10.85            Yes             No
          20       S:S:L296       S:S:W310            100           4.56            Yes            Yes
          21       S:S:L323       S:S:Y482            100           5.86             No            Yes
          22       S:S:Q252       S:S:S222            100           4.33             No            Yes
          23       S:S:Q252       S:S:Y220            100           7.89             No            Yes
          24       S:S:S222       S:S:V283            100           4.85            Yes             No
          25       S:S:S222       S:S:Y220            100           6.36            Yes            Yes
          26       S:S:S318       S:S:Y492            100           3.82             No            Yes
          27       S:S:T335       S:S:W316            100           3.64             No            Yes
          28       S:S:V283       S:S:W310            100           3.68             No            Yes
          29       S:S:W310       S:S:W316            100           2.81            Yes            Yes
          30       S:S:W316       S:S:Y492              0           1.93            Yes            Yes
          31       S:S:Y482       S:S:Y492            100           9.93            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 17
Nodes      : 12
Hubs       : 6
HLinks     : 15
L/N Ratio  : 1.41667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.882353
HL/L Ratio : 0.882353
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:D347       S:S:T351            100           2.89             No             No
           2       S:S:D347       S:S:Y402            100           5.75             No            Yes
           3       S:S:F346       S:S:F350            100           3.22            Yes            Yes
           4       S:S:F346        S:S:H77            100           3.39            Yes            Yes
           5       S:S:F346       S:S:Q404            100           5.86            Yes            Yes
           6       S:S:F346       S:S:V408            100           7.87            Yes             No
           7       S:S:F350        S:S:H77            100           7.92            Yes            Yes
           8       S:S:F350       S:S:I396            100           3.77            Yes             No
           9       S:S:F350       S:S:Y367            100           4.13            Yes            Yes
          10       S:S:F350       S:S:Y402            100           8.25            Yes            Yes
          11        S:S:H77       S:S:Y402            100           5.44            Yes            Yes
          12       S:S:I396       S:S:Y367            100           4.84             No            Yes
          13       S:S:N371        S:S:R72            100          10.85             No             No
          14       S:S:N371       S:S:Y367            100           4.65             No            Yes
          15       S:S:Q404       S:S:V408            100           2.87            Yes             No
          16        S:S:R72       S:S:Y367            100            7.2             No            Yes
          17       S:S:T351       S:S:Y402            100           3.75             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 14
Nodes      : 10
Hubs       : 4
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.785714
HL/L Ratio : 0.785714
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E517       R:R:I506            100            4.1             No             No
           2       R:R:E517       R:R:R516            100           3.49             No            Yes
           3       R:R:G332       R:R:Q481            100           3.29             No            Yes
           4       R:R:G332       R:R:W511            100           5.63             No            Yes
           5       R:R:G496       R:R:I479              0           1.76             No             No
           6       R:R:G496       R:R:I495              0           1.76             No            Yes
           7       R:R:I479       R:R:I495            100           5.89             No            Yes
           8       R:R:I495       R:R:L504            100           4.28            Yes             No
           9       R:R:I495       R:R:Q481            100           5.49            Yes            Yes
          10       R:R:I495       R:R:R516            100           3.76            Yes            Yes
          11       R:R:I506       R:R:L504            100           2.85             No             No
          12       R:R:I506       R:R:R516            100           21.3             No            Yes
          13       R:R:L504       R:R:R516            100          12.15             No            Yes
          14       R:R:Q481       R:R:W511            100           5.48            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 13
Nodes      : 9
Hubs       : 4
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.44444
H/N Ratio  : 0.444444
HL/N Ratio : 0.846154
HL/L Ratio : 0.846154
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C109        R:R:C67            100           7.28             No             No
           2       R:R:C109        R:R:H58            100           2.95             No            Yes
           3        R:R:C67        R:R:H58            100           2.95             No            Yes
           4       R:R:D107        R:R:V57            100           2.92             No            Yes
           5       R:R:D107       R:R:W363            100          10.05             No            Yes
           6        R:R:H58        R:R:I70            100            5.3            Yes            Yes
           7        R:R:H58        R:R:V57            100           4.15            Yes            Yes
           8        R:R:H58       R:R:W363            100           3.17            Yes            Yes
           9        R:R:I43       R:R:V362            100           3.07             No             No
          10        R:R:I43       R:R:W363            100           3.52             No            Yes
          11        R:R:I70        R:R:V57            100           3.07            Yes            Yes
          12       R:R:V362       R:R:W363            100          11.03             No            Yes
          13        R:R:V57       R:R:W363            100           9.81            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 12
Nodes      : 9
Hubs       : 5
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.555556
HL/N Ratio : 0.916667
HL/L Ratio : 0.916667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D347       R:R:T351            100           2.89             No             No
           2       R:R:D347       R:R:Y402            100           5.75             No            Yes
           3       R:R:F350        R:R:H77            100           7.92            Yes            Yes
           4       R:R:F350       R:R:I396            100           3.77            Yes             No
           5       R:R:F350       R:R:Y367            100           4.13            Yes            Yes
           6       R:R:F350       R:R:Y402            100           8.25            Yes            Yes
           7        R:R:H77       R:R:Y402            100           6.53            Yes            Yes
           8       R:R:I396       R:R:Y367            100           4.84             No            Yes
           9       R:R:N371        R:R:R72            100           7.23            Yes             No
          10       R:R:N371       R:R:Y367            100           8.14            Yes            Yes
          11        R:R:R72       R:R:Y367            100           5.14             No            Yes
          12       R:R:T351       R:R:Y402            100           3.75             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 11
Nodes      : 8
Hubs       : 3
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.375
H/N Ratio  : 0.375
HL/N Ratio : 0.818182
HL/L Ratio : 0.818182
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:C109        S:S:C67            100           7.28             No             No
           2       S:S:C109        S:S:H58            100           2.95             No            Yes
           3        S:S:C67        S:S:H58            100           2.95             No            Yes
           4       S:S:D107        S:S:V57            100           2.92             No            Yes
           5       S:S:D107       S:S:W363            100          11.17             No            Yes
           6        S:S:H58        S:S:V57            100           4.15            Yes            Yes
           7        S:S:H58       S:S:W363            100           4.23            Yes            Yes
           8        S:S:I43       S:S:V362            100           3.07             No             No
           9        S:S:I43       S:S:W363            100           3.52             No            Yes
          10       S:S:V362       S:S:W363            100          11.03             No            Yes
          11        S:S:V57       S:S:W363            100           8.58            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 12
Nodes      : 8
Hubs       : 5
HLinks     : 12
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.625
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:G332       S:S:Q481            100           4.93             No            Yes
           2       S:S:G332       S:S:W511            100           2.81             No            Yes
           3       S:S:L216       S:S:M509            100           4.24             No            Yes
           4       S:S:L216       S:S:R516            100           9.72             No            Yes
           5       S:S:L309       S:S:P519            100           6.57             No            Yes
           6       S:S:L309       S:S:W511            100           5.69             No            Yes
           7       S:S:M509       S:S:Q481            100            6.8            Yes            Yes
           8       S:S:M509       S:S:R516            100          12.41            Yes            Yes
           9       S:S:M509       S:S:W511            100          10.47            Yes            Yes
          10       S:S:P519       S:S:W511            100           8.11            Yes            Yes
          11       S:S:Q481       S:S:W511            100           6.57            Yes            Yes
          12       S:S:R516       S:S:W511            100             11            Yes            Yes

Comm       : 8
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.166667
HL/N Ratio : 0.285714
HL/L Ratio : 0.285714
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I168       R:R:L116            100           4.28             No             No
           2       R:R:I168       S:S:L171            100           2.85             No             No
           3       R:R:L116       S:S:L171            100           2.77             No             No
           4       R:R:N167       R:R:R191            100          10.85             No             No
           5       R:R:N167       R:R:Y192            100           4.65             No            Yes
           6       R:R:N167       S:S:L171            100           2.75             No             No
           7       R:R:R191       R:R:Y192            100          20.58             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.75
HL/L Ratio : 0.75
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L171       R:R:R170            100           3.64            Yes             No
           2       R:R:L171       S:S:I168            100           2.85            Yes             No
           3       R:R:L171       S:S:L116            100           4.15            Yes             No
           4       R:R:L171       S:S:M164            100           5.65            Yes             No
           5       R:R:L171       S:S:N167            100           2.75            Yes            Yes
           6       R:R:R170       S:S:N167            100           3.62             No            Yes
           7       S:S:I168       S:S:L116            100           2.85             No             No
           8       S:S:L116       S:S:M164            100           8.48             No             No

Comm       : 10
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 5
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.833333
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A333       R:R:W310              0           2.59             No            Yes
           2       R:R:A333       R:R:W316              0           2.59             No            Yes
           3       R:R:H326       R:R:I329            100           6.63            Yes            Yes
           4       R:R:H326       R:R:L296            100           5.14            Yes            Yes
           5       R:R:I329       R:R:L296            100           4.28            Yes            Yes
           6       R:R:L296       R:R:W310            100           3.42            Yes            Yes
           7       R:R:W310       R:R:W316            100           2.81            Yes            Yes

Comm       : 11
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.714286
HL/L Ratio : 0.714286
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:F661       S:S:I641            100          17.58            Yes             No
           2       S:S:F661       S:S:L645            100           8.53            Yes             No
           3       S:S:F661       S:S:V660              0           1.31            Yes             No
           4       S:S:I641       S:S:L645            100           2.85             No             No
           5       S:S:R659       S:S:V660              0           1.31            Yes             No
           6       S:S:R659       S:S:V717              0           1.31            Yes             No
           7       S:S:V660       S:S:V717            100           3.21             No             No

Comm       : 12
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 1
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.2
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I647       R:R:T643            100           3.04            Yes             No
           2       R:R:I647       R:R:T826            100           3.04            Yes             No
           3       R:R:I647       R:R:V595            100           3.07            Yes             No
           4       R:R:I647       R:R:W586            100           7.05            Yes             No
           5       R:R:T643       R:R:T826            100           3.14             No             No
           6       R:R:V595       R:R:W586            100          15.94             No             No

Comm       : 13
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:M842       S:S:N785            100           4.21            Yes             No
           2       S:S:M842       S:S:P843            100           3.35            Yes             No
           3       S:S:M842       S:S:Y789            100          15.57            Yes            Yes
           4       S:S:M842       S:S:Y846            100          14.37            Yes             No
           5       S:S:N785       S:S:Y789            100           3.49             No            Yes
           6       S:S:N785       S:S:Y846            100           3.49             No             No
           7       S:S:P843       S:S:Y789            100           2.78             No            Yes

Comm       : 14
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D472       R:R:F204            100           5.97            Yes             No
           2       R:R:D472       R:R:P201            100           8.05            Yes             No
           3       R:R:D472       R:R:R197            100           5.96            Yes             No
           4       R:R:F204       R:R:P201            100           2.89             No             No
           5       R:R:P201       R:R:R197            100          10.09             No             No

Comm       : 15
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D314       R:R:Q205            100          22.19             No            Yes
           2       R:R:D314       R:R:S313            100           4.42             No            Yes
           3       R:R:M209       R:R:Q205            100           4.08            Yes            Yes
           4       R:R:M209       R:R:S313            100           3.07            Yes            Yes
           5       R:R:Q205       R:R:S313            100           7.22            Yes            Yes

Comm       : 16
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D211       R:R:L502            100           2.71             No            Yes
           2       R:R:D211       R:R:Q207            100           3.92             No            Yes
           3       R:R:D211       R:R:W498            100           5.58             No            Yes
           4       R:R:L502       R:R:W498            100           4.56            Yes            Yes
           5       R:R:Q207       R:R:W498            100           3.29            Yes            Yes

Comm       : 17
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:M666       R:R:S669            100            4.6             No             No
           2       R:R:M666       R:R:S763            100            4.6             No             No
           3       R:R:M666       R:R:Y670            100           5.99             No            Yes
           4       R:R:S669       R:R:Y670            100           6.36             No            Yes
           5       R:R:S763       R:R:Y670            100           5.09             No            Yes

Comm       : 18
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:M842       R:R:P843            100           3.35            Yes             No
           2       R:R:M842       R:R:Y789            100           8.38            Yes            Yes
           3       R:R:M842       R:R:Y846            100           8.38            Yes             No
           4       R:R:P843       R:R:Y789            100           5.56             No            Yes
           5       R:R:Y789       R:R:Y846            100           3.97            Yes             No

Comm       : 19
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:D314       S:S:Q205            100          20.88             No            Yes
           2       S:S:D314       S:S:S313            100           4.42             No            Yes
           3       S:S:M209       S:S:Q205            100           4.08             No            Yes
           4       S:S:M209       S:S:S313            100           3.07             No            Yes
           5       S:S:Q205       S:S:S313            100           7.22            Yes            Yes

Comm       : 20
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:D211       S:S:L502            100           2.71             No            Yes
           2       S:S:D211       S:S:Q207            100           3.92             No            Yes
           3       S:S:D211       S:S:W498            100           5.58             No            Yes
           4       S:S:L502       S:S:W498            100           4.56            Yes            Yes
           5       S:S:Q207       S:S:W498            100           4.38            Yes            Yes

Comm       : 21
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E148       R:R:R104            100           3.49            Yes            Yes
           2       R:R:E148        R:R:R44            100          11.63            Yes             No
           3       R:R:R104        R:R:R44            100          12.79            Yes             No

Comm       : 22
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F55        R:R:R78            100           3.21            Yes            Yes
           2        R:R:F55       R:R:Y179            100          10.32            Yes            Yes
           3        R:R:R78       R:R:Y179            100           5.14            Yes            Yes

Comm       : 23
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:I89        R:R:Q88            100           4.12             No             No
           2        R:R:I89       R:R:Y416            100           4.84             No            Yes
           3        R:R:Q88       R:R:Y416            100          11.27             No            Yes

Comm       : 24
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:F172       S:S:I127            100           5.02             No             No
           2       S:S:F172       S:S:V123            100           9.18             No             No
           3       S:S:I127       S:S:V123            100           3.07             No             No

Comm       : 25
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F172       R:R:I127            100           5.02             No            Yes
           2       R:R:F172       R:R:V123            100          13.11             No             No
           3       R:R:I127       R:R:V123            100           3.07            Yes             No

Comm       : 26
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C136       R:R:R135            100           5.57             No             No
           2       R:R:C136       S:S:C136            100           7.28             No             No
           3       R:R:R135       S:S:C136            100           4.18             No             No

Comm       : 27
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L248       R:R:V213            100           2.98             No             No
           2       R:R:L248       R:R:V221            100           4.47             No             No
           3       R:R:V213       R:R:V221            100           3.21             No             No

Comm       : 28
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C523       R:R:C542            100           7.28             No            Yes
           2       R:R:C523       R:R:Y220            100          10.75             No            Yes
           3       R:R:C542       R:R:Y220            100           2.69            Yes            Yes

Comm       : 29
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D289       R:R:E290            100            6.5             No             No
           2       R:R:D289       R:R:N288            100           4.04             No             No
           3       R:R:E290       R:R:N288            100           5.26             No             No

Comm       : 30
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L323       R:R:Y482            100           4.69             No            Yes
           2       R:R:L323       R:R:Y492            100           3.52             No             No
           3       R:R:Y482       R:R:Y492            100          12.91            Yes             No

Comm       : 31
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L429       R:R:M425            100           5.65             No             No
           2       R:R:L429       R:R:M440            100           2.83             No            Yes
           3       R:R:M425       R:R:M440            100           2.89             No            Yes

Comm       : 32
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:P464       R:R:R476            100           4.32            Yes            Yes
           2       R:R:P464       R:R:T463            100           5.25            Yes             No
           3       R:R:R476       R:R:T463            100           9.06            Yes             No

Comm       : 33
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C563       R:R:C576            100           7.28             No             No
           2       R:R:C563       R:R:Y553            100           4.03             No            Yes
           3       R:R:C576       R:R:Y553            100           2.69             No            Yes

Comm       : 34
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D578       R:R:P580            100           8.05             No             No
           2       R:R:D578       R:R:R568            100           5.96             No             No
           3       R:R:P580       R:R:R568            100           4.32             No             No

Comm       : 35
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E741       R:R:N739            100           7.89             No             No
           2       R:R:E741       R:R:Q742            100           6.37             No             No
           3       R:R:N739       R:R:Q742            100           5.28             No             No

Comm       : 36
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:E148       S:S:R104            100            9.3             No            Yes
           2       S:S:E148        S:S:R44            100           3.49             No             No
           3       S:S:R104        S:S:R44            100            6.4            Yes             No

Comm       : 37
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        S:S:F55        S:S:R78            100           5.34            Yes            Yes
           2        S:S:F55       S:S:Y179            100          10.32            Yes            Yes
           3        S:S:R78       S:S:Y179            100           8.23            Yes            Yes

Comm       : 38
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        S:S:I89        S:S:Q88            100           5.49             No             No
           2        S:S:I89       S:S:Y416            100           3.63             No            Yes
           3        S:S:Q88       S:S:Y416            100          11.27             No            Yes

Comm       : 39
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:I177       S:S:I452            100           2.94             No             No
           2       S:S:I177       S:S:M418            100           4.37             No             No
           3       S:S:I452       S:S:M418            100           2.92             No             No

Comm       : 40
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:P184       S:S:S203              0           1.78            Yes             No
           2       S:S:P184       S:S:S237              0           1.78            Yes             No
           3       S:S:S203       S:S:S237            100           3.26             No             No

Comm       : 41
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:D472       S:S:P201            100           8.05             No             No
           2       S:S:D472       S:S:R197            100           8.34             No            Yes
           3       S:S:P201       S:S:R197            100          11.53             No            Yes

Comm       : 42
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:I270       S:S:Q273            100           2.74             No             No
           2       S:S:I270       S:S:V254            100           6.14             No             No
           3       S:S:Q273       S:S:V254            100           2.87             No             No

Comm       : 43
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:E259       S:S:R260            100           6.98             No             No
           2       S:S:E259       S:S:R263            100          10.47             No             No
           3       S:S:R260       S:S:R263            100          29.85             No             No

Comm       : 44
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:F364       S:S:L355            100           3.65            Yes             No
           2       S:S:F364       S:S:W368            100           4.01            Yes            Yes
           3       S:S:L355       S:S:W368            100          15.94             No            Yes

Comm       : 45
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:P464       S:S:R476            100           2.88            Yes            Yes
           2       S:S:P464       S:S:T463            100           5.25            Yes             No
           3       S:S:R476       S:S:T463            100           9.06            Yes             No

Comm       : 46
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:C563       S:S:C576            100           7.28             No             No
           2       S:S:C563       S:S:Y553            100           4.03             No            Yes
           3       S:S:C576       S:S:Y553            100           4.03             No            Yes

Comm       : 47
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:D651       S:S:I730            100              7             No             No
           2       S:S:D651       S:S:L747            100           2.71             No             No
           3       S:S:I730       S:S:L747            100          12.85             No             No

Comm       : 48
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:C667       S:S:Q713            100           4.58             No            Yes
           2       S:S:C667       S:S:Y762            100           6.72             No             No
           3       S:S:Q713       S:S:Y762            100          11.27            Yes             No

Comm       : 49
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:M666       S:S:S763            100           7.67             No             No
           2       S:S:M666       S:S:Y670            100           4.79             No            Yes
           3       S:S:S763       S:S:Y670            100           5.09             No            Yes

Comm       : 50
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:E741       S:S:N739            100          11.83            Yes             No
           2       S:S:E741       S:S:Q742            100           6.37            Yes             No
           3       S:S:N739       S:S:Q742            100          18.49             No             No

Comm       : 51
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:I751       S:S:K748            100           2.91             No             No
           2       S:S:I751       S:S:L818            100           2.85             No             No
           3       S:S:K748       S:S:L818            100           2.82             No             No

Comm       : 52
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:T793       S:S:T796            100           3.14            Yes             No
           2       S:S:T793       S:S:V835            100           6.35            Yes             No
           3       S:S:T796       S:S:V835            100           3.17             No             No

Comm       : 53
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:E816       S:S:K817            100            5.4            Yes            Yes
           2       S:S:E816       S:S:S814            100          10.06            Yes             No
           3       S:S:K817       S:S:S814            100           7.65            Yes             No

