Comm       : 1
Links      : 17
Nodes      : 13
Hubs       : 5
HLinks     : 14
L/N Ratio  : 1.30769
H/N Ratio  : 0.384615
HL/N Ratio : 0.823529
HL/L Ratio : 0.823529
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:A746       S:S:F777            100           4.16             No             No
           2       S:S:A746       S:S:Y776            100           5.34             No            Yes
           3       S:S:A802       S:S:F783            100           5.55             No             No
           4       S:S:A802       S:S:W780            100           3.89             No            Yes
           5       S:S:C806       S:S:W780            100           9.14             No            Yes
           6       S:S:C806       S:S:Y776            100           4.03             No            Yes
           7       S:S:F777       S:S:Y776            100           6.19             No            Yes
           8       S:S:F783       S:S:L787            100           8.53             No            Yes
           9       S:S:F783       S:S:W780            100          10.02             No            Yes
          10       S:S:L649       S:S:L653            100           6.92             No            Yes
          11       S:S:L649       S:S:N742            100           15.1             No            Yes
          12       S:S:L653       S:S:N742            100           6.87            Yes            Yes
          13       S:S:L653       S:S:Y776            100           3.52            Yes            Yes
          14       S:S:L787       S:S:Q795            100           5.32            Yes             No
          15       S:S:L787       S:S:W732            100           6.83            Yes             No
          16       S:S:Q795       S:S:W732            100           4.38             No             No
          17       S:S:W780       S:S:Y776            100           16.4            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 15
Nodes      : 11
Hubs       : 5
HLinks     : 12
L/N Ratio  : 1.36364
H/N Ratio  : 0.454545
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C657       R:R:F653            100           8.38             No            Yes
           2       R:R:C657       R:R:F745            100           4.19             No            Yes
           3       R:R:F653       R:R:F745            100          10.72            Yes            Yes
           4       R:R:F653       R:R:W672            100           3.01            Yes            Yes
           5       R:R:F653       R:R:Y669            100           4.13            Yes            Yes
           6       R:R:F745       R:R:V656            100           3.93            Yes             No
           7       R:R:G677       R:R:P678            100           4.06             No            Yes
           8       R:R:G677       R:R:W672            100           8.44             No            Yes
           9       R:R:G749       R:R:L752            100           3.42             No             No
          10       R:R:G749       R:R:V656            100           3.68             No             No
          11       R:R:L752       R:R:V656            100           2.98             No             No
          12       R:R:P678       R:R:Q654            100           3.16            Yes             No
          13       R:R:P678       R:R:W672            100          10.81            Yes            Yes
          14       R:R:Q654       R:R:W672            100           5.48             No            Yes
          15       R:R:W672       R:R:Y669            100           5.79            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 12
Nodes      : 9
Hubs       : 6
HLinks     : 12
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C604       R:R:F587              0           2.79             No            Yes
           2       R:R:C604       R:R:F808              0           2.79             No            Yes
           3       R:R:E758       R:R:N755            100           3.94            Yes            Yes
           4       R:R:E758       R:R:R651            100          12.79            Yes             No
           5       R:R:E758       R:R:Y807            100           7.86            Yes            Yes
           6       R:R:F587       R:R:F808            100           3.22            Yes            Yes
           7       R:R:F808       R:R:Y807            100           9.28            Yes            Yes
           8       R:R:I648       R:R:I762            100           2.94             No            Yes
           9       R:R:I648       R:R:Y807            100           3.63             No            Yes
          10       R:R:I762       R:R:Y807            100           3.63            Yes            Yes
          11       R:R:N755       R:R:R651            100           3.62            Yes             No
          12       R:R:R651       R:R:Y807            100           4.12             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 11
Nodes      : 9
Hubs       : 5
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.22222
H/N Ratio  : 0.555556
HL/N Ratio : 0.909091
HL/L Ratio : 0.909091
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:F612       S:S:K818            100           3.72            Yes            Yes
           2       S:S:F612       S:S:S607            100           3.96            Yes             No
           3       S:S:F814       S:S:K818            100           8.69            Yes            Yes
           4       S:S:F814       S:S:L656            100           6.09            Yes             No
           5       S:S:F814       S:S:L769            100           8.53            Yes            Yes
           6       S:S:F833       S:S:F834            100           8.57             No             No
           7       S:S:F833       S:S:Y763            100           5.16             No            Yes
           8       S:S:F834       S:S:Y763            100          17.54             No            Yes
           9       S:S:K818       S:S:S607            100           6.12            Yes             No
          10       S:S:K818       S:S:Y763            100           3.58            Yes            Yes
          11       S:S:L656       S:S:L769            100           4.15             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:E725       S:S:P633            100           4.72             No            Yes
           2       S:S:E725       S:S:R632            100          11.63             No             No
           3       S:S:F566       S:S:P633            100           2.89             No            Yes
           4       S:S:F566       S:S:R632            100          11.76             No             No
           5       S:S:P633       S:S:R632            100           4.32            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F558       R:R:G623            100           3.01             No             No
           2       R:R:F558       R:R:P624            100          11.56             No             No
           3       R:R:G623       R:R:P624            100           4.06             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I790       R:R:L559            100           7.14            Yes             No
           2       R:R:I790       R:R:T566            100           3.04            Yes             No
           3       R:R:L559       R:R:T566            100           2.95             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:S804       R:R:T580            100            6.4             No             No
           2       R:R:S804       R:R:Y615            100           6.36             No            Yes
           3       R:R:T580       R:R:Y615            100           4.99             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N822       R:R:P594            100           6.52             No            Yes
           2       R:R:N822       R:R:T593            100          10.24             No             No
           3       R:R:P594       R:R:T593            100           5.25            Yes             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D735       R:R:K689            100           5.53             No            Yes
           2       R:R:D735       R:R:T642            100          10.12             No             No
           3       R:R:K689       R:R:T642            100          15.02            Yes             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R674       R:R:Y671            100           5.14             No             No
           2       R:R:R674       R:R:Y675            100          13.38             No             No
           3       R:R:Y671       R:R:Y675            100           6.95             No             No

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N799       R:R:S772            100           5.96             No             No
           2       R:R:N799       R:R:V795            100           4.43             No             No
           3       R:R:S772       R:R:V795            100           3.23             No             No

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:T778       R:R:V774              0           1.59             No             No
           2       R:R:T778       S:S:V781              0           1.59             No             No
           3       R:R:V774       S:S:V781            100           3.21             No             No

Comm       : 14
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:E722       S:S:K565            100          17.55             No             No
           2       S:S:E722       S:S:L719            100           3.98             No            Yes
           3       S:S:K565       S:S:L719            100           4.23             No            Yes

Comm       : 15
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:L567       S:S:P630            100           3.28            Yes            Yes
           2       S:S:L567       S:S:V574            100           5.96            Yes             No
           3       S:S:P630       S:S:V574            100           3.53            Yes             No

Comm       : 16
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:N829       S:S:P602            100           8.15             No             No
           2       S:S:N829       S:S:S601            100           8.94             No             No
           3       S:S:P602       S:S:S601            100           3.56             No             No

Comm       : 17
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:H726       S:S:H728            100           8.36             No             No
           2       S:S:H726       S:S:V713            100           6.92             No             No
           3       S:S:H728       S:S:V713            100           6.92             No             No

