Comm       : 1
Links      : 17
Nodes      : 11
Hubs       : 8
HLinks     : 17
L/N Ratio  : 1.54545
H/N Ratio  : 0.727273
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C185       R:R:F180            100           5.59             No            Yes
           2       R:R:C185       R:R:I135            100           8.18             No            Yes
           3       R:R:C185        R:R:Q89            100            6.1             No            Yes
           4       R:R:F180       R:R:I135            100           6.28            Yes            Yes
           5       R:R:F180       R:R:W143            100           5.01            Yes            Yes
           6       R:R:F180       R:R:Y176            100           8.25            Yes            Yes
           7       R:R:I135        R:R:Q89            100           9.61            Yes            Yes
           8        R:R:L85       R:R:M177            100           5.65            Yes            Yes
           9        R:R:L85       R:R:N181            100           5.49            Yes             No
          10        R:R:L85       R:R:Y176            100           3.52            Yes            Yes
          11       R:R:M177       R:R:N181            100           7.01            Yes             No
          12       R:R:M177       R:R:Y176            100           7.18            Yes            Yes
          13       R:R:N175       R:R:P173            100           4.89             No            Yes
          14       R:R:N175       R:R:W143            100          15.82             No            Yes
          15       R:R:N181       R:R:Y176            100          11.63             No            Yes
          16       R:R:P173       R:R:W143            100           4.05            Yes            Yes
          17       R:R:W143       R:R:Y176            100          11.58            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 11
Nodes      : 8
Hubs       : 5
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.375
H/N Ratio  : 0.625
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:E169            100           9.42            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:H250            100           5.82            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:H264            100           4.16            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:M270            100           8.23            Yes             No
           5         L:L:?1       R:R:W246            100           3.68            Yes            Yes
           6       R:R:E169       R:R:H264            100          12.31             No            Yes
           7       R:R:F182       R:R:H250            100           21.5            Yes            Yes
           8       R:R:F182       R:R:V186            100           6.55            Yes             No
           9       R:R:H250       R:R:V186            100           5.54            Yes             No
          10       R:R:H250       R:R:W246            100           3.17            Yes            Yes
          11       R:R:H264       R:R:M270            100           5.25            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.571429
HL/L Ratio : 0.571429
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:E13       R:R:H278            100          13.54            Yes            Yes
           2        R:R:E13        R:R:I60            100           9.56            Yes            Yes
           3        R:R:E13        R:R:I64              0           2.73            Yes             No
           4       R:R:H278        R:R:I60            100            5.3            Yes            Yes
           5        R:R:I10        R:R:I64            100           5.89             No             No
           6        R:R:I10        R:R:L14              0           2.85             No             No
           7        R:R:I64        R:R:L14              0           2.85             No             No

Comm       : 4
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D52        R:R:N24            100          13.46             No            Yes
           2        R:R:D52       R:R:N284            100           6.73             No            Yes
           3       R:R:I238       R:R:N284            100            8.5             No            Yes
           4       R:R:I238       R:R:Y288            100           9.67             No            Yes
           5        R:R:N24       R:R:N284            100           4.09            Yes            Yes
           6        R:R:N24       R:R:P285            100           6.52            Yes            Yes
           7       R:R:N284       R:R:P285            100           6.52            Yes            Yes
           8       R:R:N284       R:R:Y288            100           5.81            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.714286
HL/L Ratio : 0.714286
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F62        R:R:F83            100            7.5             No            Yes
           2        R:R:F62        R:R:L58            100           4.87             No             No
           3        R:R:F79        R:R:F83            100           5.36            Yes            Yes
           4        R:R:F79       R:R:L137            100           3.65            Yes             No
           5        R:R:F79       R:R:M140            100           3.73            Yes             No
           6        R:R:F83        R:R:L58            100           7.31            Yes             No
           7       R:R:L137       R:R:M140            100           7.07             No             No

Comm       : 6
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D101       R:R:R102            100           3.57            Yes            Yes
           2       R:R:D101        R:R:T41            100          10.12            Yes             No
           3       R:R:D101       R:R:V116            100           4.38            Yes             No
           4       R:R:D101       R:R:Y112            100          10.34            Yes            Yes
           5       R:R:R102        R:R:T41            100           3.88            Yes             No
           6       R:R:V116       R:R:Y112            100           6.31             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C254       R:R:F258            100           4.19             No            Yes
           2       R:R:C254       R:R:V178            100           3.42             No             No
           3       R:R:F257       R:R:F258            100           6.43            Yes            Yes
           4       R:R:F257       R:R:V178            100          13.11            Yes             No
           5       R:R:F258       R:R:V178            100           3.93            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:S132        R:R:S90            100           3.26             No             No
           2       R:R:S132       R:R:W129            100           3.71             No             No
           3        R:R:S90       R:R:W129            100          18.53             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L269       R:R:P266            100           4.93             No             No
           2       R:R:L269       R:R:W268            100           5.69             No             No
           3       R:R:P266       R:R:W268            100          12.16             No             No

