Comm       : 1
Links      : 16
Nodes      : 11
Hubs       : 5
HLinks     : 14
L/N Ratio  : 1.45455
H/N Ratio  : 0.454545
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D149            100          14.76            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:I298            100          11.64            Yes             No
           3         L:L:?1       R:R:I324            100           7.76            Yes             No
           4         L:L:?1       R:R:V302            100           6.75            Yes             No
           5         L:L:?1       R:R:W295            100           8.26            Yes            Yes
           6         L:L:?1       R:R:W320            100           4.13            Yes            Yes
           7         L:L:?1       R:R:Y328            100           9.56            Yes             No
           8       R:R:C294       R:R:N330            100           4.72             No            Yes
           9       R:R:C294       R:R:W295            100           3.92             No            Yes
          10       R:R:D149       R:R:Y328            100           8.05             No             No
          11       R:R:F291       R:R:N330            100           9.67            Yes            Yes
          12       R:R:F291       R:R:W295            100          17.04            Yes            Yes
          13       R:R:I298       R:R:I324            100           2.94             No             No
          14       R:R:I324       R:R:W320            100            4.7             No            Yes
          15       R:R:N330       R:R:W295            100           4.52            Yes            Yes
          16       R:R:V302       R:R:W320            100           3.68             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C142       R:R:C219            100           7.28             No             No
           2       R:R:C142       R:R:W135            100           6.53             No            Yes
           3       R:R:C219       R:R:T210            100           6.76             No             No
           4       R:R:C219       R:R:W135            100           5.22             No            Yes
           5       R:R:T210       R:R:W135            100           3.64             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:I95       R:R:M101            100           2.92            Yes            Yes
           2        R:R:I95       R:R:N106            100           9.91            Yes             No
           3       R:R:M101       R:R:N106            100           5.61            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K102       R:R:K187            100           2.87             No             No
           2       R:R:K102       R:R:P183            100           3.35             No             No
           3       R:R:K187       R:R:P183            100           3.35             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I189       R:R:T162            100           3.04             No             No
           2       R:R:I189       R:R:Y108            100           4.84             No            Yes
           3       R:R:T162       R:R:Y108            100           6.24             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L114       R:R:N111            100           4.12             No            Yes
           2       R:R:L114       R:R:W194            100           3.42             No             No
           3       R:R:N111       R:R:W194            100           7.91            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F223       R:R:L221            100           6.09            Yes             No
           2       R:R:F223       R:R:L234            100           6.09            Yes             No
           3       R:R:L221       R:R:L234            100           2.77             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:M257       R:R:R167            100           3.72             No            Yes
           2       R:R:M257       R:R:V171            100           4.56             No             No
           3       R:R:R167       R:R:V171            100           6.54            Yes             No

