Comm       : 1
Links      : 21
Nodes      : 15
Hubs       : 10
HLinks     : 21
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D149            100           12.3            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:H299            100          11.65            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:I298            100           5.17            Yes             No
           4         L:L:?1       R:R:I324            100           9.05            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:W320            100           4.13            Yes            Yes
           6         L:L:?1       R:R:Y328            100           9.56            Yes            Yes
           7       R:R:D149       R:R:Y328            100           5.75             No            Yes
           8       R:R:F239       R:R:F243            100           5.36             No            Yes
           9       R:R:F239       R:R:H299            100           4.53             No            Yes
          10       R:R:F243       R:R:H299            100           5.66            Yes            Yes
          11       R:R:H321        R:R:I73            100          17.23             No            Yes
          12       R:R:H321        R:R:Y77            100           8.71             No            Yes
          13       R:R:I298       R:R:I324            100           2.94             No            Yes
          14       R:R:I324       R:R:W320            100           5.87            Yes            Yes
          15       R:R:I324        R:R:Y77            100           8.46            Yes            Yes
          16        R:R:I73        R:R:Y77            100           3.63            Yes            Yes
          17       R:R:K305       R:R:Q316            100           5.42             No            Yes
          18       R:R:K305       R:R:W320            100          10.44             No            Yes
          19       R:R:K305       R:R:Y301            100           8.36             No            Yes
          20       R:R:Q316       R:R:Y301            100           5.64            Yes            Yes
          21       R:R:W320       R:R:Y301            100          10.61            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 15
Nodes      : 11
Hubs       : 6
HLinks     : 14
L/N Ratio  : 1.36364
H/N Ratio  : 0.545455
HL/N Ratio : 0.933333
HL/L Ratio : 0.933333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F110        R:R:I95            100           3.77            Yes            Yes
           2       R:R:F110       R:R:L114            100           6.09            Yes             No
           3       R:R:F110       R:R:M101            100          13.68            Yes             No
           4       R:R:F110        R:R:M92            100           4.98            Yes             No
           5       R:R:F345       R:R:I109            100           5.02            Yes             No
           6       R:R:F345        R:R:I95            100           5.02            Yes            Yes
           7       R:R:I109        R:R:I95            100           2.94             No            Yes
           8        R:R:I95       R:R:M101            100           5.83            Yes             No
           9       R:R:L114        R:R:M92            100           4.24             No             No
          10       R:R:L114       R:R:W194            100           4.56             No            Yes
          11       R:R:S197       R:R:T155            100            4.8             No            Yes
          12       R:R:S197       R:R:Y151            100           3.82             No            Yes
          13       R:R:T155       R:R:W194            100           7.28            Yes            Yes
          14       R:R:T155       R:R:Y151            100           3.75            Yes            Yes
          15       R:R:W194       R:R:Y151            100          11.58            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 8
Nodes      : 5
Hubs       : 4
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.6
H/N Ratio  : 0.8
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D116       R:R:L112            100           8.14            Yes            Yes
           2       R:R:D116       R:R:N334            100           8.08            Yes            Yes
           3       R:R:L112       R:R:L160            100           5.54            Yes             No
           4       R:R:L112       R:R:N334            100           6.87            Yes            Yes
           5       R:R:L112       R:R:Y338            100           3.52            Yes            Yes
           6       R:R:L160       R:R:N334            100           4.12             No            Yes
           7       R:R:L160       R:R:Y338            100          14.07             No            Yes
           8       R:R:N334       R:R:Y338            100           6.98            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C172       R:R:H173            100           2.95             No            Yes
           2       R:R:C172       R:R:Y168            100           6.72             No            Yes
           3       R:R:H173       R:R:I169            100           3.98            Yes             No
           4       R:R:H173       R:R:Y168            100           7.62            Yes            Yes
           5       R:R:I169       R:R:Y168            100           3.63             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:C81        R:R:L85            100           3.17            Yes             No
           2        R:R:C81       R:R:T120            100           3.38            Yes             No
           3        R:R:L85       R:R:T120            100           2.95             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I189       R:R:T162            100           4.56             No             No
           2       R:R:I189       R:R:Y108            100           6.04             No            Yes
           3       R:R:T162       R:R:Y108            100           7.49             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I250       R:R:S164            100           7.74             No             No
           2       R:R:I250       R:R:Y254            100           7.25             No            Yes
           3       R:R:S164       R:R:Y254            100          15.26             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D218       R:R:K211            100           9.68             No             No
           2       R:R:D218       R:R:T220            100           4.34             No             No
           3       R:R:K211       R:R:T220            100              3             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:P226       R:R:W228            100           4.05             No             No
           2       R:R:P226       R:R:Y229            100           8.34             No             No
           3       R:R:W228       R:R:Y229            100           5.79             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E272       R:R:K273            100           10.8             No             No
           2       R:R:E272       R:R:S270            100           4.31             No             No
           3       R:R:K273       R:R:S270            100           6.12             No             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R278       R:R:R279            100           5.33             No            Yes
           2       R:R:R278       R:R:R282            100          10.66             No             No
           3       R:R:R279       R:R:R282            100            3.2            Yes             No

