Comm       : 1
Links      : 28
Nodes      : 18
Hubs       : 10
HLinks     : 25
L/N Ratio  : 1.55556
H/N Ratio  : 0.555556
HL/N Ratio : 0.892857
HL/L Ratio : 0.892857
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1        L:L:?11            100          14.66            Yes             No
           2         L:L:?1         L:L:H2            100            5.5            Yes            Yes
           3         L:L:?1         L:L:W3            100          25.59            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:F322            100          20.85            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:K133            100           4.53            Yes             No
           6         L:L:?1       R:R:Y294            100          17.56            Yes            Yes
           7        L:L:?11       R:R:K133            100           6.98             No             No
           8         L:L:H2         L:L:W3            100          11.64            Yes            Yes
           9         L:L:H2       R:R:Y294            100          10.89            Yes            Yes
          10         L:L:H2       R:R:Y295            100           6.53            Yes            Yes
          11         L:L:W3       R:R:G298            100           4.22            Yes             No
          12         L:L:W3       R:R:W302            100          16.87            Yes            Yes
          13         L:L:W3       R:R:Y294            100          17.36            Yes            Yes
          14       R:R:F224       R:R:F228            100           8.57             No             No
          15       R:R:F224       R:R:M221            100           7.46             No            Yes
          16       R:R:F224       R:R:Y295            100           7.22             No            Yes
          17       R:R:F228       R:R:Y295            100           5.16             No            Yes
          18       R:R:F303       R:R:I299            100           5.02             No             No
          19       R:R:F303       R:R:M221            100           8.71             No            Yes
          20       R:R:F322        R:R:R56            100           5.34            Yes            Yes
          21       R:R:F322       R:R:Y294            100           7.22            Yes            Yes
          22       R:R:G298       R:R:W302            100           8.44             No            Yes
          23       R:R:H319       R:R:N114            100            5.1            Yes             No
          24       R:R:H319        R:R:R56            100          10.16            Yes            Yes
          25       R:R:I299       R:R:M221            100           4.37             No            Yes
          26       R:R:M221       R:R:W302            100           4.65            Yes            Yes
          27       R:R:N114        R:R:R56            100           9.64             No            Yes
          28       R:R:Y294       R:R:Y295            100           6.95            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C126       R:R:C204            100           7.28             No             No
           2       R:R:C126       R:R:F190            100           4.19             No            Yes
           3       R:R:C204       R:R:F190            100           5.59             No            Yes
           4       R:R:E216       R:R:F210            100           9.33             No            Yes
           5       R:R:E216       R:R:T206            100           5.64             No            Yes
           6       R:R:F190       R:R:T206            100           7.78            Yes            Yes
           7       R:R:F210       R:R:T206            100           6.49            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:P9       R:R:Q203            100           9.47             No             No
           2         L:L:P9       R:R:W113            100            5.4             No            Yes
           3       R:R:Q203       R:R:W113            100          24.09             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D99        R:R:N71            100          12.12             No            Yes
           2        R:R:D99       R:R:P333            100           4.83             No            Yes
           3        R:R:N71       R:R:P333            100           8.15            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:T79        R:R:W76            100           4.85             No             No
           2        R:R:T79        R:R:Y80            100           6.24             No             No
           3        R:R:W76        R:R:Y80            100          12.54             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D150        R:R:L91            100           5.43             No            Yes
           2       R:R:D150       R:R:N168            100          13.46             No             No
           3        R:R:L91       R:R:N168            100           8.24            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L134       R:R:T223            100           4.42             No             No
           2       R:R:L134       R:R:Y138            100           8.21             No            Yes
           3       R:R:T223       R:R:Y138            100           7.49             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A272       R:R:I246              0           1.62             No             No
           2       R:R:A272       R:R:I269              0           1.62             No            Yes
           3       R:R:I246       R:R:I269            100           7.36             No            Yes

