Comm       : 1
Links      : 14
Nodes      : 10
Hubs       : 5
HLinks     : 12
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D68        R:R:L64            100           6.79            Yes            Yes
           2        R:R:D68       R:R:N424            100           9.42            Yes            Yes
           3       R:R:I116       R:R:R120            100           7.52             No             No
           4       R:R:I116       R:R:Y428            100           7.25             No            Yes
           5       R:R:L113        R:R:L64            100           4.15             No            Yes
           6       R:R:L113       R:R:N424            100           9.61             No            Yes
           7       R:R:L113       R:R:Y428            100          10.55             No            Yes
           8        R:R:L64       R:R:N424            100           8.24            Yes            Yes
           9        R:R:L64       R:R:Y428            100           3.52            Yes            Yes
          10       R:R:M345       R:R:S117            100           7.67             No             No
          11       R:R:M345       R:R:Y349            100           4.79             No            Yes
          12       R:R:R120       R:R:Y349            100            7.2             No            Yes
          13       R:R:R120       R:R:Y428            100           5.14             No            Yes
          14       R:R:S117       R:R:Y349            100          10.17             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 5
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.714286
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?9        L:L:R10            100           4.94            Yes            Yes
           2         L:L:?9       R:R:I414            100           7.26            Yes             No
           3         L:L:?9       R:R:Y386            100           7.15            Yes            Yes
           4        L:L:R10       R:R:Y386            100          15.43            Yes            Yes
           5       R:R:A417       R:R:W383            100           3.89             No            Yes
           6       R:R:A417       R:R:Y386            100           5.34             No            Yes
           7       R:R:H387       R:R:W383            100           3.17            Yes            Yes
           8       R:R:H387       R:R:Y386            100           4.36            Yes            Yes
           9       R:R:I414       R:R:Y386            100           4.84             No            Yes
          10       R:R:W383       R:R:Y386            100           3.86            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.285714
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C130       R:R:I123            100           4.91             No             No
           2       R:R:C130       R:R:R134            100           5.57             No            Yes
           3       R:R:D119       R:R:I123            100              7             No             No
           4       R:R:D119       R:R:R134            100          11.91             No            Yes
           5       R:R:I123       R:R:R134            100          10.02             No            Yes
           6        R:R:N57        R:R:T55            100           4.39             No             No
           7        R:R:N57        R:R:V56            100           5.91             No            Yes
           8       R:R:R134        R:R:V56            100           6.54            Yes            Yes
           9        R:R:T55        R:R:V56            100           3.17             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:F3       R:R:I165            100           3.77             No            Yes
           2         L:L:F3       R:R:R173            100          19.24             No            Yes
           3       R:R:F164       R:R:I165            100           3.77             No            Yes
           4       R:R:F164       R:R:N175            100           4.83             No            Yes
           5       R:R:F164       R:R:R173            100          11.76             No            Yes
           6       R:R:I165       R:R:R173            100           3.76            Yes            Yes
           7       R:R:N175       R:R:R173            100           4.82            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 4
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.8
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C172        R:R:C95            100           5.46            Yes            Yes
           2       R:R:C172       R:R:L163            100           3.17            Yes             No
           3       R:R:C172       R:R:R161            100           9.75            Yes            Yes
           4       R:R:C172        R:R:W88            100           9.14            Yes            Yes
           5        R:R:C95       R:R:L163            100           6.35            Yes             No
           6        R:R:C95       R:R:R161            100           4.18            Yes            Yes
           7        R:R:C95        R:R:W88            100           6.53            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F176       R:R:L326            100          18.27             No            Yes
           2       R:R:F176       R:R:P323            100           4.33             No            Yes
           3       R:R:L326       R:R:L394            100           4.15            Yes            Yes
           4       R:R:L326       R:R:M327            100           4.24            Yes             No
           5       R:R:L326       R:R:P323            100           4.93            Yes            Yes
           6       R:R:L394       R:R:M327            100           7.07            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:G31        R:R:L30              0           1.71             No            Yes
           2        R:R:G31        R:R:L79              0           1.71             No             No
           3        R:R:L30        R:R:L79              0           2.77            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A429       R:R:F435            100           4.16             No            Yes
           2       R:R:A429        R:R:V44            100           3.39             No             No
           3       R:R:F435        R:R:V44            100           6.55            Yes             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K438        R:R:K51            100          17.24            Yes             No
           2       R:R:K438        R:R:M52            100          20.16            Yes             No
           3        R:R:K51        R:R:M52            100           5.76             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F140        R:R:H63            100           5.66             No            Yes
           2       R:R:F140        R:R:V59            100           3.93             No             No
           3        R:R:H63        R:R:V59            100           4.15            Yes             No

