Comm       : 1
Links      : 18
Nodes      : 12
Hubs       : 8
HLinks     : 17
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 0.944444
HL/L Ratio : 0.944444
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?9        R:R:L92            100           5.63            Yes             No
           2         L:L:?9       R:R:Y290            100           3.58            Yes            Yes
           3        R:R:C86        R:R:L89            100           3.17             No            Yes
           4        R:R:C86        R:R:V47            100           1.71             No             No
           5       R:R:F211       R:R:Q259            100           7.03            Yes            Yes
           6       R:R:F211       R:R:W255            100           3.01            Yes            Yes
           7        R:R:F44        R:R:L89            100           2.44            Yes            Yes
           8        R:R:F44        R:R:L92            100           4.87            Yes             No
           9        R:R:F44       R:R:Y290            100           5.16            Yes            Yes
          10        R:R:L89        R:R:V47            100           2.98            Yes             No
          11        R:R:L89       R:R:Y290            100           2.34            Yes            Yes
          12        R:R:L92       R:R:Y290            100           3.52             No            Yes
          13       R:R:M120       R:R:W255            100           3.49             No            Yes
          14       R:R:M120       R:R:Y258            100           2.39             No            Yes
          15       R:R:M120       R:R:Y290            100           3.59             No            Yes
          16       R:R:Q259       R:R:W255            100           2.19            Yes            Yes
          17       R:R:Q259       R:R:Y258            100           2.25            Yes            Yes
          18       R:R:W255       R:R:Y258            100           1.93            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A108       R:R:F104            100           4.16             No             No
           2       R:R:A108       R:R:W102            100           3.89             No            Yes
           3       R:R:C109       R:R:C188            100           7.28            Yes             No
           4       R:R:C109       R:R:R175            100           2.79            Yes            Yes
           5       R:R:C109       R:R:W102            100           5.22            Yes            Yes
           6       R:R:C188       R:R:R175            100           8.36             No            Yes
           7       R:R:C188       R:R:W102            100           6.53             No            Yes
           8       R:R:F104       R:R:W102            100           4.01             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 1
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.2
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D133       R:R:L137            100           4.07             No             No
           2       R:R:D133       R:R:R148            100           5.96             No            Yes
           3       R:R:G149        R:R:I70            100           3.53             No             No
           4       R:R:G149       R:R:R148            100              3             No            Yes
           5        R:R:I70       R:R:R148            100           3.76             No            Yes
           6       R:R:L137       R:R:R148            100          10.93             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F254       R:R:F288            100            7.5            Yes             No
           2       R:R:F254       R:R:I291            100          10.05            Yes             No
           3       R:R:F254       R:R:I295            100           2.51            Yes             No
           4       R:R:F288       R:R:I291            100           3.77             No             No
           5       R:R:I291       R:R:I295            100           2.94             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F64       R:R:S314            100           5.28             No             No
           2        R:R:F64        R:R:W60            100          13.03             No             No
           3       R:R:S314        R:R:W60            100           2.47             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C157       R:R:L126            100           3.17             No             No
           2       R:R:C157        R:R:N77            100           9.45             No            Yes
           3       R:R:L126        R:R:N77            100           2.75             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L218       R:R:S131            100              3             No             No
           2       R:R:L218       R:R:Y222            100           4.69             No            Yes
           3       R:R:S131       R:R:Y222            100          12.72             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F135       R:R:F139            100          17.15            Yes            Yes
           2       R:R:F135       R:R:F224            100           5.36            Yes             No
           3       R:R:F139       R:R:F224            100           2.14            Yes             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L268       R:R:S272            100            4.5             No            Yes
           2       R:R:L268       R:R:T274            100           7.37             No             No
           3       R:R:S272       R:R:T274            100            3.2            Yes             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I299       R:R:V243              0           1.54             No             No
           2       R:R:I299       R:R:V247              0           1.54             No             No
           3       R:R:V243       R:R:V247              0            1.6             No             No

