Comm       : 1
Links      : 14
Nodes      : 10
Hubs       : 6
HLinks     : 13
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.928571
HL/L Ratio : 0.928571
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:A738       S:S:H734            100           2.93             No            Yes
           2       S:S:A738       S:S:Y771            100           2.67             No            Yes
           3       S:S:A741       S:S:F772            100           4.16             No             No
           4       S:S:A741       S:S:Y771            100           2.67             No            Yes
           5       S:S:E692       S:S:T645            100           7.06            Yes            Yes
           6       S:S:E692       S:S:T736            100           8.47            Yes             No
           7       S:S:F772       S:S:Y771            100           4.13             No            Yes
           8       S:S:H734       S:S:W775            100          14.81            Yes            Yes
           9       S:S:H734       S:S:Y771            100            9.8            Yes            Yes
          10       S:S:N737       S:S:T645            100           7.31            Yes            Yes
          11       S:S:N737       S:S:T736            100           4.39            Yes             No
          12       S:S:N737       S:S:Y771            100          11.63            Yes            Yes
          13       S:S:T645       S:S:T736            100           6.28            Yes             No
          14       S:S:W775       S:S:Y771            100           16.4            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.625
HL/L Ratio : 0.625
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E758       R:R:I655            100           12.3             No             No
           2       R:R:E758       R:R:N755            100           3.94             No             No
           3       R:R:E758       R:R:Y756            100          25.81             No            Yes
           4       R:R:F827       R:R:S598            100           6.61            Yes             No
           5       R:R:F827       R:R:Y756            100           3.09            Yes            Yes
           6       R:R:I655       R:R:N755            100           4.25             No             No
           7       R:R:N755       R:R:Y756            100           3.49             No            Yes
           8       R:R:S598       R:R:Y756            100          16.53             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I643       R:R:M682            100           2.92             No            Yes
           2       R:R:I643       R:R:T686            100           4.56             No            Yes
           3       R:R:I685       R:R:L738            100           4.28             No            Yes
           4       R:R:I685       R:R:S646            100          10.84             No             No
           5       R:R:L738       R:R:S646            100           6.01            Yes             No
           6       R:R:M682       R:R:S646              0           1.53            Yes             No
           7       R:R:M682       R:R:T686            100           3.01            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 4
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.8
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C538       R:R:C551            100           7.28            Yes            Yes
           2       R:R:C538       R:R:E542            100           4.56            Yes            Yes
           3       R:R:C538       R:R:F525            100          11.17            Yes            Yes
           4       R:R:C551       R:R:E542            100           4.56            Yes            Yes
           5       R:R:C551       R:R:F525            100           9.78            Yes            Yes
           6       R:R:C551       R:R:S544            100           3.44            Yes             No
           7       R:R:F525       R:R:S544            100           5.28            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D709       R:R:D711            100          19.96            Yes             No
           2       R:R:D709       R:R:I715            100            9.8            Yes            Yes
           3       R:R:D711       R:R:D712            100          11.98             No            Yes
           4       R:R:D711       R:R:I715            100          12.59             No            Yes
           5       R:R:D712       R:R:I715            100          12.59            Yes            Yes
           6       R:R:D712       R:R:K714            100           5.53            Yes             No
           7       R:R:I715       R:R:K714            100           4.36            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:H810       S:S:L614            100           2.57            Yes            Yes
           2       S:S:H810       S:S:L806            100           5.14            Yes            Yes
           3       S:S:L582       S:S:L806            100           4.15             No            Yes
           4       S:S:L582       S:S:V583            100           4.47             No             No
           5       S:S:L614       S:S:L806            100           2.77            Yes            Yes
           6       S:S:L806       S:S:V583            100           2.98            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 1
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.2
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:C633       S:S:C722            100           7.28             No             No
           2       S:S:C633       S:S:P705              0           1.88             No            Yes
           3       S:S:C722       S:S:P705              0           1.88             No            Yes
           4       S:S:L634       S:S:P704              0           1.64             No             No
           5       S:S:L634       S:S:P705              0           1.64             No            Yes
           6       S:S:P704       S:S:P705              0           1.95             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D735       R:R:L734            100           5.43             No            Yes
           2       R:R:D735       R:R:T642            100           8.67             No             No
           3       R:R:K689       R:R:L734            100           2.82             No            Yes
           4       R:R:K689       R:R:T642            100          18.02             No             No
           5       R:R:L734       R:R:T642            100           2.95            Yes             No

Comm       : 9
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D792       R:R:L776            100           4.07            Yes             No
           2       R:R:D792       R:R:M780            100           4.16            Yes            Yes
           3       R:R:D792       R:R:V788            100           2.92            Yes             No
           4       R:R:L776       R:R:M780            100           2.83             No            Yes
           5       R:R:M780       R:R:V788            100           9.13            Yes             No

Comm       : 10
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:D544       S:S:Q543            100          10.44             No            Yes
           2       S:S:D544       S:S:W711            100           5.58             No            Yes
           3       S:S:H712       S:S:Q543            100           4.95             No            Yes
           4       S:S:H712       S:S:W711            100           8.46             No            Yes
           5       S:S:Q543       S:S:W711            100          17.52            Yes            Yes

Comm       : 11
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:F561       S:S:P628            100           4.33            Yes            Yes
           2       S:S:F561       S:S:Q627            100           5.86            Yes             No
           3       S:S:F561       S:S:V720            100           3.93            Yes             No
           4       S:S:P628       S:S:Q627            100           9.47            Yes             No
           5       S:S:P628       S:S:V720            100           8.84            Yes             No

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C520       R:R:C535            100           7.28             No             No
           2       R:R:C520       R:R:T524            100           6.76             No             No
           3       R:R:C535       R:R:T524            100           3.38             No             No

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F577       R:R:L612            100           9.74             No             No
           2       R:R:F577       R:R:T580            100           2.59             No            Yes
           3       R:R:L612       R:R:T580            100           4.42             No            Yes

Comm       : 14
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F808       R:R:M607            100           4.98             No            Yes
           2       R:R:F808       R:R:Y807            100          12.38             No            Yes
           3       R:R:M607       R:R:Y807            100           3.59            Yes            Yes

Comm       : 15
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H590       R:R:I815            100           3.98             No            Yes
           2       R:R:H590       R:R:T593            100           8.21             No            Yes
           3       R:R:I815       R:R:T593            100           3.04            Yes            Yes

Comm       : 16
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K626       R:R:S628            100          12.24             No             No
           2       R:R:K626       R:R:T629            100           6.01             No             No
           3       R:R:S628       R:R:T629            100            4.8             No             No

Comm       : 17
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F817       R:R:Y813            100          35.07             No             No
           2       R:R:F817       R:R:Y818            100           6.19             No             No
           3       R:R:Y813       R:R:Y818            100           6.95             No             No

Comm       : 18
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:L598       S:S:L817            100           5.54             No            Yes
           2       S:S:L598       S:S:Q820            100           6.65             No            Yes
           3       S:S:L817       S:S:Q820            100           5.32            Yes            Yes

