Comm       : 1
Links      : 14
Nodes      : 11
Hubs       : 6
HLinks     : 13
L/N Ratio  : 1.27273
H/N Ratio  : 0.545455
HL/N Ratio : 0.928571
HL/L Ratio : 0.928571
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D83        R:R:N56            100          13.46             No            Yes
           2        R:R:D83       R:R:P301            100           6.44             No             No
           3       R:R:H135       R:R:H244            100           9.55            Yes            Yes
           4       R:R:H135       R:R:Y226            100           6.53            Yes            Yes
           5       R:R:H135        V:V:L71            100          14.14            Yes             No
           6       R:R:H135        V:V:L73            100           3.86            Yes             No
           7       R:R:H244        V:V:L73            100           7.71            Yes             No
           8       R:R:L128       R:R:N300            100           5.49             No            Yes
           9       R:R:L128       R:R:Y304            100           3.52             No            Yes
          10       R:R:N300       R:R:P301              0           1.63            Yes             No
          11       R:R:N300       R:R:Y304            100          15.12            Yes            Yes
          12        R:R:N56       R:R:P301            100           6.52            Yes             No
          13       R:R:Y226        V:V:L71            100           3.52            Yes             No
          14       R:R:Y304        V:V:L71            100           4.69            Yes             No

Comm       : 2
Links      : 14
Nodes      : 10
Hubs       : 6
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.785714
HL/L Ratio : 0.785714
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        V:V:D26       V:V:H362            100           8.82            Yes            Yes
           2        V:V:D26       V:V:P360            100           6.44            Yes            Yes
           3        V:V:D26       V:V:V171            100           8.76            Yes             No
           4        V:V:D26       V:V:Y173            100            4.6            Yes            Yes
           5        V:V:D35        V:V:H30            100            6.3             No             No
           6        V:V:D35        V:V:V28            100           4.38             No             No
           7       V:V:E169       V:V:H362            100             16            Yes            Yes
           8       V:V:E169       V:V:L293            100           3.98            Yes            Yes
           9       V:V:E169       V:V:V171            100            5.7            Yes             No
          10        V:V:H30        V:V:V28            100           4.15             No             No
          11       V:V:H362       V:V:L293            100           5.14            Yes            Yes
          12       V:V:H362       V:V:P360            100            6.1            Yes            Yes
          13       V:V:V171       V:V:Y173            100           6.31             No            Yes
          14        V:V:V28       V:V:Y173            100           6.31             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 11
Nodes      : 9
Hubs       : 6
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.22222
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 0.909091
HL/L Ratio : 0.909091
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       L:L:F150       R:R:E269            100          10.49            Yes            Yes
           2       L:L:F150       R:R:Q283            100            8.2            Yes            Yes
           3       R:R:E269       R:R:F265            100           9.33            Yes            Yes
           4       R:R:E269       R:R:L270            100           3.98            Yes            Yes
           5       R:R:E269       R:R:Q283            100           7.65            Yes            Yes
           6       R:R:F265       R:R:S289            100           5.28            Yes             No
           7       R:R:F265       R:R:Y262            100          10.32            Yes            Yes
           8       R:R:H203       R:R:L270            100          11.57             No            Yes
           9       R:R:H203       R:R:T207            100           8.21             No             No
          10       R:R:L270       R:R:T207            100          14.74            Yes             No
          11       R:R:S289       R:R:Y262            100           6.36             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 13
Nodes      : 9
Hubs       : 3
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.44444
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.769231
HL/L Ratio : 0.769231
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:D240       V:V:Q248            100           9.14            Yes             No
           2       V:V:D240       V:V:Y238            100            4.6            Yes            Yes
           3       V:V:E346       V:V:K322            100           6.75             No             No
           4       V:V:E346       V:V:R236            100          10.47             No            Yes
           5       V:V:E346       V:V:Y238            100           5.61             No            Yes
           6       V:V:K250       V:V:Q248            100           4.07             No             No
           7       V:V:K250       V:V:Y238            100          11.94             No            Yes
           8       V:V:K322       V:V:Y238            100          11.94             No            Yes
           9       V:V:K324       V:V:R236            100          17.33             No            Yes
          10       V:V:K324       V:V:S234            100           3.06             No             No
          11       V:V:Q248       V:V:Y238            100           3.38             No            Yes
          12       V:V:R236       V:V:S234            100           3.95            Yes             No
          13       V:V:R236       V:V:Y238            100            7.2            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 13
Nodes      : 8
Hubs       : 6
HLinks     : 13
L/N Ratio  : 1.625
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1      R:R:?1362      R:R:?1363            100          17.02             No            Yes
           2      R:R:?1362         V:V:R7            100          10.33             No            Yes
           3      R:R:?1363      R:R:?1364            100          25.02            Yes            Yes
           4      R:R:?1363        V:V:K10            100            4.8            Yes             No
           5      R:R:?1363       V:V:K107            100            4.8            Yes            Yes
           6      R:R:?1363         V:V:R7            100           8.26            Yes            Yes
           7      R:R:?1363        V:V:Y21            100           8.97            Yes            Yes
           8      R:R:?1364       V:V:K107            100              6            Yes            Yes
           9      R:R:?1364         V:V:R7            100          10.33            Yes            Yes
          10        V:V:K10        V:V:Y21            100          11.94             No            Yes
          11       V:V:K107       V:V:L108            100           7.05            Yes            Yes
          12       V:V:K107        V:V:Y21            100           4.78            Yes            Yes
          13       V:V:L108        V:V:Y21            100          10.55            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 4
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       L:L:F156       R:R:F294            100           3.22            Yes             No
           2       L:L:F156        R:R:F86            100           6.43            Yes            Yes
           3       L:L:F156        R:R:F89            100           4.29            Yes             No
           4       L:L:F156       R:R:T290            100           5.19            Yes             No
           5       L:L:F156        R:R:Y93            100           8.25            Yes            Yes
           6       R:R:F294        R:R:F86            100             15             No            Yes
           7        R:R:F89        R:R:Y93            100           6.19             No            Yes
           8       R:R:T290        R:R:Y45            100           4.99             No            Yes
           9       R:R:T290        R:R:Y93            100           4.99             No            Yes
          10        R:R:Y45        R:R:Y93            100           7.94            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:P142       V:V:I241            100           8.47             No            Yes
           2       R:R:P142       V:V:Y249            100           9.74             No            Yes
           3        V:V:F61       V:V:I241            100           5.02            Yes            Yes
           4        V:V:F61       V:V:I317            100           3.77            Yes             No
           5        V:V:F61       V:V:L243            100           4.87            Yes            Yes
           6        V:V:F61        V:V:Y63            100           4.13            Yes             No
           7       V:V:I241       V:V:I317            100           7.36            Yes             No
           8       V:V:I241       V:V:Y249            100           4.84            Yes            Yes
           9       V:V:L243        V:V:Y63            100           8.21            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 5
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.714286
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:F349       V:V:I214            100           3.77            Yes             No
           2       V:V:F349       V:V:L203            100           3.65            Yes            Yes
           3       V:V:F349       V:V:Y208            100           6.19            Yes            Yes
           4       V:V:F349       V:V:Y321            100           7.22            Yes            Yes
           5       V:V:I214       V:V:Y208            100          15.71             No            Yes
           6       V:V:L203       V:V:Y208            100           8.21            Yes            Yes
           7       V:V:Q237       V:V:V319            100           5.73            Yes             No
           8       V:V:Q237       V:V:Y321            100          15.78            Yes            Yes
           9       V:V:V319       V:V:Y321            100           5.05             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C110       R:R:C187            100           7.28            Yes             No
           2       R:R:C110       R:R:F105            100           4.19            Yes            Yes
           3       R:R:C110       R:R:R176            100           6.96            Yes            Yes
           4       R:R:C187       R:R:R176            100           5.57             No            Yes
           5       R:R:C187       R:R:W103            100          15.67             No            Yes
           6       R:R:F105        R:R:L92            100           6.09            Yes             No
           7       R:R:F105       R:R:W103            100          25.05            Yes            Yes
           8        R:R:L92       R:R:W103            100           3.42             No            Yes

Comm       : 10
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F122       R:R:F126            100           4.29            Yes            Yes
           2       R:R:F122       R:R:I168            100           5.02            Yes             No
           3       R:R:F122       R:R:I213            100           3.77            Yes            Yes
           4       R:R:F126       R:R:I213            100           3.77            Yes            Yes
           5       R:R:I168       R:R:I213            100           4.42             No            Yes

Comm       : 11
Links      : 6
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F231       R:R:F245            100           3.22             No            Yes
           2       R:R:F231       R:R:I230            100          10.05             No            Yes
           3       R:R:F231       R:R:L249            100           3.65             No             No
           4       R:R:F245       R:R:I230            100           8.79            Yes            Yes
           5       R:R:F245       R:R:L249            100           4.87            Yes             No
           6       R:R:I230       R:R:L249            100           4.28            Yes             No

Comm       : 12
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:F117        V:V:V55            100           5.24            Yes            Yes
           2       V:V:F117        V:V:V84            100           3.93            Yes             No
           3        V:V:S86        V:V:V55              0           1.62            Yes            Yes
           4        V:V:S86        V:V:V84              0           1.62            Yes             No
           5        V:V:V55        V:V:V84            100           3.21            Yes             No

Comm       : 13
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:D260       V:V:F268            100          13.14             No            Yes
           2       V:V:D260       V:V:Y272            100            4.6             No            Yes
           3       V:V:F268       V:V:K270            100           8.69            Yes             No
           4       V:V:F268       V:V:Y272            100           3.09            Yes            Yes
           5       V:V:K270       V:V:Y272            100          15.53             No            Yes

Comm       : 14
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H279       R:R:H280            100          23.88             No             No
           2       R:R:H279       R:R:Y277            100           4.36             No            Yes
           3       R:R:H280       R:R:Y277            100          16.33             No            Yes

Comm       : 15
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D177       R:R:N190            100           4.04             No             No
           2       R:R:D177       R:R:Y188            100           3.45             No            Yes
           3       R:R:N190       R:R:Y188            100          11.63             No            Yes

Comm       : 16
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F62        R:R:K66            100          11.17            Yes             No
           2        R:R:F62        R:R:W61            100           5.01            Yes             No
           3        R:R:K66        R:R:W61            100           3.48             No             No

Comm       : 17
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F127        R:R:N78            100           14.5             No             No
           2       R:R:F127       R:R:W162            100           7.02             No             No
           3        R:R:N78       R:R:W162            100           5.65             No             No

Comm       : 18
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H102       R:R:H184            100          19.11            Yes             No
           2       R:R:H102       R:R:N100            100          21.68            Yes            Yes
           3       R:R:H184       R:R:N100            100            5.1             No            Yes

Comm       : 19
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H146       R:R:I137            100           6.63             No             No
           2       R:R:H146       R:R:S145            100           6.97             No             No
           3       R:R:I137       R:R:S145            100           4.64             No             No

Comm       : 20
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        V:V:D44        V:V:K17            100          12.44             No            Yes
           2        V:V:D44        V:V:Y47            100           5.75             No            Yes
           3        V:V:K17        V:V:Y47            100          15.53            Yes            Yes

Comm       : 21
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        V:V:L97       V:V:P114            100           6.57            Yes             No
           2        V:V:L97       V:V:Q101            100           5.32            Yes            Yes
           3       V:V:P114       V:V:Q101            100           4.74             No            Yes

Comm       : 22
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        V:V:Q85        V:V:R52            100          10.51             No             No
           2        V:V:Q85        V:V:Y54            100           12.4             No            Yes
           3        V:V:R52        V:V:Y54            100          11.32             No            Yes

Comm       : 23
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:I314       V:V:L306            100           8.56             No             No
           2       V:V:I314       V:V:N311            100           4.25             No            Yes
           3       V:V:L306       V:V:N311            100           6.87             No            Yes

Comm       : 24
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:H210       V:V:H353            100          15.53            Yes             No
           2       V:V:H210       V:V:N299            100          14.03            Yes             No
           3       V:V:H353       V:V:N299            100           8.93             No             No

Comm       : 25
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:D259       V:V:K229            100           9.68             No             No
           2       V:V:D259       V:V:K230            100            8.3             No             No
           3       V:V:K229       V:V:K230            100           7.18             No             No

